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第一章  招标公告

浙江国信工程管理咨询有限公司受温州港乐清湾港务有限公司的委托，对温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号：

二、本项目采用公开招标，资格后审方式。

三、项目概况 

（一）项目名称：温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）
（二）招标内容：温州港乐清湾港务有限公司（以下简称“乐清湾公司”）及温州港南岳港务有限公司（以下简称“南岳公司”）港区内门机、卸船机、斗轮机等大型机械设备及抓斗的维修。
（三）招标控制价：140万元（含税），其中乐清湾公司80万元（含税），南岳公司60万元（含税）；本项目最终合同由温州港乐清湾港务有限公司和温州港南岳港务有限公司分别与中标人签订。投标人的投标报价不得超过最高限价或各单项最高限价，否则作否决投标处理。

（四）服务期限：自合同签订之日起1年。
（五）服务地点：温州港乐清湾港务有限公司、温州港南岳港务有限公司指定地点。
四、合格投标人的资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供扫描件加盖公章）；有能力提供本次采购项目及所要求的服务；

（二）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门式起重机及门座式起重机 (扫描件加盖单位公章)；或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，许可类型为门式起重机及门座式起重机，施工类别为安装、维修 (扫描件加盖单位公章)；

（三）投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员），（具体以评标当天“应急管理部”官方网站查询为准）；

（四）投标人单位规模为20人及以上，具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料；

（五）投标人至少配备专职安全员1名，项目现场至少配备兼职安全员1名，上述人员可为同一人，并需提供社保三年以上证明；

（六）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、安全生产严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以评标当天信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）查询为准；
（七）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（八）本项目不允许联合体投标，不允许转包及违法分包。

五、招标文件的获取

（一）本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。 

（二）招标文件获取时间：2026年  月  日至2026年  月  日16时00分。 

（三）未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。 

六、投标保证金

（一）金额：2.8万元。 

（二）投标人应于2026年 月 日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户或出具银行保函，否则视为投标保证金无效。

（三）投标保证金须通过投标单位银行基本账户汇入或出具银行保函，否则视为投标保证金无效。
七、投标截止时间和地点

（一）投标文件递交截止时间：2026年 月 日8时50分。 

（二）投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日8时50分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 

八、开标时间地点及注意事项

本项目将于2026年   月   日8时50分在浙江海港阳光采购有限公司开评标室（地址：宁波市昌乐路266号宁波国际航运服务中心9楼评标室）在线公开开标。
注意事项：

本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。

各投标人提交的“资格文件”及“商务技术标”不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
（三）投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。 

（四）本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式

招标人：温州港乐清湾港务有限公司
地  址：浙江省乐清市乐清湾港区虹蒲大道一号
联系人：温先生 

联系电话：0577-55778680
技术联系人：陈先生/姚先生
联系方式：15957723887/15158586575
招标代理人：浙江国信工程管理咨询有限公司
地址：宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦2号楼14楼
联系人：孙德富、骆小彪、郑嘉凯、王敏妩、孙炜钢、罗鹏、杨涛

联系电话：13566567110

投诉受理电话/邮箱：15657751807/86110887@qq.com

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章  招标需求

一、项目内容

	招标内容
	温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）


二、商务要求

	★质保期
	每个维修项目最终验收合格之日起至少6个月

	★服务期限及地点
	服务期限：自合同签订之日起1年。
交付地点：温州港乐清湾港务有限公司、温州港南岳港务有限公司指定地点。 

	★付款方式
	（一）结算支付：合同生效后，采用每季度结算一次的方式，每季度根据双方签字确认的《维修项目实施记录单》及《结算清单》，中标人开具经双方确认维修金额的全额增值税专用发票（税率13%），招标人在收到发票后30个日历天内以银行转账的方式支付。
（二）中标人在合同期内的应支付的违约金、赔偿金、各类考核扣款、租金等各项费用，招标人均有权直接从任何一期服务费中扣除。

	合同签订
	本项目最终合同由温州港乐清湾港务有限公司和温州港南岳港务有限公司分别与中标单位签订。


技术需求

一、项目基本情况

1.维修保养服务项目清单

1.1大型机械指定维修保养服务项目清单：

	序号
	设备分类
	维修项目内容
	单位
	维修人工费用单价（元）

	1
	门机
	门机起升/开闭机构减速箱拆吊装维修
	台
	8000

	2
	
	门机起升/开闭机构减速箱整机拆吊装更换
	台
	4500

	3
	
	门机起升/开闭机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	4500

	4
	
	门机旋转机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	5400

	5
	
	门机变幅机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	5400

	6
	
	门机行走机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	2700

	7
	
	门机变幅齿条基座校准
	台
	12000

	8
	
	门机起升/旋转/变幅电机更换
	台
	2500

	9
	
	门机起重/导向滑轮更换
	组
	5500

	10
	
	门机小拉杆与臂架铰点轴承更换
	套
	12500

	11
	
	门机变幅齿条与臂架铰点轴承更换
	套
	12500

	12
	
	门机变幅制动联轴器拆装
	台
	1800

	13
	
	门机钢丝绳卷筒更换
	台
	5000

	14
	
	门机支持开闭钢丝绳更换
	条
	1500

	15
	
	门机料斗油缸更换
	个
	2000

	16
	
	门机漏斗出料口开闭斗体板更换
	块
	2000

	17
	
	门机变幅齿条减速机联轴器面板轴承更换
	个
	15000

	18
	卸船机
	卸船机小车钢丝绳更换
	条
	3000

	19
	
	卸船机俯仰钢丝绳更换
	台
	7500

	20
	
	卸船机开闭/支持钢丝绳更换
	条
	1800

	21
	
	卸船机小车水平轮调整
	个
	1500

	22
	
	卸船机小车水平轮更换
	个
	3000

	23
	
	卸船机喷淋水泵电机更换
	个
	1000

	24
	
	卸船机震动给料电机更换
	个
	1800

	25
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	个
	4500

	26
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱拆吊装维修
	个
	8000

	27
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱整机拆吊装更换
	个
	4500

	28
	
	卸船机接料板滑轮轴承更换
	个
	8000

	29
	
	卸船机接料板钢丝绳更换
	条
	2000

	30
	
	卸船机司机室上方行走电机驱动齿轮更换
	个
	2800

	31
	
	卸船机小车托辊更换
	个
	900

	32
	
	卸船机减速箱连接轴油封更换
	个
	3500

	33
	
	卸船机开闭/支持凸轮限位油封更换
	个
	1000

	34
	
	卸船机开闭/支持驱动电机整机拆吊装更换
	个
	4000

	35
	
	卸船机维修平台钢丝绳更换
	条
	2000

	36
	皮带机、斗轮机
	斗轮机悬臂皮带减速箱液力耦合器更换
	台
	9000

	37
	
	斗轮机悬臂皮带减速箱拆装清洗（机上作业）
	台
	5000

	38
	
	斗轮机悬臂皮带减速箱拆吊装维修
	台
	8000

	39
	
	大机、转运站导料槽、落煤桶耐磨板更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	650

	40
	
	斗轮机悬臂皮带驱动轴承更换
	个
	12000

	41
	
	斗轮机斗轮驱动滚筒轴承更换
	个
	12000

	42
	
	皮带机配重钢丝绳更换
	条
	1500

	43
	
	皮带机配重轴承更换
	个
	6000

	44
	
	转运站漏煤筒修补（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	800

	45
	
	斗轮机斗齿更换
	个
	200

	46
	
	斗轮机悬臂皮带托辊支架更换
	组
	1500

	47
	
	装车楼闸板油缸更换
	个
	1000

	48
	
	转运站落煤筒挡料板更换
	组
	600

	49
	
	斗轮机落煤筒挡料板更换
	组
	600

	50
	
	转运站导料槽维修
	个
	1500

	51
	
	斗轮机导料槽维修
	个
	1500

	52
	
	皮带机防尘罩两侧支撑横挡更换
	米
	150

	53
	龙门吊
	龙门吊起升钢丝绳更换
	条
	1500

	54
	
	龙门吊起升减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	5000

	55
	
	龙门吊小车行走减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	3000

	56
	
	龙门吊起升减速箱整机拆吊装
	台
	4500

	57
	
	龙门吊小车行走减速箱整机拆吊装
	台
	4500

	58
	
	龙门吊起升电机整机拆吊装
	台
	3500

	59
	通用设备
	卸船机、门机、龙门吊、斗轮机大车行走轮拆装维修轴承更换
	套
	4500

	60
	
	卸船机、门机、龙门吊、斗轮机大车行走轮端盖拆装
	套
	3500

	61
	
	大型起重机械涂装维修（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	800

	62
	
	大型起重机械钢结构变形修复（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	5000

	63
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器调整
	个
	500

	64
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器更换
	个
	1100

	65
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器刹车片更换
	组
	500

	66
	
	大型机械司机室玻璃更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	800

	67
	
	卸船机、斗轮机缓冲托辊更换
	组
	1800

	68
	
	除铁器皮带更换
	条
	5000

	69
	
	门机大车电动防爬器调整
	个
	500

	70
	
	门机大车电动防爬器更换
	个
	1100

	71
	
	门机大车电动防爬器铁楔更换
	个
	500


1.2抓斗维修服务项目清单
	序号
	维修项目内容
	单位
	人工费用单价（元）
	材料费用单价（元） 
	主要零配件提供方及材质

	
	
	
	29.7m3、24m3、34m3及16.4/11m3抓斗
	18m3、17m3及20m3抓斗
	11m3、10m3、9 m3、8m3、4.1m3抓斗
	29.7m3、24m3、34m3及16.4/11m3抓斗
	18m3、17m3及20m3抓斗
	11m3、10m3、9 m3、8m3、4.1m3抓斗
	

	1
	抓抓斗斗体
	底刃板更换
	件
	2280
	1824
	1596
	5700
	4560
	3990
	中标人提供，材质:布氏硬度（HBW）约为 500的高强度进口耐磨钢板，推荐瑞典的 Hardox 500、德国的 DILLIDUR 500V、日本的 JFE - C500或相当于

	2
	
	侧刃板更换
	件
	1900
	1520
	1330
	5225
	4180
	3658
	

	3
	
	上部侧边加强板更换
	件
	1900
	1520
	1330
	5225
	4180
	3658
	

	4
	
	斗体板更换
	件
	2280
	1824
	1596
	7600
	6080
	5320
	中标人提供，材质:Q355B

	5
	
	侧面面板更换
	件
	1710
	1368
	1197
	8550
	6840
	5985
	

	6
	
	斗体局部更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算 ）
	平方米
	475
	475
	475
	/
	/
	/
	业主提供

	7
	
	斗体主销及主销衬套更换
	套
	2375
	1900
	1663
	9500
	7600
	6650
	中标人提供，主销材质：42CrMo热处理；

衬套材质：ZGMn13-1

	8
	
	斗体衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	2375
	1900
	1663
	/
	/
	/
	业主提供

	9
	抓斗 承 梁
	上下承梁检查焊缝开裂部位补焊，磨损超标的予以更换
	台
	2660
	2128
	1862
	/
	/
	/
	业主提供

	10
	
	滑轮拆卸、清洗，检查轴承损坏 情况，轴清洗，疏通油道
	台
	1140
	912
	798
	/
	/
	/
	第10、11、12、15项中有两项及以上同时发生的话人工费按价格高的一项计算

	11
	
	滑轮座衬套更换
	个
	950
	760
	665
	1710
	1368
	1197
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	12
	
	滑轮销轴更换
	个
	950
	760
	665
	4750
	3800
	3325
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	13
	
	抓斗上承梁总成更换
	套
	15000
	12000
	10500
	/
	/
	/
	业主提供

	14
	
	起重链条耳板更换
	侧
	1520
	1216
	1064
	3800
	3040
	2660
	中标人提供材质:Q355B

	15
	
	滑轮轴承更换
	个
	1900
	1520
	1330
	/
	/
	/
	业主提供

	16
	
	上承粱轴挡板更换
	块
	760
	608
	532
	380
	304
	266
	中标人提供，材质：Q355B

	17
	
	滑轮座衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	1900
	1520
	1330
	/
	/
	/
	业主提供

	18
	
	上承梁撑杆孔补焊、镗孔、修复
	处
	1710
	1368
	1197
	/
	/
	/
	业主提供

	19
	
	钢索保护罩更换
	个
	950
	760
	665
	1900
	1520
	1330
	中标人提供

	20
	
	上平衡梁总成整体更换
	台
	11400
	9120
	7980
	/
	/
	/
	业主提供

	21
	
	承重平衡架整形，焊缝开裂修补
	件
	950
	760
	665
	/
	/
	/
	业主提供

	22
	撑杆
	上撑杆衬套更换
	个
	1425
	1140
	998
	1140
	912
	798
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	23
	
	上撑杆销轴更换
	个
	1425
	1140
	998
	1425
	1140
	998
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	24
	
	下撑杆衬套更换
	个
	1425
	1140
	998
	1140
	912
	798
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	25
	
	下撑杆销轴更换
	个
	1425
	1140
	998
	1425
	1140
	998
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	26
	
	撑杆孔磨损严重的补焊、镗孔
	处
	2280
	1824
	1596
	/
	/
	/
	业主提供

	27
	
	撑杆齿块更换
	处
	1140
	912
	798
	/
	/
	/
	

	28
	
	上端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	2375
	1900
	1663
	/
	/
	/
	

	29
	
	下端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	2375
	1900
	1663
	/
	/
	/
	

	30
	
	撑杆整形，开裂部位补焊、修补
	处
	1710
	1368
	1197
	/
	/
	/
	

	31
	
	抓斗撑杆更换
	根
	3800
	3040
	2660
	/
	/
	/
	

	32
	
	撑杆爬梯及其附件修复
	件
	190
	152
	133
	/
	/
	/
	

	备注：由中标人提供的材质为布氏硬度（HBW）约为 500的高强度进口耐磨钢板或42CrMo的主要零配件，应附相关材质证明。


2.维修项目涉及设备主要技术参数（详见附件1维修项目涉及设备主要技术参数）。

3.本次招标采购项目预算金额为140万元，服务期为1年，包含工时费、增值税税金、运输、保险、投入的设备、平台交易服务费、质保期在内的全部费用。

3.1大型机械维修服务，维修时需使用的零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊，费用均不含在投标报价内，由业主提供。

3.2抓斗维修服务，投标报价包含《抓斗维修服务清单》内由中标人提供的主要零配件等全部费用。由业主提供的其他零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊费用均不含在投标报价内，由业主提供。
★4.本项目采购限价以项目清单中维修人工费用单价及材料费用单价为基准下浮比例不少于5%（人工费用单价与材料费用单价、所有维修项目及维修配件必须按同一比例下浮）。
5.本次招标采购项目服务清单中的所有维修项目均为应急性维修，合同期内业主可根据生产需要自行确定是否将服务清单中的维修项目交与中标人进行维修。

6．服务期限：一年。

二、维修要求及质保期：

1.中标人须在收到业主维修通知后12小时内，派专人到业主指定地点实施维修。中标人应当按业主要求在指定时间内完成设备维修工作，确保设备正常运行。

2.中标人接到业主维修需求后，进港维修前必须按照业主要求、提供相应维修作业有效施工人员操作证书（如特种作业证），办理特种作业申请，经审批后方可开始维修。

3．中标人进港维修时，必须佩戴安全帽，穿反光背心，在高空作业时必须按照规定系好安全带。

4.中标人应服从机修车间管理，做好定置化管理，须妥善使用业主提供的各种设备和工器具，做好维护工作，造成损坏或丢失的，须承担维修和赔偿责任；因中标人人为损坏或丢失的按业主工具采购价格全额赔偿。

5.中标人所采取的维修技术、工艺标准应符合国家相关规范、标准和安全要求，维修前双方就维修技术与工艺进行确认，业主可要求中标人在维修重大项目前提供维修方案，按双方约定维修方案执行。

6.滑轮更换包括机上损坏的滑轮拆除、滑轮轴承更换保养、轴承支座修复、维修好后的滑轮安装、钢丝绳复位、工后设备工具整理。

7.各减速箱拆装包括与之相连接的其它部件的拆装，如电机、钢丝绳卷筒、传动轴、制动器架等，并要配合招标人汽车吊将减速箱从起重机械上吊下来，维修完成后再吊装回去。减速箱的维修包括减速箱内损坏的零件更换（零件由业主提供），未损坏零件及减速箱内部清洗，加注齿轮油等。

8.门机大车行走齿轮轮拆装维修包括损坏的行走轮拆除、更换轴承、轴套、隔圈等零件及维修好后的行走轮安装，配合设备操作员测试。如果行走轮及轴有磨损，还须负责将磨损位置进行堆焊处理，然后由招标人负责委托外加工。

9.门机小拉杆、变幅齿条与臂架铰点轴承更换包括作业前对臂架系统进行固定、铰点轴承更换，如果轴套磨损过大，还须负责新轴套的焊接定位工作。

10.起重机钢丝绳更换包括旧钢丝绳拆卸及整理、新钢丝绳安装。

11. 门机起升/开闭机构减速箱拆箱前须拆除周边制动器、联轴器等附件。

12.设计、施工、检验和验收应按照不低于下列标准中所规定的要求进行，如果投标人提出替代标准，应明确指出其差异，随投标书提供该标准的文本（原文及中文本）给招标人。替代标准应等同于或高于本招标需求所列的标准，并经招标人认可。

12.1 材料技术标准  

    GB/T 699  《优质碳素结构钢》  

     GB/T 700  《碳素结构钢》  

    GB/T 5680  《奥氏体锰钢铸件》  

12.2 焊接与焊缝检测  

    GB/T 984  《堆焊焊条》  

    GB/T 985.1  《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》  

    GB/T 5117  《非合金钢及细晶粒钢焊条》  

    GB/T 3323.1 《焊缝无损检测 射线检测》  

    GB/T 6417.1  《金属熔化焊接头缺欠分类及说明》  

    GB/T 11345 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》  

12.3 起重设备设计与安全  

    GB/T 3811  《起重机设计规范》  

    GB/T 6067.1 《起重机安全规程》  

    GB/T 25854  《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》  

    JT 5028  《轧制滑轮》  

    JB/T 9005.1  《起重机用铸造滑轮 绳槽断面》  

    JT/T 5031  《长撑杆双颚抓斗参数系列》  

12.4 钢丝绳与传动部件  

    GB/T 20118  《钢丝绳通用技术条件》  

    GB/T 8918  《重要用途钢丝绳》  

    GB/T 34198  《起重机用钢丝绳》  

12.5 表面处理与涂装  

    GB/T 8923.1  《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 》  

    GB/T 9286  《色漆和清漆 漆膜的划格试验》  

    JB 2299  《涂漆颜色与安全标志》  

12.6 包装与储运  

    GB/T 191  《包装储运图形符号标志》
在合同履行期间，若上述设计标准、规范、规程有修改或重新颁布，投标人应遵照执行，必要时，技术标准、规范、规程的替代可按合同通用条款约定的方法办理。

13.材料要求

所有材料、外购件，中标人应从材料供应厂商处取得生产厂商提供的质量合格证书或相关的由招标人认可的质量证明，所有钢材均不应有影响其质量和性能的生锈、陷斑、起层(呈薄层状)及其他缺陷。不得使用有裂痕或永久性损伤的钢材。

14.制造、安装工艺

投标人必须采用先进的制造工艺。板材和型材只准使用压力机和剪板机等加工货物进行矫直和弯曲，禁止采用锤击方式。焊缝不允许出现气泡、夹渣、咬肉等影响质量的各种缺陷。

装配过程中如发现钻孔或铰孔的中心位置有误差，应在原位置按需要的尺寸重新钻孔或绞孔，不允许采用手工扩孔。

施工中不能破坏原有设备钢结构强度，不能因改造项目损坏周边其他设备的原有性能。

质保期为每个维修项目完工验收合格之日起至少6个月。维修质量应符合业主要求；不符合维修要求的或半年内因维修质量问题需重新维修的，中标人应免费重新安排维修，给业主造成损失的，应给予业主相应的赔偿。

人员要求

(1)投标人公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）

(2)投标人作业人员须具备焊工证、高空作业证等必要资质证书。

(3)项目现场负责人或主修需具备丰富的相关经验与专业资历，且已由当前单位连续缴纳社保满一年。涉及特种作业人员必须严格持证上岗，所持特种作业操作证需在有效期内，且工种与现场作业内容完全匹配。

(4)项目所有人员需提供社保、商业或工伤保险证明。

17.投标人应到业主港区对维修的设备进行现场勘察，乐清湾公司联系人：陈先生，联系方式：15957723887；南岳公司联系人：姚先生 联系方式：15158586575。
附件1

乐清湾公司维修项目涉及设备主要技术参数

一、门机

	1号门机

（MC45）
	尺寸
	轨距
	10.5 米
	起升高度
	轨面上 20 米

	
	
	基距
	14 米
	
	轨面下 20 米

	
	
	作业幅度
	12-40
	门架净空高度
	≥6 米

	
	主要
参数
	装机功率
	1250kVA
	起升电机功率
	315kW

	
	
	变幅速度
	1.25 转/分
	变幅电机功率
	90kW

	
	
	行走速度
	≥25 米/分
	行走电机功率
	10*11kw

	
	
	起升速度
	抓斗 40 米/分
吊钩 30 米/分
	起重量
	抓斗 40t
吊钩 45t

	
	
	轮压
	33t
	供电电源
	电缆卷盘 10kv50Hz

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	38mm/142m
	电控
系统
	厂家
	安川

	
	
	
	副起升
	38mm/142m
	
	型号
	HAD-1000

	2号门机

（MC45）
	尺寸
	轨距
	10.5 米
	起升高度
	轨面上 20 米

	
	
	基距
	14 米
	
	轨面下 20 米

	
	
	作业幅度
	12-40
	门架净空高度
	≥6 米

	
	主要
参数
	装机功率
	1250kVA
	起升电机功率
	315kW

	
	
	变幅速度
	1.25 转/分
	变幅电机功率
	90kW

	
	
	行走速度
	≥25 米/分
	行走电机功率
	10*11kW

	
	
	起升速度
	抓斗 40 米/分
吊钩 30 米/分
	起重量
	抓斗 40t
吊钩 45t

	
	
	轮压
	33t
	供电电源
	电缆卷盘 10kv50Hz

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	38mm/142m
	电控
系统
	厂家
	安川

	
	
	
	副起升
	38mm/142m
	
	型号
	HAD-1000

	3号门机

（AHJ1635）
	尺寸
	轨距
	10.5米
	起升高度
	轨面上 28 米

	
	
	基距
	10.5米
	
	轨面下 21 米

	
	
	作业幅度
	11-35米
	门架净空高度
	6.5米

	
	主要
参数
	装机功率
	321kW
	起升电机功率
	90kW

	
	
	变幅速度
	50 m/min
	变幅电机功率
	37kW

	
	
	行走速度
	25 m/min
	行走电机功率
	11kW

	
	
	起升速度
	抓斗45m/min吊钩45m/min
	起重量
	抓斗16t
吊钩 16t

	
	
	轮压
	
	供电电源
	AC10KV 50Hz三相

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	18x7+FC- Φ26-118.5M (两根)
	电控
系统
	厂家
	武汉港迪电气

	
	
	
	副起升
	18x7+FC- Φ26-118.5M (两根)
	
	型号
	西门子S7-300;安川 G7(变频器)

	4号门机

（MC45）
	尺寸
	轨距
	10.5 米
	起升高度
	轨面上 20-28 米

	
	
	基距
	14 米
	
	轨面下 20 米

	
	
	作业幅度
	12-40米
	门架净空高度
	≥5.5 米

	
	主要
参数
	行走电机型号
	KA97DRS160M4/8
	旋转电机型号
	YZMPF280M-6-ZPMC10V1

	
	
	变幅速度
	30-40m/min
	旋转减速箱型号
	P2HF042+MC

	
	
	行走速度
	≥25 米/分
	行走减速箱型号
	KA97DRS160M4/8

	
	
	起升速度
	抓斗 65-80 米/分 吊钩 30-40 米/分
	旋转速度
	12-30m/1.25r/min 30-40m/1.0r/min

	
	
	最大轮压
	≤333.3kN
	供电方式
	AC10KV 三相 50HZ

	
	
	起升

机构
	电机
型号
	YZPF355L-4-ZPMC2
	变幅

机构
	电机

型号
	YZMPF280M-6-ZPMC8

	
	
	
	减速箱

型号
	X3FS290/HW/B
	
	减速箱 

型号
	M4PSF80E


二、卸船机及斗轮机
	1号卸船机

（ZPD型42T）
	额定起重量：抓斗下 42t    起升电机功率：560kW

外伸距  38 m；后伸距 25 m；轨距 30 m
起升高度： 轨上22m，轨下 24 m
起升速度： 额定载荷 140m/min，空载 160m/min  俯仰时间： ＜7min
行走速度： 小车行走速度 200m/min，大车行走速度 2-25m/min
钢丝绳规格及数量：起升 φ40 长 245+240=640；小车 φ 18 长 250+160+160+3+3=576 

俯 仰 φ37.5 长 575
供电电源： 10KV (+7％~-15％) ，50HZ (±1％)
小车驱动方式： 绳索  吊具形式： 抓斗
总装机容量： 2050 kVA    电控系统厂家：西门子  型号：S7-400

	2号卸船机

（ZPD型42T）
	额定起重量：抓斗下 42t       起升电机功率：560kW

外伸距  38 m；后伸距 25  m；轨距 30 m

起升高度： 轨上22m，轨下 24 m
起升速度： 额定载荷 140m/min，空载 160m/min  俯仰时间： ＜7min
行走速度： 小车行走速度 200m/min，大车行走速度 2-25m/min
钢丝绳规格及数量：起升起升 φ 40 长 245+240=640；小车 φ 18 长 250+160+160+3+3=576 俯仰 φ37.5 长 575
供电电源： 10KV±10%，50HZ±1％三相， 方式：电缆卷筒
小车驱动方式： 绳索  吊具形式： 抓斗
总装机容量： 2050 kVA    电控系统厂家：西门子  型号：S7-400

	1号斗轮机

（3000PTH）
	最大/额定堆料能力： 3600t/h ；额定取料能力： 3000 t/h 总堆高：14m (轨上 12m，轨下 2m)
大车行走机构： 轨距 11 m；最大轮压： ≤350kN；
大车行走速度：0-30m/min
俯仰速度：0.9 m/min；臂架最大俯仰角度：+111.5°~-10° 回转速度： 0.0575`0.115r/min
尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz
总装机容量：  610kVA  主变： 10 kVA    电控系统厂家：ABB     型号：AC800

	2号斗轮机

（3000PTH）
	最大/额定堆料能力： 3600t/h ；额定取料能力： 3000 t/h 总堆高：14m (轨上 12m，轨下 2m)
大车行走机构： 轨距 11 m；最大轮压： ≤350kN；
大车行走速度：0-30m/min
俯仰速度：  0.9 m/min；臂架最大俯仰角度；+111.5°~-10° 回转速度： 0.0575`0.115r/min
尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz
总装机容量：  610kVA  主变： 10 kVA    电控系统厂家： ABB     型号：AC800


三、皮带机
	BC1皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 1 号泊位BC1廊道
	外形尺寸
	331.81m

	
	自重(吨)
	139.83
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC1
	技术状况
	一类

	
	提升高度:0 m

倾斜角度:0°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h

带宽：1800mm 带速：3.50m/s
	电动机型号： HXR-355KW10KV4P

电动机类别： 异步鼠笼式高压电机

额定功率：355kW 轴功率:300kW

额定电压：10000V 额定电流： 25.4A

额定频率：50Hz  额定转速：1489.1rpm

	BC2皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 1 号引桥
	外形尺寸
	453. 176m

	
	自重(吨)
	210.95
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC2
	技术状况
	一类

	
	提升高度:9 m

倾斜角度:4.83973°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h

带宽：1800mm 带速：3.50m/s
	电动机型号： HXR-315KW10KV4P

电动机类别： 异步鼠笼式高压电机

额定功率: 315x2kW 轴功率:277kW

额定电压：10000V   额定电流：23.1A

额定频率：50Hz  额定转速：1492.5rpm

	BC3皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 BC3 廊道
	外形尺寸
	108.261

	
	自重(吨)
	73.14
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC3
	技术状况
	一类

	
	提升高度:5.2m

倾斜角度:3.34386°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h

带宽： 1800mm 带速： 3.50m/s
	电动机型号：HXR-250KW10KV4P

电动机类别：异步鼠笼式高压电机

额定功率: 250kW 轴功率:233kW

额定电压： 10000V   额定电流： 19.4A

额定频率： 50Hz  额定转速：1494.1rpm

	BC4皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 BC4 廊道
	外形尺寸
	105.9

	
	自重(吨)
	71.16
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC4
	技术状况
	一类

	
	提升高度:5.35m

倾斜角度:3.59875°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h

带宽：1800mm 带速：3.50m/s
	电动机型号： HXR-250KW10KV4P

电动机类别：异步鼠笼式高压电机

额定功率: 250kW 轴功率:233kW

额定电压：10000V   额定电流：19.4A

额定频率：50Hz  额定转速：1494.1rpm

	BC5A皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 101和102 堆场
	外形尺寸
	771.05

	
	自重(吨)
	331.37
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC5A
	技术状况
	一类

	
	提升高度:14m

倾斜角度:16°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h
带宽：1800mm 带速：3.50m/s
	电动机型号：HXR-450KW10KV4P
电动机类别：异步鼠笼式高压电机
额定功率: 450kW 轴功率:419kW

额定电压：10000V   额定电流：31.5A
额定频率：50Hz  额定转速：1490.8rpm

	BC5B皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区 102 和 103 堆场
	外形尺寸
	769.95

	
	自重(吨)
	328.98
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC5B
	技术状况
	一类

	
	提升高度:14m

倾斜角度:16°

额定生产率：3000t/h

最大生产率：3600t/h
带宽：1800mm 带速：3.50m/s
	电动机型号：HXR-450KW10KV4P

电动机类别：异步鼠笼式高压电机

额定功率: 450kW 轴功率:419kW

额定电压：10000V   额定电流：31.5A

额定频率：50Hz  额定转速：1490.8rpm

	BC6皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区5号转和6号转之间
	外形尺寸
	水平机长 105.9

	
	自重(吨)
	86.6262
	设备类别
	带式输送机

	
	产品编号
	BC6-胶带输送机
	技术状况
	一类

	
	提升角度:5°                电动机功率： 280/10KV

容量:0.98T/M3               拉紧型式：重锤垂直拉紧

额定生产率： 3000t/h

最大生产率： 3600t/h

带宽： 1800mm 带速： 3.50m/s

	BC7皮带机

DTII+YM96型
	使用地点
	乐清湾港区6号转和装车楼之间
	外形尺寸
	水平机长 114.489

	
	自重(吨)
	114.60748
	原值(元)
	2881995.56

	
	产品编号
	BC7-胶带输送机
	技术状况
	一类

	
	提升角度:12.568°           电动机功率： 2X280/10kV
容量:0.98T/M3               拉紧型式：重锤垂直拉紧

额定生产率： 3000t/h

最大生产率： 3600t/h

带宽： 1800mm 带速： 3.50m/s


四、龙门吊

	设备名称
	轨道式集装箱门式起重机
	设备型号
	MJ45T-32M

	制造单位
	无锡华东重型机械有限公司
	性能
	45T（吊具下35T）

	自重（吨）
	279T
	产品编号
	2009-GJ05

	
	主要参数
	起升高度
	18.2m
	旋转电机功率
	7.5kw

	
	
	轨距
	32米
	起升电机功率
	250kw

	
	
	小车速度
	60m/min
	小车电机功率
	11*4kw

	
	
	起重量
	45t
	大车电机功率
	15*6kw

	
	
	起升速度
	满载25m/min

空载40m/min
	大车速度
	满载40m/min

空载50m/min

	
	
	吊具形式

20’40’
	20’-40’
	大车行走轮规格

行走轮数量
	Φ600x24

	
	
	控制系统
	变频PAC
	钢丝绳型号
	26NTA6*19W+1WR1670ZS/SZ

	
	
	驱动

方式
	厂家
	武汉港迪电气
	电控

系统
	厂家
	安川

	
	
	
	型号
	DV160L4-BM/HF/MIC
	
	型号
	CP-316H


五、抓斗

一、29.7方抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG42.0-0.85-29700

	生产日期
	2014.4

	抓斗斗容
	29.7m³

	抓斗自重
	16800kg

	抓斗承载
	25245kg

	钢丝绳规格
	直径40mm


二、24m³抓斗相关参数

	生产厂家
	无锡市新华起重工具有限公司

	型号
	FRG42.0-0.9/1.1-24000

	生产日期
	2022.7

	抓斗斗容
	24.0m³

	抓斗自重
	16000kg

	抓斗承载
	26000kg

	钢丝绳规格
	直径40mm


三、18m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG40.0-1.4-18000

	生产日期
	2021.03

	抓斗斗容
	18.0m³

	抓斗自重
	15300kg

	抓斗承载
	25200kg

	钢丝绳规格
	直径38mm


四、17m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海格鲁博机械有限公司

	型号
	CS40-40-17.8.14-00

	生产日期
	2020.12

	抓斗斗容
	17.8.m³

	抓斗自重
	15000kg

	抓斗承载
	25000kg

	钢丝绳规格
	直径38mm


五、11m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海格鲁博机械有限公司

	型号
	CS40-11.0-2.4-00

	生产日期
	2014.3

	抓斗斗容
	11.0m³

	抓斗自重
	14000kg

	抓斗承载
	26000kg

	钢丝绳规格
	直径38mm


六、10m³抓斗相关参数

	生产厂家
	无锡新工索具科技有限公司

	型号
	FRG16.0-0.9-10000

	生产日期
	2015.10

	抓斗斗容
	10.0m³

	抓斗自重
	6000kg

	抓斗承载
	9000kg

	钢丝绳规格
	直径28mm


七、9m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海格鲁博机械有限公司

	型号
	CS40-9.0-2.9-00

	生产日期
	2014.3

	抓斗斗容
	9.0m³

	抓斗自重
	14000kg

	抓斗承载
	26000kg

	钢丝绳规格
	直径38mm


八、8m³抓斗相关参数

	生产厂家
	无锡新工索具科技有限公司

	型号
	FRG16.0-1.3-8000

	生产日期
	2015.12

	抓斗斗容
	8.0m³

	抓斗自重
	6200kg

	抓斗承载
	10400kg

	钢丝绳规格
	直径28mm


九、4.1m³抓斗相关参数

	生产厂家
	无锡市新华起重工具有限公司

	型号
	/

	生产日期
	/

	抓斗斗容
	4.1m³

	抓斗自重
	5800kg

	抓斗承载
	8342kg

	钢丝绳规格
	直径28mm


南岳公司维修项目涉及设备主要技术参数

一、门机

	1号门机

（25t）
	尺寸
	轨距
	10.5米
	起升高度
	轨面上19米

	
	
	基距
	10.5米
	
	轨面下 15 米

	
	
	作业幅度
	10-35
	门架净空高度
	≥5.5米

	
	主要
参数
	装机功率
	617kVA
	起升电机功率
	2*200kW

	
	
	变幅速度
	50/30米分
	变幅电机功率
	55kW

	
	
	行走速度
	26转/分
	行走电机功率
	8*11kw

	
	
	起升速度
	抓斗 60米/分
吊钩 30 米/分
	起重量
	抓斗 25t
吊钩 30t

	
	
	轮压
	35t
	供电电源
	电缆卷盘 10kv50Hz

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	6*25FI+32mm/120m
	电控
系统
	厂家
	安川

	
	
	
	副起升
	6*25FI+32mm/120m
	
	型号
	G7变频器

	2号门机

（25t）
	尺寸
	轨距
	10.5米
	起升高度
	轨面上19米

	
	
	基距
	10.5米
	
	轨面下 15 米

	
	
	作业幅度
	10-35
	门架净空高度
	≥5.5米

	
	主要
参数
	装机功率
	617kVA
	起升电机功率
	2*200kW

	
	
	变幅速度
	50/30米分
	变幅电机功率
	55kW

	
	
	行走速度
	26转/分
	行走电机功率
	8*11kw

	
	
	起升速度
	抓斗 60米/分
吊钩 30 米/分
	起重量
	抓斗 25t
吊钩 30t

	
	
	轮压
	35t
	供电电源
	电缆卷盘 10kv50Hz

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	6*25FI+32mm/120m
	电控
系统
	厂家
	安川

	
	
	
	副起升
	6*25FI+32mm/120m
	
	型号
	G7变频器

	3号门机

（45T）
	尺寸
	轨距
	10.5米
	起升高度
	轨面上 32-22米

	
	
	基距
	12米
	
	轨面下 25-20 米

	
	
	作业幅度
	10.5-35米
	门架净空高度
	6.5米

	
	主要
参数
	装机功率
	951kW
	起升电机功率
	2*315kW

	
	
	变幅速度
	50 m/min
	变幅电机功率
	75kW

	
	
	行走速度
	25 m/min
	行走电机功率
	12*8kW

	
	
	起升速度
	抓斗30-65m/min吊钩40-80m/min
	起重量
	抓斗45t
吊钩 45t

	
	
	轮压
	420KN
	供电电源
	AC10KV 50Hz三相

	
	
	起升钢丝绳
	主起升
	7x35W+FC  Φ40-176M (两根)
	电控
系统
	厂家
	安川

	
	
	
	副起升
	7x35W+FC Φ40-176M (两根)
	
	型号
	安川变频器


二、卸船机及斗轮机
	1号卸船机

UL型2100t/h
	额定起重量：抓斗下52t，   

外伸距  38 m；后伸距 21  m；轨距 24 m,基距：18m

起升高度：轨上 28 m，轨下25 m

起升速度：额定载荷160m/min，空载190m/min  俯仰时间：7min（0-80°）

行走速度：小车行走速度 240m/min，大车行走速度 2-25m/min

钢丝绳规格及数量：起升起升 φ 45 长 260+260=520；小车 φ 18 长 230+150+150+4+4=576 俯仰 φ35.5 长 360
供电电源： 10KV±10%，50HZ±1％三相， 方式：电缆卷筒

	2号卸船机

UL型2100t/h
	额定起重量：抓斗下52t，   

外伸距  38 m；后伸距 21  m；轨距 24 m,基距：18m

起升高度：轨上 28 m，轨下25 m

起升速度：额定载荷160m/min，空载190m/min  俯仰时间：7min（0-80°）

行走速度：小车行走速度 240m/min，大车行走速度 2-25m/min

钢丝绳规格及数量：起升起升 φ 45 长 260+260=520；小车 φ 18 长 230+150+150+4+4=576 俯仰 φ35.5 长 360
供电电源： 10KV±10%，50HZ±1％三相， 方式：电缆卷筒

	3号卸船机

UL型2100t/h


	额定起重量：抓斗下52t，   

外伸距  38 m；后伸距 21  m；轨距 24 m,基距：18m

起升高度：轨上 28 m，轨下25 m

起升速度：额定载荷160m/min，空载190m/min  俯仰时间：7min（0-80°）

行走速度：小车行走速度 240m/min，大车行走速度 2-25m/min

钢丝绳规格及数量：起升起升 φ 45 长 260+260=520；小车 φ 18 长 230+150+150+4+4=576 俯仰 φ35.5 长 360
供电电源： 10KV±10%，50HZ±1％三相， 方式：电缆卷筒

	4号卸船机

UL型2100t/h
	额定起重量：抓斗下52t，   

外伸距  38 m；后伸距 21  m；轨距 24 m,基距：18m

起升高度：轨上 28 m，轨下25 m

起升速度：额定载荷160m/min，空载190m/min  俯仰时间：7min（0-80°）

行走速度：小车行走速度 240m/min，大车行走速度 2-25m/min

钢丝绳规格及数量：起升起升 φ 45 长 260+260=520；小车 φ 18 长 230+150+150+4+4=576 俯仰 φ35.5 长 360
供电电源： 10KV±10%，50HZ±1％三相， 方式：电缆卷筒

	1号斗轮机

DQ(S/R)4200/3600 TPH
	额定/最大堆料能力：4200/4500 t/h ；额定/最大取料能力：3600/ 4200 t/h

总堆高：16m（轨上14.5m，轨下1.5m）

大车行走机构：轨距 10 m；轮压：≤30t；

大车行走速度：0-25m/min

俯仰速度： 5m/min；臂架最大俯仰角度；+12.5°~-10°

回转速度：0.06-0.12rpm

尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz

	2号斗轮机

DQ(S/R)4200/3600 TPH
	额定/最大堆料能力：4200/4500 t/h ；额定/最大取料能力：3600/ 4200 t/h

总堆高：16m（轨上14.5m，轨下1.5m）

大车行走机构：轨距 10 m；轮压：≤30t；

大车行走速度：0-25m/min

俯仰速度： 5m/min；臂架最大俯仰角度；+12.5°~-10°

回转速度：0.06-0.12rpm

尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz

	3号斗轮机

DQ(S/R)4200/3600 TPH
	额定/最大堆料能力：4200/4500 t/h ；额定/最大取料能力：3600/ 4200 t/h

总堆高：16m（轨上14.5m，轨下1.5m）

大车行走机构：轨距 10 m；轮压：≤30t；

大车行走速度：0-25m/min

俯仰速度： 5m/min；臂架最大俯仰角度；+12.5°~-10°

回转速度：0.06-0.12rpm

尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz

	4号斗轮机

DQ(S/R)4200/3600 TPH
	额定/最大堆料能力：4200/4500 t/h ；额定/最大取料能力：3600/ 4200 t/h

总堆高：16m（轨上14.5m，轨下1.5m）

大车行走机构：轨距 10 m；轮压：≤30t；

大车行走速度：0-25m/min

俯仰速度： 5m/min；臂架最大俯仰角度；+12.5°~-10°

回转速度：0.06-0.12rpm

尾车型式：固定式单尾车

供电电源： 10KV±10%，50Hz


三、皮带机
	C1A\B皮带机
	水平机长
	340.8m

	
	提升高度:0 m

倾斜角度:0°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h

带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C2A\B皮带机
	水平机长
	631.73m

	
	提升高度:15.2 m

倾斜角度:9°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h

带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C3A\B皮带机
	水平机长
	109.7

	
	提升高度:9.8 m

倾斜角度:8.145°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h

带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C4A\B皮带机
	水平机长
	110.85

	
	提升高度:9.7 m

倾斜角度:5.0°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h

带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C5A\B皮带机
	水平机长
	108.15

	
	提升高度:5.85m

倾斜角度:3.1°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C6A\B\C\D皮带机
	水平机长
	774

	
	提升高度:15m

倾斜角度:12°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C7A皮带机
	水平机长
	水平机长 229.98

	
	提升高度:3.35m

倾斜角度:7.5+6.088°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C8A皮带机
	水平机长
	水平机长 613.738

	
	提升高度:22.25m

倾斜角度:4.686°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C9A皮带机


	水平机长
	水平机长 77.104

	
	提升高度:8.75m

倾斜角度:6.468°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：1800mm 带速：3.50/4m/s

	C23A\B皮带机


	水平机长
	水平机长 17.6

	
	提升高度:0m

倾斜角度:0°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：2000mm 带速：3.50m/s

	C67A\B\C\D皮带机


	水平机长
	水平机长 9.74

	
	提升高度:0m

倾斜角度:0°

额定生产率：4200t/h

最大生产率：4500t/h
带宽：2000mm 带速：3.50m/s


四、抓斗

一、34m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	V8G52.0-0.95-34000

	生产日期
	2024.07

	抓斗斗容
	34m³

	抓斗自重
	20200kg

	抓斗承载
	32300kg

	钢丝绳规格
	直径45mm


二、16.4/11m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG52.0-2.0/3.0-16400/11000

	生产日期
	2021.11

	抓斗斗容
	16.4/11m³

	抓斗自重
	19200kg

	抓斗承载
	32800kg

	钢丝绳规格
	直径45mm


三、17m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG40.0-1.5-17000

	生产日期
	2023.08

	抓斗斗容
	17.0m³

	抓斗自重
	14300kg

	抓斗承载
	25500kg

	钢丝绳规格
	直径32mm


四、20m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG25.0-0.75-20000

	生产日期
	2023.10

	抓斗斗容
	20.m³

	抓斗自重
	10300kg

	抓斗承载
	15000kg

	钢丝绳规格
	直径38mm


五、18m³抓斗相关参数

	生产厂家
	上海佩纳沙士吉打机械有限公司

	型号
	VSG45.0-1.6-18000

	生产日期
	2025.05

	抓斗斗容
	18.0m³

	抓斗自重
	16000kg

	抓斗承载
	28800kg

	钢丝绳规格
	直径4mm


六、17m³抓斗相关参数

	生产厂家
	无锡新工索具科技有限公司

	型号
	FRG25.0-0.9-17000

	生产日期
	/

	抓斗斗容
	17.0m³

	抓斗自重
	9500kg

	抓斗承载
	15300kg

	钢丝绳规格
	直径32mm


抓斗零部位图示
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第三章  投标人须知
前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）

	2
	采购内容：见招标公告。

	★3
	投标报价及费用：

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、本项目最高限价：140万元（含税），其中乐清湾公司80万元（含税），南岳公司60万元（含税），超过最高限价或各单项最高限价的投标为无效标。
3、本项目以项目清单中维修人工费用单价及材料费用单价为基准，下浮比例不少于5%（人工费用单价与材料费用单价、所有维修项目必须按同一比例下浮）。
4、结算时按实际维修数量结算，结算总金额不超过140万元,其中乐清湾公司80万元，南岳公司60万元。
5、投标价格已包括：工时费、增值税税金、运输、保险、投入的设备、平台交易服务费、质保期在内的全部费用。

5.1大型机械维修服务，维修时需使用的零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊，费用均不含在投标报价内，由业主提供。

5.2抓斗维修服务，投标报价包含《抓斗维修服务清单》内由中标人提供的主要零配件等全部费用。由业主提供的其他零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊费用均不含在投标报价内，由业主提供。

	★4
	投标保证金：详见招标公告

	5
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前3日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	6
	投标文件组成：价格标、商务技术标、资审文件。（采用电子招标投标方式）

	7
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	8
	开标时间、地址：详见招标公告。

	9
	评标办法及评分标准：详见第四章。

	10
	发布本次招标公告、中标公示的媒介：浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）。

	11
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，最迟在签署合同后5日内向投标人退还投标保证金。

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	履约保证金： 乐清湾公司人民币肆万元整（小写：40000元），南岳公司人民币叁万元整（小写：30000元）。
履约保证金形式：银行转账、银行保函。

中标人在合同签订之前须向业主提交履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。

	14
	采购资金来源：自筹。

	★15
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★16
	1、本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费， 交易服务费由中标单位承担。

2、根据集团相关要求，按新收费标准执行。

	★17
	招标代理服务费：由招标人支付

	18
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一、总  则
（一）适用范围

本招标文件适用于温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”系指组织本次招标的单位：温州港乐清湾港务有限公司。

2. “招标代理人”系指：浙江国信工程管理咨询有限公司。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

4.“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5.“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
6. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、培训以及其他类似的义务。

7. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务。

8. “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。或者 “线上形式”是指“海港集团电子招标采购平台”。

9.“集团”系指浙江省海港集团、宁波舟山港集团。

10. 带“★”条款系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

 ★本项目不允许转包及违法分包。

（八）特别说明：

1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。
★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人（或负责人）所拥有。

★3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）异议和投诉

1. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。

2. 异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间15日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前3日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

2.获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间3日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。

3.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（一）投标文件目录：未提供部分由投标人自拟

投标文件分为资格审查文件、商务技术标、价格标三部分，其内容分别为：

投标文件封面

第一部分：资格审查文件
法定代表人授权委托书(附件一-1)；

法定代表人身份证明书(附件一-2)；

投标声明书(附件二)；

投标人营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)（附件三）；

投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、安全生产严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以评标当天信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）查询为准（附件四-1）；

投标人公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）的承诺函（附件四-2）；

单位规模为20人及以上（提供人员劳动合同或2026年6月社保证明材料）（格式自拟至附件四-3）；

3年及以上相关业绩经验（提供2023年7月1日以前的相关合同业绩证明文件）（格式自拟至附件四-4）；
安全员（提供安全员证书及在投标人单位3年及以上的社保证明）（格式自拟至附件四-5）；
具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门式起重机及门座式起重机 (扫描件加盖单位公章)；或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，许可类型为门式起重机及门座式起重机，施工类别为安装、维修 (扫描件加盖单位公章)（附件五）。
承诺函（附件六-1）；

承诺与声明（附件六-2）；

承诺书（附件六-3）；

招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（若有，格式自拟）。
第二部分：商务技术标
投标函（附件七）；

商务响应表（附件八）；

投标人的基本情况（附件九）；

企业综合实力（格式自拟至附件十）；

质保期承诺（格式自拟至附件十一）；

维修方案（格式自拟至附件十二）；

安全保证措施（格式自拟至附件十三）；

拟投入本项目管理人员（含安全管理人员）配置表（附件十四）；

业绩情况表（附件十五）；

其他投标人认为需要提供的资信证明材料及内容（若有，格式自拟）。

第三部分：价格标
（1）投标报价表（格式见附件十六）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有，格式自拟）。
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标人相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价内容详见投标人须知前附表第2条。

3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇或保函；

3.最迟在签署合同后5日内向投标人退还投标保证金。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。

★3.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖法人章、被授权人签字或盖章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签字或章并加盖单位公章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1.投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。

2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（4）投标有效期不足的。

（5）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（6）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

（7）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（8）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
四、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1.至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。

2.投标截止时间止，投标人少于3个的。

3.评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定有效投标是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

五、开标

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表（如有）组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未及时澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（计算保留两位小数）。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）定标

1.评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）上公示3日。
2.投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名前1的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出异议的，招标人可在异议处理完毕后确定中标人。

3.招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。
（八）合同授予

1.温州港乐清湾港务有限公司与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，同时应赔偿招标人由此产生的损失。

第四章  评标办法及评分标准
一、总则

项目采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表（如有）、技术及经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

1. 第一阶段评审

1.1资审文件及商务技术标初步审查

初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

1.2商务技术标详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

2. 第二阶段评审

2.1价格标初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。
2.2价格标详细评审

2.2.1错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

2.2.2价格调整的原则

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

（6）调整后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
2.2.3价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
3. 澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

4. 中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

5. 评标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

四、评分标准

本项目评审办法是综合评分法。

满分100分，综合评分包括商务资信、技术和价格评分。

商务资信、技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格得分

70分
	价格

70分
	以投标人有效投标报价中的最大下浮比例（正数）为评标基准价，得满分70分。价格标评分结算公式为:投标报价得分=(1-评标基准价)／（1-投标报价)×70%×100。

注：如果税率一致时，以含税价进行评审，如果税率不一致时，以不含税价进行评审。以上计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	2
	商务资信、技术得分30分
	企业综合实力（3分）
	根据投标人的财务营业收入、企业综合实力等做横向综合比较，进行评分，优[3-2）分，良[2-1）分，一般[1-0），未提供不得分。
注：投标文件中需提供经第三方审计的2024年、2025年财务报表及其他相关证明材料。

	
	
	项目业绩（4分）
	投标人自2023年7月1日至今（日期以合同签订时间为准）提供合同金额40万元及以上的类似项目（大型港口机械维修）的业绩，每提供1份得1分，最高得3分；
投标人自2023年7月1日至今（日期以合同签订时间为准）提供类似项目（抓斗维修）的业绩，每提供1份得0.5分，最高得1分；
注：本项最高得分4分，投标文件中须同时提供①合同扫描件（包括合同首页、金额页、签字盖章页及能反映服务范围等相关合同内容的关键页）、②结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章；若合同无法体现内容、金额，则另须提供业主盖章证明材料。

	
	
	质保期承诺（3分）
	根据投标人的质保期承诺进行打分，满足6个月要求的不得分，在此基础上每延长4个月加1分（不足4个月不得分），最高得3分。
注：如在投标文件中承诺质量保修期，则质保金按质量保修期予以支付，质量保修期从最终验收合格之日起算。

	
	
	人员配备

（3分）
	评委根据投标人提供的人员配置情况、技术水平、工作经验综合比较综合比较，酌情评分：优[3-2）分，良[2-1）分，一般[1-0）。
注：投标文件中提供人员清单、证书以及2026年6月社保证明材料，未提供不得分。

	
	
	维修方案

（7分）
	根据投标人所提供的维修方案由评委综合比较，酌情评分：优[7-4）分，良[4-2）分，一般[2-0），维修方案包括：

1.维修时间承诺、质量保证措施、卫生清洁措施的时效性、合理性、先进性等具体情况；

2.针对门机起升机构减速箱拆吊装维修、卸船机开闭钢丝绳更换、斗轮机悬臂皮带驱动轴承更换、装车楼闸板油缸更换及门机大车行走夹轮器调整项目的维修方案。

注：投标文件中随方案提供照片、示意图或图纸，未提供不得分。

	
	
	安全保证措施（10分）
	1.投标人具有完善的安全管理架构，具有港口大型机械维修现场安全管理措施。投标时需提供安全管理措施（包括结合设备维修方案，制定针对性的安全风险辨识、分级管控措施、安全操作规程；环保措施；维修过程安全防护及监管、完工审核等），以保证现场工作安全高效。由评委横向对比后进行打分，优[8-5.5）分，良[5.5-2.5）分，一般[2.5-0）分，未提供不得分。

	
	
	
	2.具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分。

注：提供证书扫描件，未提供不得分。


注：

1.投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

2.满分100分，计算保留到小数点后2位（按四舍五入法），酌情评分部分的最小评分单位为0.1分。 

3.请投标人书面提供评分标准表中需要投标人承诺或者证明的文件和资料，格式自拟，如不提供相应的承诺及资料，将视其无法提供。

4.投标单位提供相关人员社保时须用红色框圈出相关人员社保，便于寻找。

5.带“[ ]”表示包含此数，带“（ ）”表示不包含此数。


第五章  合同主要条款

（以下合同仅供参考，具体以实际签订为准）
维修合同

甲方（发包方）： 

住所地：


联系人：          电话：                 传真：           

乙方（承包方）： 

住所地：

联系人：          电话：                 传真：    

根据招投标结果，甲方将大型机械及抓斗指定维修保养服务业务发包给乙方，为了明确双方的权利义务关系，特订立本合同：

一、维修项目、费用及维修时间（根据项目实际情况修改）
1.大型机械指定维修保养服务项目

	序号
	设备分类
	维修项目内容
	单位
	维修人工费用单价（元）
	维修时间（小时）

	1
	门机
	门机起升/开闭机构减速箱拆吊装维修
	台
	
	

	2
	
	门机起升/开闭机构减速箱整机拆吊装更换
	台
	
	

	3
	
	门机起升/开闭机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	4
	
	门机旋转机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	5
	
	门机变幅机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	6
	
	门机行走机构减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	7
	
	门机变幅齿条基座校准
	台
	
	

	8
	
	门机起升/旋转/变幅电机更换
	台
	
	

	9
	
	门机起重/导向滑轮更换
	组
	
	

	10
	
	门机小拉杆与臂架铰点轴承更换
	套
	
	

	11
	
	门机变幅齿条与臂架铰点轴承更换
	套
	
	

	12
	
	门机变幅制动联轴器拆装
	台
	
	

	13
	
	门机钢丝绳卷筒更换
	台
	
	

	14
	
	门机支持开闭钢丝绳更换
	条
	
	

	15
	
	门机料斗油缸更换
	个
	
	

	16
	
	门机漏斗出料口开闭斗体板更换
	块
	
	

	17
	
	门机变幅齿条减速机联轴器面板轴承更换
	个
	
	

	18
	卸船机
	卸船机小车钢丝绳更换
	条
	
	

	19
	
	卸船机俯仰钢丝绳更换
	台
	
	

	20
	
	卸船机开闭/支持钢丝绳更换
	条
	
	

	21
	
	卸船机小车水平轮调整
	个
	
	

	22
	
	卸船机小车水平轮更换
	个
	
	

	23
	
	卸船机喷淋水泵电机更换
	个
	
	

	24
	
	卸船机震动给料电机更换
	个
	
	

	25
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	个
	
	

	26
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱拆吊装维修
	个
	
	

	27
	
	卸船机开闭/支持/俯仰减速箱整机拆吊装更换
	个
	
	

	28
	
	卸船机接料板滑轮轴承更换
	个
	
	

	29
	
	卸船机接料板钢丝绳更换
	条
	
	

	30
	
	卸船机司机室上方行走电机驱动齿轮更换
	个
	
	

	31
	
	卸船机小车托辊更换
	个
	
	

	32
	
	卸船机减速箱连接轴油封更换
	个
	
	

	33
	
	卸船机开闭/支持凸轮限位油封更换
	个
	
	

	34
	
	卸船机开闭/支持驱动电机整机拆吊装更换
	个
	
	

	35
	
	卸船机维修平台钢丝绳更换
	条
	
	

	36
	皮带机、斗轮机
	斗轮机悬臂皮带减速箱液力耦合器更换
	台
	
	

	37
	
	斗轮机悬臂皮带减速箱拆装清洗（机上作业）
	台
	
	

	38
	
	斗轮机悬臂皮带减速箱拆吊装维修
	台
	
	

	39
	
	大机、转运站导料槽、落煤桶耐磨板更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	
	

	40
	
	斗轮机悬臂皮带驱动轴承更换
	个
	
	

	41
	
	斗轮机斗轮驱动滚筒轴承更换
	个
	
	

	42
	
	皮带机配重钢丝绳更换
	条
	
	

	43
	
	皮带机配重轴承更换
	个
	
	

	44
	
	转运站漏煤筒修补（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	
	

	45
	
	斗轮机斗齿更换
	个
	
	

	46
	
	斗轮机悬臂皮带托辊支架更换
	组
	
	

	47
	
	装车楼闸板油缸更换
	个
	
	

	48
	
	转运站落煤筒挡料板更换
	组
	
	

	49
	
	斗轮机落煤筒挡料板更换
	组
	
	

	50
	
	转运站导料槽维修
	个
	
	

	51
	
	斗轮机导料槽维修
	个
	
	

	52
	
	皮带机防尘罩两侧支撑横挡更换
	米
	
	

	53
	龙门吊
	龙门吊起升钢丝绳更换
	条
	
	

	54
	
	龙门吊起升减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	55
	
	龙门吊小车行走减速箱拆箱清洗维修（机上作业）
	台
	
	

	56
	
	龙门吊起升减速箱整机拆吊装
	台
	
	

	57
	
	龙门吊小车行走减速箱整机拆吊装
	台
	
	

	58
	
	龙门吊起升电机整机拆吊装
	台
	
	

	59
	通用设备
	卸船机、门机、龙门吊、斗轮机大车行走轮拆装维修轴承更换
	套
	
	

	60
	
	卸船机、门机、龙门吊、斗轮机大车行走轮端盖拆装
	套
	
	

	61
	
	大型起重机械涂装维修（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	
	

	62
	
	大型起重机械钢结构变形修复（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	
	

	63
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器调整
	个
	
	

	64
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器更换
	个
	
	

	65
	
	门机、卸船机、龙门吊大车行走夹轮器刹车片更换
	组
	
	

	66
	
	大型机械司机室玻璃更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算）
	平方米
	
	

	67
	
	卸船机、斗轮机缓冲托辊更换
	组
	
	

	68
	
	除铁器皮带更换
	条
	
	

	69
	
	门机大车电动防爬器调整
	个
	
	

	70
	
	门机大车电动防爬器更换
	个
	
	

	71
	
	门机大车电动防爬器铁楔更换
	个
	
	


1.2抓斗维修服务项目清单

	序号
	维修项目内容
	单位
	人工费用单价（元）
	材料费用单价（元） 
	主要零配件提供方及材质

	
	
	
	29.7m3、24m3、34m3及16.4/11m3抓斗
	18m3、17m3及20m3抓斗
	11m3、10m3、9 m3、8m3、4.1m3抓斗
	29.7m3、24m3、34m3及16.4/11m3抓斗
	18m3、17m3及20m3抓斗
	11m3、10m3、9 m3、8m3、4.1m3抓斗
	

	1
	抓抓斗斗体
	底刃板更换
	件
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质:布氏硬度（HBW）约为 500的高强度进口耐磨钢板，推荐瑞典的 Hardox 500、德国的 DILLIDUR 500V、日本的 JFE - C500或相当于

	2
	
	侧刃板更换
	件
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	上部侧边加强板更换
	件
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	斗体板更换
	件
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质:Q355B

	5
	
	侧面面板更换
	件
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	斗体局部更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算 ）
	平方米
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	7
	
	斗体主销及主销衬套更换
	套
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，主销材质：42CrMo热处理；

衬套材质：ZGMn13-1

	8
	
	斗体衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	9
	抓斗 承 梁
	上下承梁检查焊缝开裂部位补焊，磨损超标的予以更换
	台
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	10
	
	滑轮拆卸、清洗，检查轴承损坏 情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	
	/
	/
	/
	第10、11、12、15项中有两项及以上同时发生的话人工费按价格高的一项计算

	11
	
	滑轮座衬套更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	12
	
	滑轮销轴更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	13
	
	抓斗上承梁总成更换
	套
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	14
	
	起重链条耳板更换
	侧
	
	
	
	
	
	
	中标人提供材质:Q355B

	15
	
	滑轮轴承更换
	个
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	16
	
	上承粱轴挡板更换
	块
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：Q355B

	17
	
	滑轮座衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	18
	
	上承梁撑杆孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	19
	
	钢索保护罩更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供

	20
	
	上平衡梁总成整体更换
	台
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	21
	
	承重平衡架整形，焊缝开裂修补
	件
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	22
	撑杆
	上撑杆衬套更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	23
	
	上撑杆销轴更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	24
	
	下撑杆衬套更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：ZGMn13-1

	25
	
	下撑杆销轴更换
	个
	
	
	
	
	
	
	中标人提供，材质：42CrMo热处理

	26
	
	撑杆孔磨损严重的补焊、镗孔
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	招标人提供

	27
	
	撑杆齿块更换
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	

	28
	
	上端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	
	/
	/
	/
	

	29
	
	下端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	
	/
	/
	/
	

	30
	
	撑杆整形，开裂部位补焊、修补
	处
	
	
	
	/
	/
	/
	

	31
	
	抓斗撑杆更换
	根
	
	
	
	/
	/
	/
	

	32
	
	撑杆爬梯及其附件修复
	件
	
	
	
	/
	/
	/
	

	备注：由中标人提供的材质为布氏硬度（HBW）约为 500的高强度进口耐磨钢板或42CrMo的主要零配件，应附相关材质证明。


抓斗维修服务项目时间

	序号
	维修项目内容
	单位
	维修时间（小时）

	
	
	
	29.7m3、24m3、34m3及16.4/11m3抓斗
	18m3、17m3及20m3抓斗
	11m3、10m3、9 m3、8m3、4.1m3抓斗

	1
	抓抓斗斗体
	底刃板更换
	件
	
	
	

	2
	
	侧刃板更换
	件
	
	
	

	3
	
	上部侧边加强板更换
	件
	
	
	

	4
	
	斗体板更换
	件
	
	
	

	5
	
	侧面面板更换
	件
	
	
	

	6
	
	斗体局部更换（按单位面积计算，不足1平方米按1平方米计算 ）
	平方米
	
	
	

	7
	
	斗体主销及主销衬套更换
	套
	
	
	

	8
	
	斗体衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	

	9
	抓斗 承 梁
	上下承梁检查焊缝开裂部位补焊，磨损超标的予以更换
	台
	
	
	

	10
	
	滑轮拆卸、清洗，检查轴承损坏 情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	

	11
	
	滑轮座衬套更换
	个
	
	
	

	12
	
	滑轮销轴更换
	个
	
	
	

	13
	
	抓斗上承梁总成更换
	套
	
	
	

	14
	
	起重链条耳板更换
	侧
	
	
	

	15
	
	滑轮轴承更换
	个
	
	
	

	16
	
	上承粱轴挡板更换
	块
	
	
	

	17
	
	滑轮座衬套孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	

	18
	
	上承梁撑杆孔补焊、镗孔、修复
	处
	
	
	

	19
	
	钢索保护罩更换
	个
	
	
	

	20
	
	上平衡梁总成整体更换
	台
	
	
	

	21
	
	承重平衡架整形，焊缝开裂修补
	件
	
	
	

	22
	撑杆
	上撑杆衬套更换
	个
	
	
	

	23
	
	上撑杆销轴更换
	个
	
	
	

	24
	
	下撑杆衬套更换
	个
	
	
	

	25
	
	下撑杆销轴更换
	个
	
	
	

	26
	
	撑杆孔磨损严重的补焊、镗孔
	处
	
	
	

	27
	
	撑杆齿块更换
	处
	
	
	

	28
	
	上端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	

	29
	
	下端销轴拆卸、清洗，检查损坏情况，轴清洗，疏通油道
	台
	
	
	

	30
	
	撑杆整形，开裂部位补焊、修补
	处
	
	
	

	31
	
	抓斗撑杆更换
	根
	
	
	

	32
	
	撑杆爬梯及其附件修复
	件
	
	
	


根据双方签字确认的《维修项目实施记录单》（详见附件1）及《结算清单》（详见附件2）每季度结算一次维修费用。上述维修费用包含工时费、增值税税金、运输、保险、投入的设备、平台交易服务费、质保期、港区抓斗维修服务项目内由乙方提供的主要零配件在内的全部费用，其它维修时需使用的零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊费用均不含在投标报价内，由甲方提供。上表所列项目均为应急性维修，合同期内，甲方可根据生产需要自行确定是否将上表内需要维修的项目交予乙方进行维修。

二、维修规范及要求

1、本次维修技术、工艺与维修质量要求：乙方应严格按照国家标准、行业标准或设备厂家维修作业指导书要求实施规范的维修作业，确保设备维修后达到正常使用的技术状态并符合甲方的要求。
2、维修零部件的供应：大型机械维修服务所有维修零部件由甲方提供，抓斗维修服务所有维修零部件的供应参照本合同第一条1.2抓斗维修服务项目执行。

3、完成维修所用的专用工具及相关费用由乙方负责。

4、本合同项下的维修业务须由乙方自己的技术人员完成维修工作，乙方须直接经营施工。未经甲方书面同意，乙方不得请非乙方自己的技术人员进行维修。乙方违反上述约定，甲方有权单方提前解除本合同，并要求乙方支付壹万元整（¥10000.00）的违约金。

5、维修人员：乙方维修人员需具备行业相应的维修资质；乙方维修人员必须向甲方相关部门出示有效证件，并按照甲方相关制度要求办理各项登记手续。

6、乙方须在收到甲方报修通知后   小时内，派专人到甲方指定地点实施维修。乙方应当按甲方《维修项目实施记录单》中的实施期限要求在指定时间内完成设备维修工作，确保设备正常运行。

三、服务期限

本合同服务期限为合同签订之日起一年，即：     年   月   日至     年   月   日。如期间本合同年度维修总费用达到人民币              元整（¥       ），则本合同提前终止。

四、运输和交付

1、乙方自行负责维修所需工具与甲方设备的来回运输，运输过程中产生的一切风险及运费均由乙方承担。若维修工作在甲方场地进行，甲方应为乙方维修提供必要的场地和其它条件。

2、乙方维修完成并已安装完毕，应通知甲方验收，甲方应在两个工作日内组织相关人员与乙方当场进行验收试运行，验收合格后甲方才予接收。如维修在甲方场地进行，则甲方验收合格之日为维修完工之日，如维修在乙方场地进行，则乙方将设备运回并经甲方验收合格之日为维修完工之日。验收不合格的，甲方有权单方提前解除本合同，并要求乙方支付合同预估总价5%的违约金；如甲方未通知乙方解除合同，则乙方应继续维修直至通过验收，并承担工期延误的违约责任。

3、甲方的设备在交付乙方或乙方指定承运人时风险转移。设备维修前后的交接，乙方应与甲方办理相应的书面交接手续，手续上须有双方指定负责人的签字。

五、安全生产

1、乙方需为其维修人员缴纳工伤保险。乙方人员的工资、福利、奖金、社保、工伤等均由乙方自行负责，与甲方无关。如甲方为此承担责任或垫付费用的，有权向乙方全额追偿。

2、乙方完成承包业务的同时应确保甲方、乙方和其他任何第三方人员、财产和作业货物的安全，否则因此导致的损害赔偿责任概由乙方承担。

3、乙方在承包业务前，应全面了解、学习并遵守双方签订的《安全生产管理协议》，并组织具体完成承包业务的人员全面认真学习其中的规定。

4、乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求，且乙方须自行为其人员配备相关劳保用品。

5、乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。

6、乙方应要求其具体完成承包业务的员工严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的员工乙方不得派往甲方场地作业。乙方维修人员因违规操作、未遵循甲方规章制度或者甲方管理等非甲方原因而造成的一切经济损失均由乙方承担。

六、质保期和保修期服务

1、质保期为每个维修项目完工验收合格之日起     月。

2、质保期内，乙方应当保证维修的设备正常运行。除出现新故障外，维修后的设备在质保期内出现故障的，或新故障系乙方维修不当所引起的，乙方应在接到甲方通知后1个日历天内到达现场，并在合同承诺的维修时间内无条件免费修复设备，因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿；如乙方无法排除相关故障的，甲方有权要求乙方退还相应的维修费，并另行委托第三方维修，因此产生的费用由乙方承担，因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

七、付款方式

1、采用每季度结算一次的方式，每季度根据双方签字确认的《维修项目实施记录单》及《结算清单》，乙方开具经双方确认维修金额的全额增值税专用发票，甲方在收到发票后30个日历天内以银行转账的方式支付。未收到发票前，甲方可暂停支付并不承担任何违约责任。

2、在合同签订前乙方提供人民币         元整（¥       ）的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。

3、履约保证金自合同签订之日起至服务期结束之日止有效。有效期满后，履约保证金自动转为质量保证金。质保期满后（以最后一个维修项目验收合格之日起算），经甲方确认，在质保期内确未发现质量问题，设备运行正常，甲方凭乙方出具的有效收据，30个日历天内将质保金无息退给乙方。

4、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在履约保证金或质量保证金中直接扣除。履约保证金或质量保证金被扣收发生后，乙方应在30个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。

5、本合同价格含13%增值税，合同履行期间，因国家税务政策调整或中标人自身原因（如税务资质不符、税务资质调整、核算失误等原因），导致无法开具约定税率合规专票的，按以下规则处理：

（1）实际税率低于约定税率的，含税价按 “不含税价不变” 调整，即调整后含税价 = 中标含税报价 ÷（1+约定税率）×（1 + 实际税率）

（2）实际税率高于约定税率的，含税总价维持不变，税率升高产生的额外税费由中标人自行承担，不得要求招标人调整价格或追加费用。

八、违约责任

1、乙方未能按照约定的期限完成设备的维修并经甲方验收合格的，每逾期一天，乙方应向甲方支付该项维修项目费用5‰的违约金。逾期超过30日的，甲方有权单方提前解除本合同，并有权要求乙方支付人民币叁万元整（¥30000.00）的违约金。

2、设备在维修、发送、运输等合同履行过程中发生灭失或损坏的，乙方应予赔偿。

3、维修设备在质保期间内每一次出现故障而乙方拒不维修或者拖延维修的，乙方应向甲方支付合同预估总价5%的违约金，乙方还需承担因此给甲方造成的一切经济损失（包括直接损失、可得利益的损失）。同时，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的费用概由乙方承担。若乙方在接到甲方通知后三日内未派人维修的，则视为乙方拒不维修。

4、由于乙方原因导致甲方损失的，乙方应当赔偿守约方实际损失的全部金额，包括但不限于诉讼费、鉴定费、评估费、律师费、保全担保费、执行费等。

九、其它事项

1、对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决或者可以在第三方主持下调解解决；协商或调解不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 

2、对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

3、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方盖单位公章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位公章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

附件1：维修项目实施记录单

附件2：结算清单

附件3：廉洁协议书

附件4：安全生产管理协议（各业主单位自拟）
附件5：消防安全管理协议、环境保护管理协议（各业主单位自拟）
附件6：社会治安综合治理目标管理协议（各业主单位自拟）
附件7：相关方入港安全告知书（各业主单位自拟）
附件8：合作伙伴合规承诺书

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

        年    月    日                       年    月    日

附件1

维修项目实施记录单

	项目名称
	

	项目金额
	

	实施期限
	该项目最晚于     年   月   日    ：    前完成。

	经办人签字
	年    月    日    

	项目实施时间
	

	验收人员
	委托方：

	
	受托方：

	验收意见
	

	监督人员
	


附件2

结算清单

          （以下简称乙方）于    年  月  日至    年  月  日期间在               （以下简称甲方）完成了一批大型机械及抓斗指定维修保养服务，详见下表：

	维修项目内容
	计量单位
	单价（元）
	数量
	金额
	实施时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	备注
	
	


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：             代表人（签字或盖章）：

年    月    日                       年    月    日

附件3
廉洁协议书

甲方：                        （以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉洁建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。 

第一条  甲乙双方的共同责任 

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。 

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。 

（三）建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。 

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。 

第二条  甲方的责任 

（一）甲方工作人员应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。 

（二）甲方工作人员不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。 

（三）甲方工作人员不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。 

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

第三条  乙方的责任 

（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。 

（三）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。 

（四）乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。  

（五）乙方如发现甲方工作人员有违反上述规定者，应向甲方领导或者甲方监察部门举报，甲方不得找借口对乙方进行报复。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经查实，甲方有权立即解除主合同，停止一切合作，并由乙方承担解约的全部损失；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方发生两次以上违反廉洁协议约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止3-5年内或终身进入甲方市场；给甲方造成经济损失、影响较大的，甲方有权立即单方面终止合同，且甲方不承担任何违约责任。 

第五条  其他

（一）本协议不影响乙方按主合同其它条款承担相关责任。

（二）此协议书的未尽事宜或因国家及上级有关法规发生变更，甲、乙双方可共同协商修改协议内容。

（三）对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

（四）本协议一式两份，双方各执一份，自双方盖章并签字之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，在主合同有效期内不可撤销，主合同终止，此协议自动终止。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）签字：      法定代表人（或代理人）签字： 

签订日期：2026年  月  日       

附件4

安全管理协议
甲方：                         （以下简称甲方）
乙方：                         （以下简称乙方）
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，加强港区的安全管理，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等国家有关法律法规，乙方在进入甲方辖区内负有安全作业、安全施工等职责。经双方友好协商一致签订本协议书，具体条款如下：
一、甲方的权利和责任

（一）甲方依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，可定期、不定期对所辖区域进行安全检查。

（二）对乙方安全管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实安全防范措施，部分或全部停止作业；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。

（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

二、乙方的权利和责任

（一）乙方法人代表是安全管理的第一责任人，对施工作业期间、作业区域内及所属人员的安全管理工作负全面责任，因乙方人员造成的安全事件或事故承担全责。乙方发生安全事件或事故，应立即向甲方和有关政府部门报告，配合相关部门调查，并负责善后处理工作。
（二）乙方须具备相关行业经营、施工或服务资质，并具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，应主动向甲方提供安全、经营相关资质等证明文件。
（三）乙方须严格执行国家有关法律、法规，并遵守甲方相关安全管理规定。
（四）乙方须全面负责在港作业区域内安全生产职责，配备相应的专(兼)职安全管理人员，对乙方作业区域的安全生产实施安全管理和督查。

（五）乙方须依法组织人员参加安全生产教育培训，涉及特种作业的，应报甲方安全管理部门登记，人员必须持有效特种作业操作资格证并持证上岗。

（六）乙方在业务过程中所使用的机械、车辆等设备必须符合国家、行业相关要求。入港设备须确保年检有效。所使用的特种设备必须经检测、验收合格，并报甲方登记备案。
（七）乙方应对发现的安全问题在限期内落实整改，并书面反馈告知甲方。对整改未反馈、未落实的，须根据甲方相关安全管理规定接受考核。
（八）乙方进行高处作业、有限空间作业、临时用电、临时动火、临水作业等危险作业须经甲方批准，并落实必要的安全防护措施。
（九）乙方应遵守道路交通管理有关规定，确保入港人员服从甲方管理。严禁无关、酒后人员进入港区。
（十）在港区内人员严禁吸烟，易燃易爆物品须严格按照国家相关规定进行储存和使用，注意用电安全和落实防火措施。
（十一）因乙方违章或违反甲方相关安全管理规定及其他法律法规发生人身伤亡、财产损失等事故，乙方须对事故的直接或间接经济损失予以赔偿。

（十二）乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担，与甲方无涉。
三、风险协同管控
甲乙双方建立风险协同管控机制，实行风险共辨、隐患共治、应急联动。甲方负责风险告知、方案审核、作业许可与现场监管；乙方落实风险评估、安全交底、持证作业及自查整改。双方互通安全信息、联合防控、协同应急，并纳入考核，违规严肃追责。

四、事故处理
（一）因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理，发生安全事故的，乙方须承担事故全部责任，并负责赔偿和善后处置工作。

（二）如乙方安全管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方限期更换相关人员，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。
五、考核及清退要求

1.乙方作业人员及管理人员出现以下情形之一的，应启动清退程序：

（1）作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

（2）违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

（3）作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

（4）作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

（5）作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

（6）作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

（7）专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

（8）管理人员未按甲方合理要求落实整改或拒不整改的。

（9）发生其他法定禁止行为的。

2.乙方出现以下情形之一的，应启动清退程序：

（1）累计造成2名及以上人员重伤责任事故的。

（2）造成1名及以上人员死亡责任事故的。

（3）累计被查处5名及以上人员经常性严重违章行为的。

（4）造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

（5）年度考核、连续2次季度考核或连续3次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。

（6）提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的；

（7）未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

（8）违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

（9）存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

（10）拒绝接受甲方安全监管的。

（11）无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

（12）发生其他法定禁止行为的。

3.清退程序

（1）调查核实：乙方（含个人，下同）存在清退情形的，甲方需在10个工作日内组织调查，收集相关证据（如事故报告、考核记录、违约赔偿等），形成清退方案。甲方对清退方案进行评估审核，分析研判对生产、维稳等因素的潜在影响，决定是否启动清退。

（2）清退告知：甲方决定启动清退的，向乙方出具清退告知书，说明清退理由、依据及拟处理意见，乙方可在收到告知书后5个工作日内提出书面陈述或申辩，甲方需在10个工作日内组织回复。

（3）审核决定：甲方结合调查结果、乙方陈述申辩意见，出具清退决定书。

（4）落实执行：甲方通知乙方终止外包合同，办理业务交接手续（明确剩余作业、设备、人员的交接方案），及时完成清退工作。

（5）档案更新：清退完成后，甲方将清退决定书报归口管理部门备案。

4.清退后管理

（1）个人清退管理要求：被清退的个人，自清退之日起5年内不得参与甲方任何外包工作。

（2）清退管理要求：被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入甲方清退管理名单，自清退之日起2年内不得参与甲方任何合作。

六、履约保证金的相关说明
（一）履约保证金的缴纳

甲乙双方签订的业务合同中，履约保证金使用范围将涵盖安全管理考核，若乙方在甲方港区内发生违章的，甲方可根据甲方的相关安全管理规定从该履约保证金中扣除违章考核金额。

（二）履约保证金的清算

甲方将在次年年初进行履约保证金的清算，乙方须在次年第一季度内补齐履约保证金。经乙方提出退回履约保证金申请后，该履约保证金除按相关业务合同要求进行履约考核外，还需扣减当年度违章考核金额后，剩余履约保证金予以无息退还。履约保证金已补齐的，按履约保证金原金额予以无息退还。

七、本协议履行期与甲乙双方签订的主合同一致，无主合同的，在签署当年有效。

八、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。

十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：                                    乙方：

甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：
签订时间：   年   月   日

附件8
合作伙伴合规承诺书

为满足         合规管理要求，规范合作伙伴市场交易行为，促进公平、公正交易，我方特作出以下承诺：

1.我方理解         合规管理需求，在合作范围内遵守          对合作伙伴的合规管理要求。

2.我方具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.我方严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）我方员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）我方员工不得给予         及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）我方员工不得接受         及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）我方员工不得参加         及有关单位安排的可能影响公正廉洁的宴请、旅游、考察等活动。

（五）我方员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.我方坚持诚信商业行为，依法依约保守          的商业秘密。

5.我方严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生影响合同履行的突发事件时将及时通知         。

6.我方同意在合同目的范围内配合         的合规检查，不得隐瞒可能造成         利益受损的信息。

7.我方承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，我方或我方员工未遵守承诺事项，我方承诺自愿赔偿由此给         造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且         有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和         各保留一份。

             承诺人（签字/盖章）：            

    年    月    日

第六章  投标文件部分格式
（资格审查文件封面，供参考）

温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）

投标文件

资格审查文件
投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月   日

目 录
针对资格审查内容，编制目录索引，注明审查内容所在投标文件页码，格式自拟

法定代表人授权委托书(附件一-1)；

法定代表人身份证明书(附件一-2)；

投标声明书(附件二)；

投标人营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)（附件三）；

投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、安全生产严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以评标当天信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）查询为准（附件四-1）；
投标人公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）的承诺函（附件四-2）；

单位规模为20人及以上（提供人员劳动合同或2026年6月社保证明材料）（格式自拟至附件四-3）；

3年及以上相关业绩经验（提供2023年7月1日以前的相关合同业绩证明文件）（格式自拟至附件四-4）；
安全员（提供安全员证书及在投标人单位3年及以上的社保证明）（格式自拟至附件四-5）；
具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门式起重机及门座式起重机 (扫描件加盖单位公章)；或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，许可类型为门式起重机及门座式起重机，施工类别为安装、维修 (扫描件加盖单位公章)（附件五）。
承诺函（附件六-1）；

承诺与声明（附件六-2）；

承诺书（附件六-3）；

招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（若有，格式自拟）。

附件一-1
法定代表人授权委托书

致：温州港乐清湾港务有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加    （项目名称）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：                    
被授权人职务：                   

被授权人身份证号码：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

	附法定代表人身份证正反面复印件

	附被授权人身份证正反面复印件


附件一-2

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                                      

单位性质：                                                        

地址：                                                            

成立时间：                                                        

经营期限：                                                        

姓名：           性别：          年龄：           职务：          

系                      (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖公章)：

日期：    年   月   日
附件二
投标声明书

致：温州港乐清湾港务有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件三
营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

附件四-1

投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、安全生产严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以评标当天信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）查询为准。

附件四-2
投标人公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）的承诺函

近3年公司范围内无相应安全责任事故的承诺书

温州港乐清湾港务有限公司：
1、我方郑重承诺：我公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。

2、我方郑重承诺：若我方中标，在合同签订前将按要求制定完整的安装生产责任制度、安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、施工现场安全监督、安全生产事故应急救援预案等安全相关管理制度，且制度符合招标人安全生产管理要求。
3、我方郑重承诺：若我方中标，在合同签订前对拟投入本项目所有施工人员办理工伤保险、人身意外伤害险等有关保险，且本项目所有施工人员均已缴纳社保。

4、我方郑重承诺：若我方中标，项目现场负责人或主修需具备丰富的相关经验与专业资历，且已由当前单位连续缴纳社保满一年。涉及特种作业人员必须严格持证上岗，所持特种作业操作证需在有效期内，且工种与现场作业内容完全匹配。

如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，如在合同履约中被发现的，同意接受投标人解除合同的要求并承担相应后果，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

特此承诺!

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件四-3  投标人单位规模为20人及以上（提供人员劳动合同或2026年6月社保证明材料）；

附件四-4  3年及以上相关业绩经验（提供2023年7月1日以前的相关合同业绩证明文件）；
附件四-5  安全员（提供安全员证书及在投标人单位3年及以上的社保证明）；
附件五 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门式起重机及门座式起重机 (扫描件加盖单位公章)；

或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，许可类型为门式起重机及门座式起重机，施工类别为安装、维修 (扫描件加盖单位公章)。

附件六-1
承诺函
致：温州港乐清湾港务有限公司：

我方  （投标人）  承诺具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技能、保障服务等能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件六-2
承诺与声明

致：温州港乐清湾港务有限公司
本公司特承诺声明如下：

一、本公司认识到本项目非政府采购与建设工程招标。

二、本公司已认真阅读本项目招标文件，并完全理解招标文件的全部内容。本公司保证严格保密招标文件的内容，不泄露贵单位的任何信息。

三、本公司保证所递交的投标文件、资格证明、合同等文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。本公司所提交的投标文件构成要约，本公司即受上述文件中意思表示的约束。

四、贵单位有权在签署中标合同前的任何时间终止本次招标。

五、在招投标及服务过程中，本公司承诺不做影响正当交易的任何事情。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件六-3
承诺书

致：温州港乐清湾港务有限公司：
1、为维护业务外包人员的合法权益，保障业务外包人员利益，我方郑重承诺：温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）项目合同签订后按照不少于要求配置人数配置到位，并根据招标人所在地区业务外包人员薪酬情况，结合招标人作业量情况，按照建议人数科学合理报价。

2、若因贵司业务量不足或下降引起的外包人员劳动争议、业务外包费用减少等问题，均由我司自行承担和解决。

特此承诺！

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书
（商务技术标封面，供参考）

温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）

投标文件

商务技术标
投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月  日
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附件七
投标函

致：温州港乐清湾港务有限公司
根据贵方为温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）项目（项目编号:           ）的投标邀请，我方（投标人名称）作为投标人正式授权　（授权代表全名）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标补充文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的招标人、招标组织机构没有任何的隶属关系。
（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：
电子邮件：

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件八
商务响应表

	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	★质保期
	
	
	

	★服务期限及地点
	
	
	

	★付款方式
	
	
	

	合同签订
	
	
	

	第五章
	合同主要条款
	
	

	……
	
	
	


注：主要针对招标文件“第二章  招标需求”、“第五章 合同主要条款”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件九
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	安全管理员
	

	注册资金
	
	
	具有特种作业资质人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、2024年-2025年的资产负债情况：

（1）固定资产  __________________________

（2）流动资产  __________________________  

2、投标人2024年-2025年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。

（1）营业收入  ________________________

（2）营业利润  ________________________

（3）利润总额  ________________________    

（4）净利润    ________________________  

	备注
	


投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件十

企业综合实力（格式自拟）

附件十一
质保期承诺（格式自拟）

附件十二
维修方案（格式自拟）

附件十三
安全保证措施（格式自拟）

附件十四
拟投入本项目管理人员（含安全管理人员）配置表

	序号
	岗位名称
	姓名
	学历
	主要资历
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：提供人员证书以及2026年6月社保证明材料。
投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件十五
业绩情况表

	序号
	项目名称
	业务单位
	签约日期
	合同价
	联系人、联系电话
	备注（填写项目概况）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中须同时提供①合同扫描件（包括合同首页、金额页、签字盖章页及能反映服务范围等相关合同内容的关键页）、②结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章；若合同无法体现内容、金额，则另须提供业主盖章证明材料。
投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

其他投标人认为需要提供的资信证明材料及内容
（价格标封面，供参考）

温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）

投标文件

价格标
投标人：（盖单位章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月  日

附件十六
投标报价表

	项目名称
	温州港乐清湾片区大型机械及抓斗指定维修保养服务（2026年-2027年）

	服务期限及地点
	服务期限：自合同签订之日起1年。

服务地点：温州港乐清湾港务有限公司、温州港南岳港务有限公司指定地点。

	投标报价
	以招标文件“第二章招标需求”内服务清单中的维修人工费用单价及材料费用单价为基准下浮    %（下浮比例不少于5%,人工费用单价与材料费用单价、所有维修项目必须按同一比例下浮）

	质保期
	每个维修项目最终验收合格之日起     个月


注：1、投标价格为固定单价包干，已包含工时费、13%增值税税金、运输、保险、投入的设备、平台交易服务费、质保期在内的全部费用。

合同履行期间，因国家税务政策调整或中标人自身原因（如税务资质不符、税务资质调整、核算失误等原因），导致无法开具约定税率合规专票的，按以下规则处理：（1）实际税率低于约定税率的，含税价按 “不含税价不变” 调整，即调整后含税价 = 中标含税报价 ÷（1+约定税率）×（1 + 实际税率）

（2）实际税率高于约定税率的，含税总价维持不变，税率升高产生的额外税费由中标人自行承担，不得要求招标人调整价格或追加费用。

3、合同服务期内按实际维修数量结算，结算单价为：单项最高限价*（1-下浮率），结算总金额不超140万元，其中乐清湾公司80万元，南岳公司60万元。合同期限届满如没有达到140万元的，未完成部分不再履行。

4、大型机械维修服务，维修时需使用的零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊，费用均不含在投标报价内，由业主提供；

抓斗维修服务，投标报价包含《抓斗维修服务清单》内由中标人提供的主要零配件等全部费用。由业主提供的其他零配件、油料、辅材、水电费、叉车及汽车吊费用均不含在投标报价内。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

