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第一章  招标公告

华信咨询设计研究院有限公司受温州金洋集装箱码头有限公司的委托，拟对温州金洋集装箱码头有限公司吊具采购（2026年度）项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号

XXX

二、本项目采用公开招标（两步开标法），资格后审方式。

三、采购内容、交付时间、质保期及招标控制价：
1. 采购内容：一台龙门吊液压吊具及两台桥吊液压吊具采购、制造、检验、验收、运输、指导安装调试、售后技术指导服务等相关工作（具体内容详见第二章招标需求）

2. 交付时间：自合同签订生效之日起 135 个日历天内，完成全部货物供货、现场指导安装调试等工作，并通过招标人验收。 

3. 质保期：自全部吊具安装调试完毕且通过招标人验收合格之日起，质保期不少于 12 个月。

4. 招标控制价：143.5万元（人民币），投标人投标报价不得超出本招标控制价，否则按无效投标处理。

四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必需的能力。

3.具有良好的信誉和健全的财务会计制度。

4.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

6.投标人为本项目所供货物的制造商或代理商（代理商投标的须提供制造商的正式授权书）。制造商和其代理商不应同时参加投标，否则招标人只接受制造商的投标，其代理商的投标按无效标处理；如同时有两家或以上合法代理商参加投标的，应当作为一个投标人计算，在此种情况下，以制造商对本次招标的唯一指定代理商为准（若投标商均未获得制造商对本次招标的唯一授权，则以报价最低者为准），其余投标按无效标处理。
7.投标人或投标产品的制造商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有龙门吊或桥吊吊具销售业绩。须提供合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章。
8.本项目不允许联合体投标、分包及转包。

五、招标文件的获取

1. 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程－电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2. 网上报名时间：2026年  月  日 至2026年  月  日  时  分。

3. 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金

1. 金额：人民币大写贰万捌仟元整（小写：¥28000.00）。

2. 投标人应于2026年  月  日  时  分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户，否则视为投标保证金无效。

3. 投标保证金须通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标截止时间和地点

1. 投标文件递交截止时间：2026年  月  日  时  分。
2. 投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日  时  分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 

八、开标时间地点及注意事项

本项目将于2026年  月  日  时  分在浙江海港阳光采购有限公司开评标室（地址：宁波国际航运服务中心9楼）在线公开开标。

注意事项：

★1. 本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”；

★2. 各投标人提交的“资审文件”及“商务技术标”不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理；

投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误；

4. 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式

1、招标人信息

名 称：温州金洋集装箱码头有限公司

地 址：温州市乐清市七里港镇

联系人：刘先生

联系方式：0577-62677793
2、招标代理机构信息

名 称：华信咨询设计研究院有限公司

地 址：杭州市滨江区春波路999号

联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖

联系方式：15225996022、15257143905

异议信息反馈电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com

3、招标监督部门：温州金洋集装箱码头有限公司纪检小组

投诉联系电话：0577-62677798
4、电子招标采购平台咨询电话：0574—27680520

5、CA咨询热线：400—666—4230

第二章  招标需求

一、招标内容

1、供货范围

	序号
	名称
	招标控制价 

	1
	龙门吊液压吊具一台；桥吊液压吊具两台
	143.5万元


2、交货条件

2.1 本项目所有供货吊具须为全新原厂正品、最新生产、未使用过、无翻新、无返修、无瑕疵的原装全新设备，各项技术参数、性能指标完全满足招标文件及国家、行业现行标准要求。

2.2 设备到场后，如需开展现场部件调试、组装、适配、试运行等相关工作，均由中标人负责提供全程专业技术指导，全程技术责任、施工配合责任由中标人承担。调试全过程所产生的运输费、耗材费及其他一切相关费用，均由中标人全额包干承担。

2.3 所有设备到货、运输、就位、调试、配合验收的全部费用均包含在投标人投标综合报价中，招标人不另行支付任何费用。

2.4 交货及调试过程中发生的设备损坏、丢失、安全事故、工期延误等一切风险及损失，均由中标人自行承担。
二、商务要求

	质保期
	自全部吊具安装调试完毕且通过招标人验收合格之日起，质保期不少于 12 个月。

	★售后服务要求
	1、本项目设备质保期内，若设备出现质量缺陷、性能不达标、不符合合同及招标文件要求的问题，中标人在接到招标人维修、整改书面通知后，须在7个日历天内完成整改修复。整改过程中招标人配合产生的人工、辅助作业等相关费用全部由中标人承担，该费用已包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

2、质保期内，若设备出现严重故障、影响码头正常生产运行、现场修复困难、无法达到正常使用标准的，中标人须无条件对故障吊具进行整机或对应部件更换。若中标人拒不更换，或经两次更换（不含两次）后设备仍无法满足合同及正常使用要求的，招标人有权采取退货处理，同时中标人须按合同总价20%向招标人支付违约金，并承担招标人因此产生的一切损失。设备运行工艺不稳定、出现异常工况的，中标人须无条件免费调试、优化直至设备运行稳定达标。

3、质保期内售后服务响应时效：中标人接到招标人故障报修通知（电话、传真等有效方式）后，须在30分钟内响应对接，完成故障初步研判及沟通；需现场处置的，须在48小时内派遣专业技术人员抵达项目现场开展排查、维修、调试、指导等服务工作，确保设备尽快恢复正常运行。

	交货期及交货地点
	交货期：自合同签订生效之日起 135 个日历天内，完成全部货物供货、现场指导安装调试等工作，并通过招标人验收。
交货地点：温州金洋集装箱码头有限公司指定现场地点；采用整机运输方式送货至现场，全程运输、装卸、落地、就位相关所有费用、风险、责任均由中标人全额承担，招标人无需承担任何费用。

	★付款条件
	1、在合同签订前中标人提供合同金额5%的履约保证金，如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则招标人有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待质保期满后，设备正常运行无质量问题，30个日历天内无息向中标人退还。

2、吊具到港、安装调试完成后，经招标人组织验收合格，中标人开具全额增值税专用发票（税率13%）后30个日历天内，招标人以银行转账方式支付100%合同款。货物验收合格之日起履约保证金自动转为质量保证金。

3、因中标人原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，招标人均可在履约保证金或质量保证金中直接扣除。履约保证金或质量保证金被扣收发生后，中标人应在30个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。

4、本合同价格含增值税（税率13%），合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变的原则进行调整。

	合同签订
	本项目最终合同由招标人与中标人直接签订。

	★知识产权
	中标人应使招标人在中国使用其产品或其任何部分过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计的侵权行为而提出赔偿要求。如果任何第三方提出侵权损失赔偿的要求，中标人应把合同第三方的纠纷承接过去并负担由此而造成的一切法律和经济责任。


三、技术要求

1、使用概述
1.1 按照本招标内容的要求，中标人向招标人供应1台龙门吊吊具以及2台桥吊吊具。为满足集装箱作业需要，龙门吊吊具需实现与招标人5、6#龙门吊（港内设备编号）适配；桥吊吊具需实现与招标人现有桥吊的通用适配；本次招标的桥吊吊具和龙门吊吊具使用的传感器要求统一、通用；吊具要求安全性、稳定性、可靠性高；可维修性高；操作灵活、方便。吊具的主要技术参数达到本招标内容的要求。

1.2 设备主要技术参数

1.2.1  5、6#龙门吊主要技术参数：

	项目
	技术参数

	制造商
	诺尔起重设备（中国）有限公司

	出厂编号
	1203-1#

	型号
	RTG 51/23.47/5+1 AC

	吊具下额定载荷
	41吨

	起升高度
	18.5米

	跨度
	23.47米

	大车轮数/驱动轮数
	8/2

	小车轮数/驱动轮数
	4/2

	空载起升速度
	52米/分

	吊具额定载荷下起升速度
	23米/分

	空载小车运行速度
	70米/分

	空载大车运行速度
	130米/分

	吊具额定载荷下大车运行速度
	25米/分


1.2.2  3#、5#、6#、7#桥吊主要技术参数：

	项目
	技术参数

	制造商
	3#、5#、6#：上海振华重工(集团)股份有限公司

7#：青岛海西重机有限责任公司

	出厂编号
	3#：ZP99-185

5#：ZP08-1263-1

6#：ZP11-1698-1

7#：G178

	型号
	3#：E04

5#、6#：ZP-41

7#：AJ型41t

	吊具下额定载荷
	3#：40T

5#、6#、7#：41T

	起升高度
	3#：22M

5#、6#、7#：30M

	轨距
	16米

	大车轮数/驱动轮数
	3#：32/8

5#、6#：48/24

7#：40/20

	空载起升速度
	100米/分

	吊具额定载荷下起升速度
	50米/分

	空载小车运行速度
	3#：160米/分

5#、6#、7#：150米/分

	空载大车运行速度
	3#：30米/分

5#、6#、7#：45米/分


2、设备互换适配要求（关键性技术要求，不满足作无效投标）

2.1本项目采购的龙门吊液压吊具、桥吊液压吊具须与招标人现场现有在用吊具实现完全接口互换、兼容通用，确保新旧吊具可替换使用，不得存在适配壁垒。中标人须充分踏勘现场、核对招标人现有设备机械尺寸、连接结构、电气点位、线路芯号、液压接口、转销结构等所有匹配参数，确保供货设备完全适配招标人现有吊具。

2.2吊具机械、电气、液压配套零部件可按照行业最新优化标准、最新工艺技术进行升级优化，不得因结构优化影响新旧设备通用互换性能。

2.3设备作业工况要求：本项目龙门吊吊具主要用于场地集装箱装卸作业，无需满足船舱作业工况；桥吊吊具须满足船舱作业工况及码头常态化装卸作业要求，适配现场作业环境及设备运行参数。

2.4投标人投标即视为已充分知悉现场设备现状、接口参数、作业工况及互换适配要求，供货后如出现接口不匹配、无法互换、无法兼容、不能正常使用等问题，全部责任由中标人承担，须无条件免费整改、更换、重做，直至完全满足使用及互换要求，且交货期不予顺延。
3、设计制造验收标准

吊具的设计、制造、安装、检验和验收应遵照下列最新版本的规范和标准。

《起重机设计规范》                  GB/T 3811-2008
《水运工程质量检验标准》            JTS 257-2008

《起重机安全规范》                  GB/T 6067.1-2010

《起重机试验规范和程序》            GB/T 5905.1-2023

国际标准化组织                      ISO(加工制造) 

美国齿轮制造协会                    AGMA

国际电工技术委员标准                IEC

美国焊接协会标准                    AWS

瑞典工业标准                        SIS(涂漆)

计量单位：国际单位制                SI

注：以上标准未能规定的部分采用中华人民共和国标准GB。

投标人如采用其它同等标准，须随投标书提供最新的标准文件，并经招标人认可。

4、使用场所的条件

自然条件

风速：工作状态风速            20米/秒

非工作状态风速                55米/秒

气温：

极端最高气温：                 ＋42℃

极端最低气温：                 －5℃

相对湿度：

最大相对湿度                   100％

年平均相对湿度                 82％

地震：本地区地震烈度划为7级。

环境：室外环境，空气中含有飞扬尘土、盐分，多雾气和海洋性气候的侵蚀；有雾气和海洋性气候的侵蚀。

5、供货方式

5.1 中标人须完成本项目龙门吊、桥吊液压吊具的整体生产制造、组装调试、出厂检验等全部前置工作，确保设备出厂前质量合格、性能达标、资料齐全。

5.2 设备出厂后的整机运输、装卸、落地就位、现场开箱验收、技术指导安装等全部工作，均由中标人全权负责组织实施，产生的所有费用、运输风险、安全责任均由中标人全额承担，相关费用全部包含在投标综合报价内，招标人不另行支付任何费用。

5.3 中标人须完成全部供货及现场技术服务工作，直至设备调试合格、运行正常、资料齐全，且通过招标人组织的验收后视为供货工作完成。

6、吊具总体技术参数要求

6.1 龙门吊吊具总体技术要求

6.1.1 龙门吊吊具主要尺寸参数要求

额定起重量：

吊具下               ≥40吨

吊具自重             ≤8.5吨

6.1.2龙门吊吊具的技术特性：

1) 设计疲劳寿命：--------------------------------------2*106次

2) 伸缩方式：-------------------------------------链条传动方式

3) 动作时间

伸缩 20英尺→40英尺/40英尺→20英尺--------------≤30秒/≤30秒

转销开闭锁时间------------------------------------------≤1秒

转销衬套晃动间隙---------------------------------------±3mm

★6.1.3吊具为液压单箱双梁固定导板吊具，配置4个固定导板，应与招标人龙门吊现有吊具上架适配，包括与吊架的安装配合、吊具电缆以及电控逻辑等方面。

★6.1.4吊具为伸缩式，吊具的伸缩运动靠液压马达驱动，通过减速箱用套简滚子链拖动，液压马达采用进口产品。可吊运ISO20'、ISO40'、ISO45’标准集装箱。吊具伸缩范围为20英尺到40英尺，装卸45英尺集装箱时起吊45英尺集装箱的40英尺吊点。

6.1.5吊具必须满足结构坚固，工作可靠，操作简便安全，维修方便的要求。吊具上所有电气设备具有耐震、防风雨性能并配置坚固的防护罩。在吊具接线箱门侧设有一份塑封接线图，防护等级为IP55。

6.1.6吊具同吊架的联接方式应当可靠便捷。吊具与上架的机械连接形式为四转销式，上架转销的开档尺寸为4830mm×1000mm，吊具锁孔板锁孔大小为φ170mm×70mm，中标后中标人来招标人现场准确测量，出具正式图纸供招标人确认。

吊具与上架电气连接形式为插头插座形式，吊具上配置插座，上架配置一个带电缆的插头，插头插座的品牌和型号与现有吊具可以进行通用互换，上架上配一套回插插座（含插芯），用于吊具与上架脱离后，上架插头电缆的回插。吊具主垂缆直接接入上架电气箱，从上架电气箱引出一段带插头的电缆用于与吊具插座过渡箱连接，插座品牌选用进口品牌，中标人只需配套吊具上的插座（吊具爬梯位置需与吊具上架爬梯位置一致）。
6.1.7吊具上应有开锁、闭锁、着箱以及尺寸信号检测限位，限位信号通过相关控制检测，实现可靠的联锁。检测限位应能简便拆装、维护，在空吊具状态应能对各限位进行检修。另外，招标人有权对吊具相关联锁功能进行修改，中标人予以配合。

吊具转销机构由由液压油缸直接驱动与转销配合的转柄实现开闭锁动作，每套机构驱动一个转销动作，四套机构分别置于吊具两端的横梁内。转销采用机械联锁形式，转销采用球面轴承浮动式支承的安装方式。吊具转销的动作与起升之间有联锁保护，只有在四个转销处于全开或全闭位置的情况下才能操作起升(需主控程序配合)。

吊具设有使转销在没有完全插入集装箱锁孔情况下不能闭锁的联锁装置，当吊具带有集装箱时，转销应不能打开。

吊具上设有旋锁动作的计数器，每锁定和开锁进行计数。

6.1.8吊具应附设四只吊耳，每只吊耳的额定载荷不小于10吨，并能同标准卡环联接。在各吊耳旁的钢结构上应清楚标出其安全载荷吨数。吊耳固定在伸缩架上。

6.1.9吊具上安装的全部机械和电气部件均设有防止作业时频繁冲击和振动的保护。

6.2 桥吊吊吊具总体技术要求

6.2.1 桥吊吊具主要尺寸参数要求

额定起重量：

吊具下               ≥40.5吨

吊具自重             ≤8.5 吨

6.2.2桥吊吊具的技术特性：

1) 设计疲劳寿命：--------------------------------------2*106次

2) 伸缩方式：-------------------------------------链条传动方式

3) 动作时间

伸缩 20英尺→40英尺/40英尺→20英尺-------------≤30秒/≤30秒

转销开闭锁时间------------------------------------------≤1秒

转销衬套晃动间隙-------------------------------------------±3mm

★6.2.3吊具为液压单箱双梁活动导板吊具，应与招标人桥吊现有吊具上架适配，包括与吊架的安装配合、吊具电缆以及电控逻辑等方面。每个导板可由海侧与陆侧、上指令与下指令独立控制。在吊具的四个角上，配置四套可以翻转的活动导板装置，导板翻转180°时间为5~7S。导板翻转的驱动采用油马达。

6.2.4吊具为伸缩式，吊具的伸缩运动靠液压马达驱动，通过减速箱用套简滚子链拖动，液压马达采用进口产品。可吊运ISO20'、ISO40'、ISO45’标准集装箱。吊具伸缩范围为20英尺到40英尺，装卸45英尺集装箱时起吊45英尺集装箱的40英尺吊点。

6.2.5吊具必须满足结构坚固，工作可靠，操作简便安全，维修方便的要求。吊具上所有电气设备具有耐震、防风雨性能并配置坚固的防护罩。在吊具接线箱门侧设有一份塑封接线图，防护等级为IP55。

6.2.6吊具同吊架的联接方式应当可靠便捷。吊具与上架的机械连接形式为四转销式，上架转销的开档尺寸为5000mm×950mm，吊具锁孔板锁孔大小为φ160mm×80mm，锁孔板厚度为40mm。中标后中标人来招标人现场准确测量，出具正式图纸供招标人确认。

吊具与上架电气连接形式为插头插座形式，吊具上配置插座，上架配置一个带电缆的插头，插头插座的品牌和型号与现有吊具可以进行通用互换，上架上配一套回插插座（含插芯），用于吊具与上架脱离后，上架插头电缆的回插。吊具主垂缆直接接入上架电气箱，从上架电气箱引出一段带插头的电缆用于与吊具插座过渡箱连接，插座品牌选用进口品牌，中标人只需配套吊具上的插座（吊具爬梯位置需与吊具上架爬梯位置一致）。
6.2.7吊具上应有开锁、闭锁、着箱以及尺寸信号检测限位，限位信号通过相关控制检测，实现可靠的联锁。检测限位应能简便拆装、维护，在空吊具状态应能对各限位进行检修。另外，招标人有权对吊具相关联锁功能进行修改，中标人予以配合。

吊具转销机构是由液压油缸直接驱动与转销配合的转柄实现开闭锁动作，每套机构驱动一个转销动作，四套机构分别置于吊具两端的横梁内。转销采用机械联锁形式，转销采用球面轴承浮动式支承的安装方式，转销开闭锁时间≤1.0S。

吊具设有使转销在没有完全插入集装箱锁孔情况下不能闭锁的联锁装置，当吊具带有集装箱时，转销应不能打开。

吊具上设有旋锁动作的计数器，每锁定和开锁进行计数。

6.2.8吊具应附设四只吊耳，每只吊耳的额定载荷不小于10吨，并能同标准卡环联接。在各吊耳旁的钢结构上应清楚标出其安全载荷吨数。吊耳固定在伸缩架上。

7、材料

吊具采用符合相关标准的优质材料制造，所有材料须满足设计载荷的强度和刚度要求，具有出厂检验合格证明书。所有材料不得有明显锈蚀、瑕疵等缺陷，重要部位材料按技术要求进行相应的化学成分、力学性能试验，并进行材料跟踪，以保证专料专用。

8、金属结构

吊具的金属结构设计必须合理，满足在各种工况下的强度、刚度、疲劳和稳定性要求。吊具结构设计应该有足够的安全系数以达到不少于2百万次载荷周期的疲劳使用寿命。焊接结构设计要求结构形式合理，如截面变化缓和、焊缝尽量避免集中、结构中力的传递应与钢板纵向轧制方向一致、避免焊接接头受三轴应力状态等。重要焊缝焊后须进行打磨，要求过渡平滑，外形光整，以提高抗疲劳能力，焊缝应与相邻金属平滑过渡。锋利的边缘应打磨至最小1毫米半径以确保油漆附着力并防止油漆堆积。结构件的外形应便于维修、保养、除锈和油漆。构件及构件的联接部位不应积水，凡有可能积水处均应有泄水孔排净积水。非密闭的箱型构件应设置检查孔；密闭的箱型构件必须满足气密的要求，并做0.1×105Pa气密试验。

9、机构

所有机构采用最新的机械工程设计和制造。机构中所用铸件应表面光滑，轮廓分明，圆角丰满，没有气孔及夹渣，所有铸件应进行退火处理，以消除内应力。

9.1螺栓和螺母

吊具所有螺栓采用公制，并符合ISO标准。螺栓和螺母有防松或防脱落装置，以便承受振动和交变载荷。高强度摩擦联接螺栓质量应符合标准，并要求预紧轴向力离散度小。螺栓和螺母均需有防锈蚀措施，外露部份涂有适当的涂料。

9.2防护装置

所有外露的易伤人的转动部件均设置防护罩。

所有外露电气设备接线箱接线盒也应做好防水防护罩，接线箱防水等级应达到IP55及以上。

9.3转销机构

▲转销材质选用优质42CrMo钢或优质镍基合金钢，并提供至少20万TEU极限使用寿命承诺。合理设置顶销位置，保证吊具转销在箱孔外时没有着箱信号。

9.4减速器和齿轮

▲减速器采用SEW、FLENDER、ZPMC或相当于品牌。主要机构的减速器齿轮应采用硬齿面。所有齿轮应是淬透的，采用渗碳淬火，不允许感应淬火或火焰淬火，齿轮芯部硬度为HRc35～40，齿面硬度为HRc58～62。齿轮经磨削加工，齿面粗糙度不低于Ra0.8μm。所有齿轮应进行100%的磁粉探伤，不允许有裂纹。每对齿轮应进行啮合接触痕迹检查，接触痕迹均匀分布，接触面积大于75%，在满载试验之后验收时，接触痕迹应在齿上接触中心并应均匀分布，接触面积大于85%。齿轮箱上应有注、放油孔，通气孔、油位检测孔，放油孔应安装球阀开关，并在球阀开关流油口安装内六角堵头，放油阀整体采用螺纹式连接，不允许使用涨套等其它不安全不可靠的连接手段。打开齿轮箱的盖子，应能清楚地检视齿轮的啮合。中标人应确保减速箱与吊具同寿命设计；在使用期间，不应出现箱体碎裂、箱体内齿轮和轴的缺陷等重大质量问题。中标人设计部门应确保减速箱足够的承载余量；减速箱的机械功率应大于或等于电机额定功率的200%，热容量应不小于电动机的标称功率。投标人应在投标时对关于减速箱的选用提交相关的文件供招标人确认。

伸缩、转销电机减速箱应留有足够空间便于安装和维护。

以上关于减速箱的选用请投标人在中标后提供详细的产品样本供招标人参考。

10、润滑系统

10.1减速箱齿轮采用油浴润滑，开式齿轮和传动链条采用人工涂脂润滑。

10.2 对伸缩滑块、轴承和销轴采用注脂润滑，采用标准PT1/4"的平头(按钮)式不锈钢油嘴。为了方便维护保养，油嘴应设在便于加油的位置，留有足够的操作空间，且有明显标记。润滑剂的选择应考虑能用中国牌号的产品来代替，能满足使用地点的环境温度要求。在吊具出厂前应对每个油路多个部位逐个检查确保畅通。

11、吊具电控系统

▲吊具电控系统满足招标人所有龙门吊、桥吊吊具互换功能的要求。电控系统中的接触器、继电器、空开等辅助元器件采用WEIDUMULLER、PHOENIX、SIEMENS或相当于的全套最新产品，接触器、继电器、空开等辅助元器件的品牌须一致，在交机5年内不应出现产品停产情况。电控组件的固定安装必须有良好的减震设计，抗震性能设计应满足设备作业工况。

★吊具控制系统采用传统继电器、接触器组合控制方案。要求电路结构直观、逻辑清晰、检修便捷，故障点易于定位排查，现场维护效率高、可靠性强。
11.1

吊具电气设备的布置应充分考虑维修操作安全方便。所有电气设备元件必须满足有关规范标准的要求，达到所要求的性能指标，并且要满足港口装卸机械机构特性、工况条件和"4"条款所规定的环境条件。为了方便维护保养，限位、接线盒等电控设备应装在方便拆装修理的位置，留有足够的操作空间，且有明显标记。各限位信号反馈都应该有明显信号指示。所有电气设备、元件必须有防尘、防震、耐腐蚀、耐热措施。电机、制动器等主要电气部件采用国际知名品牌本厂近年开发生产的成熟产品，须有出厂检验合格证，并在中国有较强技术、备件的支持能力。

11.2电动机

▲主要机构的驱动电机应采用ABB、SEW、SIEMENS或相当于。吊具泵电机功率应不小于5.5kW，伸缩电机功率应不小于4kW，开闭锁电机功率应不小于0.55kW。所有交流电动机绝缘等级为F级，防护等级不低于IP55，电机质保2年。

11.3电缆

吊具的所有电缆、电线应为船用型，选用江苏上上电缆、宁波东方电缆、上海南洋电缆或相当于，耐油抗紫外线，控制通讯等信号线应采用屏蔽型，并完全适合吊具的安装和工作方式、环境温度和电压等级。导线的截面必须满足发热、允许电压损失、机械强度和单相短路电流对其阻抗的要求，接至电动机端的电压降不大于3％额定电压。
11.4配线与配管

吊具上所有线路走线均考虑防震落、防夹、防松，尤其是在活动件附件的布线。同时所有线路均有明确的标识和线号，与设计图对应。电线、电缆尽可能安装在金属管或金属槽内。金属管须经光滑防腐处理，每根管子的90°弯头不得超过两处，管子的弯曲半径应大于10倍的管子直径。凡经受震动的控制设备、电动机、电缆导管必须采取抗震措施加以固定。固定敷设电缆的弯曲内半径不得少于6倍电缆外径。移动敷设电缆的弯曲半径不少于8倍电缆外径。导管内电缆截面积之和不得大于导管截面积的40％。

用作电缆机械性保护的金属罩壳、电缆槽盖应采取有效防腐蚀措施。电缆紧固件、支承、托架和附件均应采用耐腐蚀材料制成。电缆紧固件或扎带应坚固，并应具有足够表面积和一定形状，能紧固电缆而不损伤护套或外护层；不得因吊具工作时的震动而产生附加应力和磨损。任何电缆导管、电缆槽在接头时均不应用焊接来连接，接头处应保证机械和电气上的连续性，并应可靠接地，布置上应使水不能在内部积聚。其端部应有电缆保护措施，以便电缆的护套或外护层不致受损。不同机构的动力线必须独立配线，不用公用线路。

所有电线电缆的接头必须在接线箱内进行，金属导管内不得有接头。当几个开关元件(如行程开关、按钮等)串联或并联时，它们之间的导线必须返回到接线箱内，形成中间测试点。这些测试点要在有关的图上表示出来。

11.5箱、柜与端子

11.5.1控制柜、接线箱、操作箱

所有接线箱防护等级应达到IP55，用厚度2mm以上的304不锈钢板制作。箱体安装牢固、抗震，电缆进出口均有防护装置。接线箱的安装位置均考虑维修安全和方便，需竖向安装。箱、柜内的电气元件应排列整齐，固定牢靠，其型号、规格应与设计图纸相符。柜内导线不允许中间接头，配线美观、整齐。控制柜对外连线、同一柜内不同结构部件之间的连线均通过接线排，接线排每个端子孔内只允许接一根导线。

所有导线两端接头必须压接接线端子，所有接线必须有与图纸相对应的编号和标牌。每个接线排必须有与图纸相对应的标号。所有的电线电缆均应从底部或侧面进入箱、柜。在接线箱电缆进口处用金属填料密封以适应雨天作业，并设有密封预留孔，以便日后加线。接线箱需有缓冲装置，且便于打开维修。

11.5.2端子

所有端子和端子排应采用优质产品，其厂家由招标人确认。

控制柜、接线箱的接线端子排布置应考虑维修方便，并预留20%备用端子。

电缆快速插座上针号应与电缆芯及端子排号做到一一对应，方便后期检查维修。

11.6伸缩输缆链系统

伸缩输缆链系统的设计需考虑当地夏季台风恶劣天气的影响，并要充分考虑日常维护保养的可操作性和便利性。

伸缩输缆链本体必须满足免维护要求；电缆应采用拖链专用电缆，满足频繁弯曲的实际工作状况需要，所有控制电缆均留有足够的备用芯。

12、保护

吊具所有的电气保护、安全联锁、限位、信号指示、故障检测装置应符合GB/T 3811的设计要求。当吊具内的限位、继电器出现故障时有保护功能。

12.1 接地保护

吊具接地、防雷安装、施工、验收应符合GB-232及IEC的各项要求。

箱、柜的门应用铜绞线与接地金属结构件可靠连接。严禁用接地线作载流零线。

12.2 吊具联锁保护
12.2.1 限位开关防护等级不低于IP55。

12.2.2 主要机构的联锁保护

吊具转销机构应设有开锁、闭锁检测限位开关，着箱限位开关，并满足只有当吊具处于全开锁或闭锁状态时才允许起升机构运行。

开闭锁及着箱限位均能实现自检，限位出现常开常闭故障时吊具应能立即启动保护系统禁止吊具进行相关动作并中断开闭锁信号。

吊具转销机构具备机械和电气联锁，无论吊具处于任何状态，确保不会误开闭锁。

13、表面处理与涂漆

13.1一般叙述

结构件要求涂环氧富锌底漆、环氧厚浆中层漆和聚氨脂面漆。

油漆采用佐敦、海虹、国际或相当于。结构箱体内表面要求涂环氧富锌底漆，环氧中层漆。

镀锌件表面和机加工外露部分表面也应作防腐涂装要求。对油箱和减速箱壳体的内表面，涂二层耐油瓷漆。吊具两侧应有反光安全标识。在装运过程中，由于摩擦受损坏地方要进行补漆，使其恢复原来状态。
油漆保用期为10年，自设备验收合格日算起的十年内，油漆层不允许出现开裂、腐蚀、漆皮剥落、风化。
13.2 涂漆工艺

13.2.1表面处理

所有钢材加工前应经喷丸除锈处理，达到瑞典SIS�标准的Sa2 1/2标准，并涂车间底漆；结构件底漆前要求进行二次冲沙处理，使金属表面达到SIS标准的Sa2 1/2。
13.2.2 底漆

采用环氧富锌底漆，其固体含量按重量计应不少于80％，按体积计应不少于50％，应采用压力型设备进行喷涂。
13.2.3 中间漆

中间漆应采用环氧厚浆中层漆，其固体含量按体积计应不少于80％，应采用压力型设备进行喷涂。

13.2.4 面漆

采用聚氨脂面漆， 固体含量以体积计应不少于50％，应采用压力型设备进行喷涂。 
13.2.5 涂漆漆膜厚度要求：

底漆层的漆膜干燥厚度必须在0.070mm以上

中层漆的漆膜干燥厚度必须在0.11mm以上

面漆层的漆膜干燥厚度必须在0.080mm以上

漆膜干燥总厚度必须在0.260mm以上。
14、标记与铭牌

14.1铭牌的式样和材料及安装位置应经招标人认可，并将它固定在机上醒目部位。

14.2 铭牌上应有下列内容：

1） 设备编号

2） 额定起重量

3） 设备名称和类型

4） 制造厂家和制造日期

5） 其它所需的参数和内容

14.3 在有关的部位应设有醒目的警告标志。

14.4 各项标注内容都应按中国的国家法定计量标准来标注。

14.5 标记和铭牌用镂蚀的不锈钢材料制成，采用中文黑字标注。 

14.6 吊具主梁两侧标有清晰不易掉色的吊具编号、安全工作载荷（SWL）吊具编号按招标人要求进行喷涂。

14.7 吊具伸缩梁两侧标有清晰不易掉色的吊具20’、40’位置标志线。

14.8 所有吊装吊耳处标有清晰不易掉色的吊耳安全工作载荷。

15、测试、验收

15.1 现场测试、验收条件

15.1.1 现场测试准备

（1） 中标人将自费派遣有资格的技术专家，负责指导现场的测试、试车检验和与招标人的交接验收

（2） 中标人应准备现场测试、试车检验工作用的必要的专用工具、专用仪器仪表及油脂等测试用品，这些专用仪器在现场工作结束后由中标人带回。

（3） 招标人派遣一定数量的专业技术人员参加合同设备在现场的测试、试车检验，熟悉合同设备的使用性能并审核现场试验结果。

（4） 测试和试车检验工作开始以前，中标人应提供下述资料：
1) 吊具上使用的各种材料的试验报告和出厂合格证书；

2) 机电产品的试验报告和出厂合格证书；

3) 高强度螺栓等主要受力构件的试验报告和出厂合格证书；

4) 主要焊缝的无损检测合格证书；

5) 装配质量的合格证书；

6) 涂漆合格证书；

7) 中标人在制造厂已完成的其它测试检验项目报告。

15.1.2 验收条件

（1）现场试验的程序和方法按照合同的规定执行。

（2）符合《港口设备安装工程质量检验评定标准》规定并具备以下条件时，方可验收：

1) 完成了合同规定的全部测试检验，经试验，设备的规格、材质、质量和性能完全符合合同的规定；

2) 试验中出现的问题，由中标人负责全部整改完成；

3) 合同规定的供货范围内货物已经全部交付给招标人，并经检验合格；

4) 合同规定的技术文件，已经如数提交给招标人，质量合格；

5) 合同规定由中标人提供的技术服务已经实现。

15.2 测试检验主要项目：

中标人应按本技术需求要求精心设计、制造和安装指导。为确保吊具质量，中标人应按双方审定的标准规范和程序进行测试检验。所有测试检验项目都应向招标人提交正式报告。测试检验应不少于下列项目：

1）试车前检查和尺寸检查

2）吊具配置检查

3）机构动作时间测试

4）电机电流、电压测试

5）吊具功能及联锁保护测

6）耐久测试
15.3 由双方一起在现场进行的测试检验主要项目：

1）无载荷试验；

2）8小时连续运转试验；

15.4 验收证书

完成上述所有检验考核并验收合格后，由双方共同签署验收纪要。
16、售后服务

中标人应根据招标人的时间安排要求，在吊具质保期内，安排相应的售后技术指导服务，对吊具运转期间出现的故障进行应急处理。48小时内必须响应且人员到位服务。
17、质保与索赔

17.1 质保期

中标人保证自本合同设备质保期内，凡因设计、工艺、制造、安装、调试或选材不当引起设备零件和结构的缺陷或损坏、运转不灵以及出现事故均由中标人负责，并免费为招标人及时进行整改、更换。中标人应在收到招标人书面通知后48小时内开始整改更换工作，最迟应在7天内修复设备。设备经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。所更换的零部件质保期应重新自运转之日重新开始计算。
17.2 索赔

若设备出现严重故障、影响码头正常生产运行、现场修复困难、无法达到正常使用标准的，中标人须无条件对故障吊具进行整机或对应部件更换。若中标人拒不更换，或经两次更换（不含两次）后设备仍无法满足合同及正常使用要求的，招标人有权采取退货处理，同时中标人须按合同总价20%向招标人支付违约金，并承担招标人因此产生的一切损失。设备运行工艺不稳定、出现异常工况的，中标人须无条件免费调试、优化直至设备运行稳定达标。

18、技术培训

中标人应选派称职的、有丰富经验的技术人员从事技术指导。中标人应提供培训讲义和声视材料。通过培训，招标人的保养维修人员应能较熟练地应用各种仪器来排除吊具的各类故障，进行较复杂的保养和修理。
19、技术文件

投标人按合同要求提供的技术文件应与所提供的设备完全相符，并要求技术文件完整、清晰和正确。所提供的技术文件采用中文或英文，招标人赞赏采用中文。
19.1投标文件应提供的技术文件

应随投标书提供下列技术文件：

1) 吊具总图；

2) 伸缩机构结构图；

3) 电气走线布置图；

4) 电气原理单线图；

5) 转销机构结构图；

6) 吊具金属结构设计原则;(计算载荷、载荷组合、许用应力和疲劳应力）

7) 减速器功率计算书；

8) 各电机功率计算及发热计算；

9) 控制装置、低压电气的型号及技术参数；

10) 电动机、减速箱的型号、技术参数、技术图纸和安装方式说明；

11) 吊具旋锁计算书；

12) 与吊具的设计、制造、安装、试验、验收有关的规范和标准；

19.2整机装运前应提供的资料(各三套)

 (1) 吊具说明书(需在装运前1个月提供)

 (2) 操作手册(需在装运前1个月提供) 

（3）吊具合格证

19.3竣工技术文件

验收证书签署前，向招标人提供下列竣工技术文件2套和含所有资料移动硬盘2套(包括吊具PLC程序)。图纸部分为打印白图两份。

所有总装配图、装配图和结构图要附有本机主要部件的明细表，标明名称、型号、规格、数量、重量和制造厂等资料，主要装配关系和主要技术性能参数。
1）“15”条款规定的全部检验报告；

2）“20”条款规定的全部技术文件；

3）保养修理手册：

包括：

a. 保养和检查的周期、项目、程序、工艺和标准。

b. 零件易损部位的标准尺寸、配合间隙、修理限度、使用限度，此外，还包括简明清楚的查明故障指南，使维修人员能迅速地分析可能发生故障的部位，为招标人提供全面维修的实用细则、有关的检查记录表、检查方法与标准，推荐必需的检查仪器和设备。

4）接线箱、端子排接线表。
▲20、招标人推荐采用的吊具配置表

	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	减速器
	SEW、FLENDER、ZPMC、ZOLLERN、NORD、AUMA Drives或相当于

	2
	泵
	CASAPPA、PARKER、Danfoss、Rexroth、Kawasaki、Eaton或相当于

	3
	空气开关
	WEIDUMULLER、PHOENIX、SIEMENS、Schneider、ABB、LEGRAND或相当于

	4
	接触器
	WEIDUMULLER、PHOENIX、SIEMENS、ABB、Schneider、LEGRAND或相当于

	5
	继电器
	WEIDUMULLER、PHOENIX、SIEMENS、ABB、Schneider、LEGRAND或相当于

	6
	感应限位
	IFM、CONTRINEX、Baumer、Turck、P+F、Schmersal或相当于

	7
	插接件
	ESCHA、LUMBERG、倍仕德、Mennekes、ODU、PROCONECT或相当于

	8
	端子排
	WEIDMULLER、PHOENIX、IFM、WAGO、Amphenol、TE Connectivity或相当于

	9
	电缆
	江苏上上/上海南洋/上海藤仓/宁波东方/江苏远东/江苏宝胜或相当于

	10
	伸缩输缆链系统
	IGUS、佳宝来、康稳、Tsubaki、HELUKABEL、Brevetti或相当于

	11
	油漆
	佐敦、海虹、国际、ZPMC、PPG、KCC或相当于


21、随机配件清单

	序号
	名称
	数量

	1
	传感器（开闭锁8个，顶销4个，20、40尺位置各1个，共14个）
	14只

	2
	桥吊吊具导向板总成（含液压马达、导向板、减速器等）
	2只

	3
	桥吊上架插头配套插芯
	1只

	4
	龙门吊上架插头配套插芯
	1只

	5
	吊具插座配套插芯（桥吊吊具）
	1只

	6
	吊具插座配套插芯（龙门吊吊具）
	1只

	7
	桥吊吊具用转销总成（锁头、锁套）
	2只

	8
	龙门吊吊具用转销总成（锁头、锁套）
	2只


第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司吊具采购（2026年度）

	★2
	投标报价及费用：

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、本次招标控制价 143.5 万元，超过招标控制价的投标为无效标。

	★3
	投标保证金：人民币大写贰万捌仟元整（小写：¥28000.00）。

	4
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	5
	投标文件组成：资审文件及商务技术标（第一阶段评审）；价格标（第二阶段评审）。

	6
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	7
	开标时间、地址：详见招标公告。

	8
	评标办法及评分标准：本项目采用两步开标法，分两个阶段进行评审，详见第四章。

	9
	评标结果公示：评标结束后，评标结果于浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）公示不少于3日。

	10
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	★12
	履约保证金：在合同签订前中标人提供合同金额5%的履约保证金，如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则招标人有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待质保期满后，设备正常运行无质量问题，30个日历天内无息向中标人退还。

	13
	采购资金来源：自筹。

	★14
	投标文件有效期：自投标截止日起90日历天。

	15
	投标人负责吊具到港后的安装及调试过程中的技术指导。

	★16
	1、本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。

2、根据集团相关要求，按新收费标准执行。具体收费标准如下：

集团电子招标采购平台交易服务费收取标准

中标价
收费标准（万元）
200万（含）以下
0.1
200万-500万（含）

0.25

500万-1000万（含）
0.75
1000万-2000万（含）

1.25

2000万-5000万（含）

1.75

5000万-1亿（含）
2.5
1亿-5亿（含）

3.5

5亿—10亿（含）
5
10亿以上

6

注：

1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。

3.对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。

4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。


	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。

	18
	招标代理服务费：由招标人支付。


一、总  则
（一）适用范围

本招标文件适用于温州金洋集装箱码头有限公司吊具采购（2026年度）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”系指组织本次招标的单位。

2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的指导安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。

6. “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7. 带“★”条款系指实质性要求条款。
（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

★本项目不允许转包和违法分包。

（八）特别说明

★1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。

★2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）异议和投诉

1. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。

2. 异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告

2. 招标需求

3. 投标人须知

4. 评标办法及评分标准

5. 合同条款

6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。

3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。

第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）营业执照；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）投标人信用查询；

（6）业绩；

（7）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；

（8）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 

（3）随机配件清单；

（4）同类项目业绩表；

（5）企业综合实力（格式自拟）；

（6）质保期交货期承诺函；

（7）综合性能（格式自拟）；

（8）设备可维护性（格式自拟）；

（9）安全保障（格式自拟）；

（10）售后服务及培训方案（格式自拟）；

（12）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；

（13）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：价格标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
（二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价为固定总价包干报价，包含但不限于货物本身价款、13% 增值税税费、包装费、运输费、保险费、装卸费、制作制造费、现场指导安装调试费、培训费、售后服务费、质保期服务费、安全文明施工及风险费、平台交易服务费、踏勘现场费、备品备件、辅材耗材相关费用以及完成本项目全部工作所产生的一切相关费用。本项目实行总价包干，投标报价涵盖全部工作内容，招标人不再另行支付任何其他费用；中标人后期不得以任何理由、任何方式向招标人提出增加费用、补贴及其他额外付款要求。

3. 投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起90日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：电汇或银行保函。

3. 中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（3）投标人在投标过程中存在串通投标、弄虚作假、提供虚假材料等行为的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。

★3. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签章或盖法人章、被授权人签章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签章并加盖单位公章，投标人应写全称。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1. 投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。

2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1. 第一阶段评审（资审文件和商务技术标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（4）投标有效期不足的。

（5）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

（6）资审文件或商务技术标中出现“价格标”内容或投标报价。

（7）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（8）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

2. 第二阶段评审（价格标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（2）超过招标控制价的。

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（4）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

四、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1. 至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。

2. 投标截止时间止，投标人少于3个的。

3. 评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

五、开标

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

本项目采用两步开标法。第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。

（三）评标程序

1. 第一阶段评审

1.1 资审文件及商务技术标初步审查

初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
1.2 商务技术标详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

2. 第二阶段评审

2.1 价格标初步评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。

2.2 价格标详细评审

2.2.1 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

2.2.2 价格调整的原则

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

（6）修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标；修正后的最终投标报价如高于开标一览表的报价，按修正后的最终投标报价作为评标价；修正后的最终投标报价如低于开标一览表的报价，按开标一览表的报价作为评标价，参与价格得分的计算。

（7）签约合同价的确定原则如下：

按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标一览表的报价的，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标一览表的报价的，则签订合同时以开标一览表的报价为准。
2.2.3 价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。
3. 澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

（四）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（五）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1. 评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台网站上公示不少于3日。

2. 投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。

八、合同授予

1. 中标人须与招标人在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、项目工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序
1. 由招标人或招标代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后由评委对合格投标人的资格审查文件、商务技术标进行评审，资格审查文件、商务技术标评审结束后进行价格标评审，计算综合得分，提交评审报告。（详见第三章 投标人须知六、评标）

2. 中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如价格也相同，则由招标人抽签决定。

3. 评标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，确定中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：商务技术标20分（权值20%），价格标80分（权值80%）。

五、评分细则

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人商务技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

第一阶段评审

	评分因素
	分值
	评分标准说明

	商务、

技术部分

20分
	企业综合实力
	1
	根据投标人的财务营业收入、企业综合实力等做横向综合比较，进行评分：优(0.8-1]分，良(0.5-0.8]分，一般(0.2-0.5]分，差[0-0.2]分；投标文件中需提供经第三方审计的近两年财务报表。

	
	质保期
	1
	满足招标文件的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，不足6个月不计分，最高不超过1分。（注：如在投标文件中承诺质保期，则质保金按承诺质保期予以支付，质保期自全部吊具安装调试完毕且通过招标人验收合格之日起。）

	
	类似项目业绩
	4
	除满足资格条件外，投标人或投标产品的制造商自2023年1月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）具有所投品牌液压吊具销售业绩（供货业绩包含桥吊或龙门吊整机配套吊具）。除满足资格条件外，每提供30台得1分，最多得4分。（须提供合同关键页复印件（包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容））

	
	综合性能
	4
	根据投标人提供的投标产品的总体性能、技术参数、制作工艺、配置情况等，由评委横向比较，酌情评分：优(3-4]，良(2-3]，一般(1-2]，差[0-1]

	
	技术响应情况
	3
	据投标人设备选型及招标文件第二章招标需求中技术需求的符合程度：
1、技术需求中“★”条款为必须满足条款，不满足则作无效标处理。
2、技术需求中“▲”条款为重要条款，如出现负偏离，每条扣1分；
3、其余为一般条款，如出现负偏离，每条扣0.5分；扣完为止。

	
	设备可维护性
	4
	根据投标人提供的设备图纸和技术资料，评委对以下条款等进行横向比较，酌情评分：
（1）结构简洁，部件工作可靠，不易损坏；

（2）关键系统和部件不会因维修其他损坏的部件而受到影响产生故障；

（3）控制系统稳定可靠，简洁；

（4）故障检测容易；

（5）维修保养工作量小、难度小、费用低；

（6）合理充分的维修保养作业空间，合理的维修辅助装置。

优(3-4]，良(2-3]，一般(1-2]，差[0-1]

	
	安全保障
	1
	根据投标设备的电气保护、安全联锁、限位、信号指示、故障检测装置等安全保护设施配置完整性满足或优于招标文件的程度横向比较，进行评分：优(0.8-1]分，良(0.5-0.8]分，一般(0.2-0.5]分，差[0-0.2]分；未提供不得分。

	
	售后服务及培训方案
	2
	由评委对投标人的售后服务方案（包括售后响应时效、售后服务人员资质及服务经验等），培训方案等进行评分：优2分，良1.5分，一般1分，差0.5分。未提供不得分。


第二阶段评审

	评分因素
	分值
	评分标准说明

	价格部分

80分
	80
	①投标人为五家及以下，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价的算术平均值*0.98；

②投标人为五家以上，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价去掉一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值*0.98。

B=各有效投标人的有效投标报价，计算价格分方法如下： 

（1）评标价格为评标基准价的得80分；

（2）B＞A，投标人报价得分=80-60×(B-A)/A；

（3）B≤A，投标人报价得分=80+30×(B-A)/A。

价格分保留小数点后两位，第三位四舍五入。


注：

1、上述评分表中“(”不含本数，“[”、“]”包含本数。

2、投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

3、有效投标人的综合得分为商务技术标得分和价格标得分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款

甲方（采购方）：
地址：               

联系人：        电话：               

乙方（供货方）： 

地址：               

联系人：        电话：               

甲方因生产经营需要，向乙方采购     物资，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经友好协商，订立本合同。

1. 产品基本信息

1、产品名称：                                                   
2、型号及数量：                                                 
3、技术规格：                                                   
2. 产品质量要求

2.1 合法授权：乙方保证产品为原装正品，并且具有产品生产商、专利权利人、商标权利人的合法授权。

2.2 质量标准：乙方保证产品是原装正品，并符合 按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，应符合地方标准,这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准

 的要求；

3. 技术规范及标准

3.1 本合同下交付的产品与以下第（1）种约定相一致：

（1）招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的规格偏差表。

（2）《技术规格书》见附件（ ）

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 产品的交付、包装、运输和安装调试

4.1产品交货期：乙方应在本合同签订后    个日历日内交货(与中标人投标文件中承诺一致)

4.2交货地点：温州金洋集装箱码头有限公司指定现场地点；采用整机运输方式送货至现场，全程运输、装卸、落地、就位相关所有费用、风险、责任均由乙方全额承担，甲方无需承担任何费用。

4.3包装要求：按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，应符合地方标准,这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.4运输方式：乙方负责送货上门。

4.5安装调试：设备到场后，需开展现场部件调试、组装、适配、试运行等相关工作，均由乙方负责提供全程专业技术指导，全程技术责任、施工配合责任由乙方承担。调试全过程所产生的运输费、耗材费及其他一切相关费用，均由乙方全额包干承担。交货及调试过程中发生的设备损坏、丢失、安全事故、工期延误等一切风险及损失，均由乙方承担。

5、产品的验收

5.1乙方按期将产品送至甲方指定的地点后，甲方对产品数量、规格型号、包装进行核对，以确认乙方是否按照合同约定交货。

5.2乙方交付的产品不允许溢短装。产品数量少于合同约定的，乙方应当在交付之日起10个日历日内补足数量；产品数量多于合同约定的，甲方有权拒收。因产品溢短装产生的一切费用均由乙方承担。

5.3甲方对产品的交货验收不视为甲方对乙方产品质量的确认，不减轻或免除乙方本合同项下应承担的质量责任。

5.4产品交付后，在安装调试或使用过程中，发现产品存在质量问题，或者产品性能不符合本合同约定、相关质量标准或甲方的使用要求的，乙方须无条件对故障吊具进行整机或对应部件更换。若乙方拒不更换，或经两次（不含两次）更换后设备仍无法满足合同及正常使用要求的，招标人有权采取退货处理，同时乙方须按合同总价20%向招标人支付违约金，并承担甲方因此产生的一切损失。设备运行工艺不稳定、出现异常工况的，乙方须无条件免费调试、优化直至设备运行稳定达标。

6. 价款与结算

6.1 合同总价：合同总价为人民币大写金额：        元整（¥        元），不含税总价为______元，增值税税额____元。本合同总价包括但不限于货物价格、13%的增值税、包装费、运输费、保险费、装卸费、制作费、指导安装费、售后服务、安全风险、平台交易服务费等一切费用，无任何附加费用，乙方不得以任何理由要求甲方另行支付其他费用。

6.2 乙方交付的产品不符合合同约定的，视为没有交付或少交付产品；

6.3 税率调整：上述合同总价为含税价，增值税税率为 13 %。不含税价不随国家税率变化而变化，若在合同有效期内，在乙方按合同约定时间交付产品的前提下，国家增值税税率调整的，双方约定按如下第（2）种方式处理：

（1）按实际交付产品时所适用的税率进行相应调整。

（2）设备（含税）价格不作调整；

但：在乙方违反合同约定迟延交付产品期间，国家税率上调的，甲方仍按合同约定应交付产品时的税率计算合同总价，国家税率下调的，甲方按乙方迟延后实际交付产品时的税率计算合同总价。

6.4 履约保证金：乙方应在合同签订前通过银行转账方式向甲方提交履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。金额为人民币   元整（合同总价的5%），并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。

6.5 结算方式：

（1）甲乙双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行进行结算。

（2）吊具到港、安装调试完成后，经甲方组织验收合格后，甲方收到全额增值税货物销售专用发票（税率13%）后30天内支付合同总额的100%货款。在验收合格后自动转为质保金继续执行。

（3）在质保期结束且无质量问题后30天内将质量保证金无息退还给乙方

6.6 合格发票：甲方每次支付合同价款前，乙方应首先向甲方开具增值税专用发票，因发票不符合甲方要求，导致甲方不能及时付款的，甲方不承担违约责任；

6.7 付款方式：合同价款通过银行支付，可采用银行电汇或银行保函方式付款，不允许采用现金付款。

甲方开票信息如下：

发票抬头：温州金洋集装箱码头有限公司
税号：91330300782936101J

地址：浙江省乐清市七里港镇

乙方的收款账户信息如下：

开户名：

开户行：

银行账号：

6.8 因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在未付款项中直接扣除。履约保证金或质量保证金被扣收发生后，中标人应在30个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。

7. 产品质保
7.1 乙方承诺所售产品实行保修，产品保修的质保期甲方组织验收合格后起计，具体按照以下第（3）种方式执行：

（1）按照国家产品质量三包规定；

（2）产品整体包修    年，主要部件为    年，配件为    年；

（3）其他：质保期自甲方组织验收合格后起计，质保期为    个月。（与中标人投标文件中承诺一致）
7.2 缺陷产品处理：本项目设备质保期内，若设备出现质量缺陷、性能不达标、不符合合同及招标文件要求的问题，乙方在接到甲方维修、整改书面通知后，须在7个日历天内完成整改修复。整改过程中甲方配合产生的人工、辅助作业等相关费用全部由乙方承担，该费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

7.3 响应时效：保修有效期内，因产品故障或发生质量问题时，乙方接到甲方故障报修通知（电话、传真等有效方式）后，须在30分钟内响应对接，完成故障初步研判及沟通；需现场处置的，须在48小时内派遣专业技术人员抵达项目现场开展排查、维修、调试、指导等服务工作，确保设备尽快恢复正常运行。

7.4 质量争议：如双方对产品质量问题发生争议的，可将该争议提交双方认可的国家质检机构检测，双方认可检验报告为产品质量的结论性证据。乙方不配合检测的，甲方可自行委托检测。检测结果为产品合格的，检测费由甲方承担，检测结果为产品不合格的，检测费用由乙方承担；

7.5 损害赔偿：任何时候，因产品质量问题造成甲方或任何第三方人员、财产等损失的，由乙方负责赔偿，甲方已先行承担责任的，则由乙方赔偿甲方，除非该损害是由于甲方或甲方职工故意或重大过失造成；

7.6 优惠服务：保修有效期满后，乙方承诺按照优惠价格提供产品的维修、零配件的更换。

8. 知识产权

8.1 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

8.2 因乙方提供的产品存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方交流并承担可能发生的一切法律责任和费用。如果设备或设备的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的产品或产品的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的产品更换，但无论采取何种安排，均应得到甲方书面同意。

9. 保险

9.1 本合同下提供的设备应对其在制造、购置、运输及交货过程中的丢失或损坏，乙方应负责进行全面保险并承担保费。

10. 违约责任

10.1乙方未能按合同规定的日期完成全部合同约定内容，按每延期一周（不足七天按一周计算）承担合同总价的2%的违约金，以此类推。延期交货违约金总额不超过合同总价的20%。

10.2乙方未按合同规定的交货日期交货，拖延7周以上，甲方有权终止合同，并由乙方返还全部已支付货款，并承担合同总价的20%的违约金。因延期交货造成甲方不能正常生产经营的，乙方还应当承担因此给甲方造成的经济损失；

10.3乙方交付的产品两次（不含两次）以上不符合本合同约定的质量要求的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付预计合同总价20%的违约金；

10.4乙方交付的产品侵犯他人知识产权或其他权利的，则由乙方承担全部责任，如因此使甲方承担责任的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失。

10.5合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、执行费等。

10.6如乙方交付的产品以次充好、假冒伪劣、掺假掺杂、无权销售或存在其他欺诈行为的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同金额三倍的赔偿金，因此造成甲方人员、财产、生产经营损失的，乙方还需赔偿给甲方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益的损失以及主张权利的费用）。
10.7不可抗力：本合同中所称不可抗力是指合同双方不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。金钱给付义务不得因不可抗力而免除。

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时终止合同的履行。

11. 争议的解决

11.1 对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，或者在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

11.2 对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

12. 通知与送达

合同一方向对方发出的任何书面通知，只要送至相对方提供的合同首部地址即视为已经送达。采用邮寄方式送达的，交寄日后的第三日即为送达之日。采用Email送达的，发出Email之日即为送达日。由于合同一方提供的联系信息不准确或变更后未及时通知相对方，造成送达文件被退回的，邮件回执上注明的退回当日视为送达之日。

双方确认，上述地址也视同诉讼送达地址，双方不可撤销地同意，所有诉讼（仲裁）过程中的法律文书通过上述地址送达的，无论受送达人是否签收，或是否有权人签收，均为有效送达。

13. 其他约定事项

13.1 每批次同种产品乙方应提供合格证、检测报告各一份。

13.2 若为招投标采购，则采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。

13.3其他约定：                 。

13.4本合同条款应在双方签字、盖章及合同正文规定的其他条件成立后生效，至双方义务履行完毕之日为止。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

13.5 本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

附件1：廉政责任书

附件2：合作伙伴合规承诺书

附件3：相关方安全管理协议

附件4：相关方环境保护管理协议

附件5：相关方消防安全协议书

附件6：相关方安全环保消防综治告知书

附件7：社会治安综合治理责任书
合同签署：

甲  方（盖章）：                       乙   方（盖章）：

甲方法定代表人：                       乙方法定代表人：

授权代表（签字）：                     授权代表（签字）：

年   月   日                           年   月   日
附件1：
廉政责任书

 
甲方：

 
乙方：

 
为加强公司廉洁建设，规范双方在生产、经营、管理、履约等活动中的各项行为，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规和廉洁建设的规定，特订立本廉政责任书。
 第一条 甲乙双方的责任
（一）严格执行大型机械钢结构检测合同的合同文件，自觉按合同条款履行。
（二）严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，避免个人利益和个人经济活动与本公司的利益相冲突及其他可能影响公司形象和利益的经济活动。
（三）建立健全廉洁制度、监督制度和处罚制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。
（四）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反采购、招投标等方面的规章制度。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检部门检举、揭发。
第二条  甲方的责任
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。
（二）甲方不得有意刁难、无故拖延支付供应商款项，不得违反规定批拨履约过程中款项等。
（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方采购合同有关项目的设备、材料、采购分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买采购合同规定以外的。
第三条  乙方责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行廉洁建设方面的有关政策、规定，并遵守以下规定：
（一）乙方不得以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方和相关单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予批评教育或停止承接业务处理；给甲乙方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权解除主合同，且乙方1～3年内不得参与甲方采购项目投标的处罚。
第五条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目款项支付完结时止。
第六条  本责任书作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经双方法定代表人或其授权的代理人签署与盖章后生效。本责任书争议解决方式同主合同争议解决条款。
第七条  本责任书甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章） ：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                  法定代表人
或其委托代理人:                             或其委托代理人：
年    月    日
附件2：
合作伙伴合规承诺书

为满足温州金洋集装箱码头有限公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解温州金洋集装箱码头有限公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州金洋集装箱码头有限公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予温州金洋集装箱码头有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受温州金洋集装箱码头有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加温州金洋集装箱码头有限公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州金洋集装箱码头有限公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州金洋集装箱码头有限公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合温州金洋集装箱码头有限公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州金洋集装箱码头有限公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州金洋集装箱码头有限公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州金洋集装箱码头有限公司有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和温州金洋集装箱码头有限公司各保留一份。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 2026年  月  日
附件3：

相关方安全管理协议

(维修、施工、信息业务)

甲方：温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

乙方因业务需要，需要在甲方管辖区域内进行               。根据安全相关法律法规，经双方友好协商，现就各自安全生产管理的责任签订协议如下：

一、作业地点：                                 

二、作业内容：                                 
三、甲方的权利和责任

（一）甲方有权审查乙方的安全、技术、经营相关资质，有权调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。按照《安全生产法》的规定，有权对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

（二）甲方有权随机督查乙方安全管理、安全培训、安全检查活动开展情况，向乙方传达上级有关安全环保卫生工作的文件及要求等，监督其传达学习与贯彻执行。

（三）如果乙方在有危险性的区域内作业，存在可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及容易引起人员伤害、设备事故的场所作业，甲方应事先将区域详细情况包括存在的风险以及公司相关规定要求对乙方项目负责人进行告知，乙方应定期组织召开工前安全技术交底，辨识场所安全风险，并针对性落实好相关安全防范措施和应急处置措施。

（四）甲方可指派管理人员对乙方进行安全监督检查与协调，甲方有权对乙方在甲方现场作业时的各项安全措施进行检查，对现场存在的隐患提出整改，有权制止乙方违章行为，并根据甲方相关方安全管理相关规定对乙方违章行为进行处理。

（五）对乙方严重违章且不听劝阻、不及时改正的，甲方有权责令乙方停业整顿，情节严重的可解除与乙方的业务合作关系，并有追究赔偿损失的一切权利，有权拒绝乙方有前科、劣迹人员入港。

（六）甲方在上述（一）至（五）条款的安全管理履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。

四、乙方的权利和责任

（一）必须严格落实安全生产主体责任：

1.乙方必须具备相关行业经营、施工或服务资质，具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。

2.依法为从业人员提供合格有效的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用，根据疫情防控要求落实防护措施。

3.必须依法确保安全资金投入满足安全生产条件需要；保证安全生产教育培训的资金和配备劳动保护用品的资金；乙方包括但不限于依法参加工伤保险，为从业人员缴纳人身保险或投保安全生产责任保险等。

4.根据规定配备专（兼）职安全生产管理人员。建立健全全员安全生产责任制、建立安全风险分级管控制度和各项规章制度、操作规程。

5.开展安全生产宣传教育，依法组织从业人员参加安全生产教育培训，根据国家相关规定必须取得相应上岗资格证书的应提供相应上岗资格证书方可上岗作业；涉及到特种作业的，应报甲方安全管理部门登记，作业人员必须持有效特种作业操作资格证方可上岗作业。乙方在从事生产经营过程中所使用的机械、车辆必须符合国家相关要求，并取得相应的运营资格证书。

6.依法组织开展安全生产管理活动，定期组织开展安全生产检查并做好记录，及时消除事故隐患、改善作业环境。按照安全风险分级采取相应的管控措施。

7.按规定报告生产安全事故、环保卫生事件，及时开展事故抢险救援，并妥善处理事故善后，无条件配合政府部门调查工作，发现存在事故隐患（不安全因素）应及时报告港区管理部门。

8.落实国家法律法规、规章制度规定的其他安全生产责任。

（二）乙方的作业人员在甲方港区从事作业活动时，应严格遵守甲方港区的有关安全生产的规章制度。要求作业人员服从港区有关安全管理人员的监督、管理。在进入甲方现场作业、服务或施工前，要对作业人员进行针对性安全技术培训，使其掌握作业特点、安全注意事项和安全应急措施等。

（三）复杂的和危险性较大的作业或施工项目，应在方案中明确该项目的现场安全管理人员、指挥人员、作业人员数量，各岗位的安全职责，作业的流程，以及作业的安全防范措施和应急处置措施，必须符合国家相关安全法律法规要求。应对作业或施工项目进行危险源辨识，分析存在的安全风险，并针对性制定相应的安全防范措施和应急处置措施，并对所有参与作业人员进行宣贯，严格落实到位。甲方应对该项目的安全防护措施和应急处置措施落实情况进行监督检查。乙方进行高处作业、有限空间作业、临时用电、临时动火、临水作业等危险作业，必须报相关方归口部门审核并经甲方安全管理部门批准后方可作业，作业现场必须安排专人监管，并落实必要的安全防护措施。

（四）乙方的作业人员在进入港区生产区域时，应穿戴好安全帽、反光衣，不准穿拖鞋、高跟鞋；不准在港区乱停车辆（包括自行车），应遵守港区道路交通管理有关规定。严禁酒后进入港区作业，严禁带与生产无关人员进入港区；除指定位置外，未经同意司机及随从人员禁止在码头、堆场、道路等区域下车；乙方同时要根据甲方环保卫生工作要求，做好港区环境卫生，避免出现污染港区环境事件，如有影响港区环保卫生的要及时采取措施。

（五）乙方的作业人员在进入港区后，在指定位置、区域内活动，严禁擅自进入与乙方业务不相关的作业区域，若有需要进入该区域，必须提前和甲方进行协商，经同意并确认安全的情况下进入该区域进行监管作业；严禁在生产区域及禁止区域内吸烟，严禁未经审批擅自明火作业；港区消防设施、电源开关的周边地点不准乱堆货物及发生堵塞情况；港区消防器材不准移动，非紧急情况不得使用。易燃易爆物品必须报甲方安全管理部门（安全专职人员）批准进港，严格按照国家相关规定进行储存和使用。

（六）乙方在作业时，必须落实专人负责监管作业，高空作业必须带好安全带（2米以上）；严禁超负荷作业；严禁人机混合作业；严禁不文明作业；严禁进入港区机械设备的作业范围，不准站在吊臂下、关路上，不准乱动港区机械设备、电器设施；作业时要注意避让周边的机械和车辆，车辆随车人员严禁下车；严禁非作业人员参与作业，否则一切后果自负。

（七）乙方必须严格遵守甲方制定的相关方安全管理规定及其他相关安全管理规定。乙方在作业时，要服从港区安全生产人员的管理与监督，遵守港区各项规章制度。违反港区安全管理规定，港区有权处理。乙方必须遵守港区安保防盗等管理规定，如有违反港区防盗安保规定的，一经查实，一切后果由乙方承担。

（八）乙方进入甲方单位前，应根据甲方要求办理临时出入证，所有进港作业人员自觉佩戴，出入自觉接受门卫检查。乙方在非工作时间进入甲方场所，应事先说明原因，在甲方公司西大门门岗处办理登记手续并由相关方业务归口管理部门引领，方可进港。

（九）乙方的车辆、设备、人员（包括其他雇佣的相关人员与车辆）的安全管理由乙方自行负责；若因乙方未尽到管理责任而使乙方的车辆、设备等财产或人员（包括其他雇佣的相关人员与车辆）在甲方生产区域内发生一切安全事故、货损等事故的，概由乙方负责并承担损害赔偿责任，与甲方无关。因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产等事故的，概由乙方负责并承担损害赔偿责任。

（十）车辆司机因生产需要进入生产区，根据业务类别不同，由归口部门指定位置、划定活动区域，非必要不下车，除紧急避险外集卡司机禁止下车。乙方要密切关注甲方在现场、门岗、网络、电话等方式的管理通告，并严格遵守相关内容。

五、甲乙双方签有业务合同且有履约保证金或业务质保金约定的，双方同意该履约保证金或业务质保金同时作为乙方安全生产违章、事故处理时使用，或乙方至甲方财务部以现金、电子等方式缴纳。
六、本协议有效期与业务合同一致，如无具体业务合同的，在签署当年有效。为保持本协议延续性，双方同意在协议到期后，新协议尚未签署期间，协议约定依然有效。

七、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，无法达成共识时，争议解决方式与主合同保持一致。

八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：

联系电话：                       联系电话：

    年    月    日

附件4：

相关方环境保护管理协议

甲方：温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称甲方） 

乙方：
                       （以下简称乙方）

为了加强乙方在甲方港区期间的环境保护管理，使甲方和乙方更好地履行相关社会责任，现根据《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规,经甲乙双方协商一致，同意签订本协议。

一、甲方的环境保护管理职责

1、对乙方进行日常的环境保护落实情况监督，发现问题及时处置。

2、对政府部门、上级部门等相关机构检查发现的乙方违反环境保护法律法规行为,按照环境保护管理职责督促乙方落实整改。

3、发现乙方存在违反环境保护法律法规行为时,及时督促乙方整改,并及时向所在地的环保相关部门报告。

4、甲方在第一条的履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。
二、乙方的环境保护管理职责

1、乙方在甲方港区期间，应遵守国家和地方环保法规及各项环保政策的要求，严格执行甲方在环境保护管理体系文件中的各项要求，并对存在的违反环境保护法律法规行为及时进行整改、达标。

2、乙方应尽量减少废物产生，严禁在甲方所辖物业内乱扔垃圾，废弃物应按照甲方的要求进行分类，并投入到相应的垃圾桶内。为了尽可能的减少对环境的危害，鼓励大量使用可再回收利用且对环境无危害的环保型包装材料，作业完毕后应对被污染的工作现场进行及时清洁，保持环境洁净度。

3、乙方应对工作中可能产生的废气和噪音加以有效地控制，对于进入甲方港区内的机动车辆应尽快就位停泊、及时关闭引擎、并禁止在港区内鸣笛，尽可能地减少在甲方港区内排放废气、产生噪音，以降低对环境的污染。

4、根据环境管理的要求，乙方应对易燃、易爆、有毒、有害、有污染及有放射性等的危险物品加以严格、规范化管理，对存储危险物品的容器及空间张贴危险警示标志、做好相应的防护措施，并对使用中要注意的特别事项进行明确说明：同时应对使用危险物品过程中可能或经常发生的情况明确告知甲方。

5、在日常经营过程中，严禁乙方在甲方港区内存储、出售有关易燃、易爆、有毒、有害、有污染及有放射性等的危险物品；一旦出现违例，乙方应积极整改；对屡教不改者，甲方有权做出相应的处罚措施。

6、乙方在使用甲方场地的过程中，应尽量减少污水的产生，并合法合理地处理日常污水达标后排放。

7、乙方应对使用甲方场地的日常清洁卫生负责，并履行“门前三包”职责，保持周边的良好公共环境。

8、禁止出现高空抛物的现象，违规者将按国家、省市、地方的有关规定严惩，并承担相关责任。

9、对于利用甲方场地进行日常经营活动所产生的废油、废水、噪音，乙方应根据环保要求做好相关的排放及降噪等技术处理，如建立隔油、沉淀池，对自身安装的空调器冷凝水进行规范收集、排放，与具有环保相关资质的第三方单位签订工作协议对各种污物进行定期处理等。

10、合理地使用日常资源（如水电气等），应做到人员离开后随手关闭电源开关（或阀门），做到既节约能源、又确保安全。

11、加强对危险作业（如高空作业、动火作业、临水作业、有限空间等）的控制，采用必要的防护措施，确保工作人员及周边环境的安全；作业前与作业期间应配备必要的防护用品、悬挂相应的警示标识等；进行危险作业前需向甲方履行相关申报手续。

12、对于乙方在港区内出现不符合环境保护管理要求的，甲方将有权对不符合项进行督查、记录，并给予相关的整改意见；对于严重不合格事项而又未及时采取措施改正的，甲方将有权发出《整改通知书》要求限期整改；对于置之不理者，甲方将给予乙方停水停电处理，情节严重的，要求乙方立即停止作业，按双方《主合同》总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿乙方损失。

13、乙方应努力配合甲方开展环境管理工作，在实施过程中，乙方有责任协同甲方进行环境保护管理控制；乙方应对所属员工开展相关的培训与教育工作，努力提高员工的环保意识。

14、协议双方应努力创造良好的环境条件，通过多元参与、加强交流的方式共同推进环境保护工作。

15、乙方需设置一名人员专门负责环境保护管理工作的相关事宜。

姓名：              ， 手机 ：                      

16、乙方产生工业固体废物的，应当建立工业固体废物的管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

三、乙方发生环保事故或被环保部门处罚的，由乙方自行承担法律责任，如因此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。
四、本协议有效期与甲乙双方签订的《主合同》时间一致，无《主合同》的，在签署当年有效。

五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表（签字盖章）：

乙方代表（签字盖章）： 

联系电话：                 
联系电话：

年
月 
日

附件5：

相关方消防安全协议书

甲方：温州金洋集装箱码头有限公司 （以下简称甲方） 

乙方：
                        （以下简称乙方）

为贯彻落实“预防为主，防消结合”方针，确保港区消防安全，杜绝与防止火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，经双方友好协商一致签订本协议，具体条款内容如下：

一、甲方的权利和责任

1、负责本港区消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对发现的火灾隐患及时整改，涉及乙方的积极要予以配合。

2、负责本港区公共消防设施设备的管理维护工作，监督乙方贯彻执行各项消防管理规定和落实责任区域内（办公场所及附属设备设施、人员、车辆、货物等）的消防管控措施。

3、发生火警时，紧急情况下甲方有权根据火情采取应急措施，不必征得乙方同意，依据事实再追究乙方责任。

4、甲方应及时传达有关部门、上级最新消防安全文件与工作要求，并在公共区域提供基本的消防设施保障。

5、甲方在第一条的履行情况，任何情况下，不得成为乙方减轻或免除乙方责任的理由，也不得成为甲方承担或分担安全方面责任的理由。
二、乙方的权利和责任

1、乙方要自觉接受甲方的监督与管理，落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。

2、乙方法人代表对责任区域的消防安全工作负有全部责任，并制定相关措施，确保消防安全。租赁办公室的单位在场所内若自行配置灭火器材，必须按照甲方要求每月检查其有效性。
3、乙方在每天下班前应有专人落实消防安全检查，做到断水、断电、关窗锁门。
4、乙方的各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业。
5、乙方在安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准擅自变动，若因工作必须变动时，必须经甲方批准。

6、未经甲方允许，不准使用、添加大功率电器，乙方不准私拉电力线路，以防火灾。不准堆积大量可燃物。

7、乙方不得超过原设备装裱容量和擅自增加用电。

8、乙方对临时有需要动用明火需求的，需持相关特种作业证复印件、身份证复印件报甲方批准，在具备防范措施的情况下，方可使用。

9、乙方在使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方申报备案，未经批准，禁止使用和存放。

10、乙方应根据实际情况配备足够的消防器材，消防器材要放置在指定地点，不准随意移动或作其他使用，不准在消防器材附近堆放任何物品。乙方要在每月20-25日前对消防器材进行检查，做好检查记录，如发现失效的及时更换。

11、乙方应制定消防安全规章制度和火灾事故处置预案，在进入甲方现场作业、服务或施工前要对其作业人员进行消防安全防范意识、消防安全规章制度教育，组织乙方员工进行火灾事故处置演习，使其掌握消防安全注意事项、熟悉消防器材的性能及使用方法，掌握熟悉火灾安全事故处置流程和消防应急措施等。

12、乙方涉及改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修。

13、乙方要保护租赁场所的大楼、仓库、场地、楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。

14、乙方在现场作业或施工过程中要加强对现场的监管，生产、施工场所禁止吸烟。

15、乙方严禁出现“三合一”情况，不得擅自改变租赁场所的用途。

16、凡违反本规定或国家相关规定而引起火灾或其它事故，一切责任及经济赔偿由乙方负责，与甲方无涉。因乙方未尽消防安全义务和责任导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

三、本协议有效期与甲乙双方签订的《主合同》一致，无《主合同》的，在签署当年有效。

四、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表（签字盖章）：                乙方代表（签字盖章）：

联系电话：                            联系电话：

年
月 
日

附件6：
温州金洋集装箱码头有限公司

相关方安全环保消防综治告知书

为贯彻落实上级加强港区管理的精神和要求，进一步规范相关方行为，强化对进出港区人员、车辆的有效管控，维护好港区良好的生产、作业、交通、办公秩序，在相关方安全管理、环境保护、消防安全等协议内容的基础上，根据港区安全、环保、防疫、综治等相关要求，特制定本告知书。

外来人员进入港区时必须向港区门岗主动出示有效证件或相关进港凭证，并接受门岗检查、登记，经确认后入港；港区已备案的相关方驻港人员由系统人脸识别进入；流行病患者谢绝进港。 

港区原则上实行“西进东出”的通行规则，允许步行的人员从西大门人员门禁出港，但要注意做到先出后入礼让。汽车及电动车、摩托车等需提请报告并由安全部门核准发放《进港证》，无证无牌的禁止入港。

禁止无关人员进入港区生产区域，因港方业务需要进入港区生产区域的，须由港方业务对口部室引领至安全卫环部备案，并由该部室接待人员引领入内，按港区规定路线通行。

港区生产作业区域除执法执勤车辆、施工车辆、作业车辆、送货车辆、特种车辆外，其他车辆未经允许禁止通行；各类车辆须按港方指定路线行驶。

各相关方单位必须将驻港工作人员（不含集卡司机）相关资料向港方管理部门（安全卫环部）备案，经审核同意给予办理入港 卡片，人员有变动时及时向港方报备更新。相关方人员新增备案需同时提交该人员安全培训记录。

禁止共享单车进入本港区，严禁一切跟车（人）闯港等行为，做到一车（人）一杆，人员、车辆各行其道。

相关方单位工作人员在进入港区前，归属相关方单位必须进行安全培训教育和要求传达，了解港区相关管理规章制度，掌握必要的安全消防环保等常识，了解港区的安全环境特点，安全规程要求及作业秩序纪律和其它安全规定。

相关方人员应遵守国家及省市相关环境法律法规的要求，严格执行港区环境保护管理有关规定制度。严禁在港区内乱扔垃圾，废弃物应按照港区要求进行分类，并投入到相应的垃圾桶内。港方严查乱丢铅封行为。

相关方单位应对工作中可能产生的废气和噪音加以有效地控制，对于进入港区内的机动车辆应尽快按照有关规定就位停放、及时关闭引擎，尽可能地减少在港区内排放废气、产生噪音，以降低对环境的污染，出现油品大面积泄漏等情况要报告至港方，并采取正确的环保处理措施。

相关方车辆进入港区要遵守港方管理相关规定，严禁乱停乱放、超速行驶、乱按喇叭等行为，生产区域道路直行限速为25公里/小时；路口转弯限速为10公里/小时；加油站、港区闸口等特殊通道限速为5公里/小时；码头平台及栈桥区域限速15公里/小时；后勤办公区域道路直行限速为30公里/小时，路口转弯限速为15公里/小时。相关方船舶严禁私自在码头靠离泊，在港船舶的船员下船须提前申报，非必要不出舱、非必要不下船，必须穿戴好安全帽、反光衣，并向港方通报。

相关方的作业人员在港区生产区域必须沿港区黄色人行斑马线行走。在港期间除紧急避险外集卡司机禁止下车，不在作业区内检查箱体，有事联系码头箱管处理。要杜绝违章作业，并服从港区安全管理人员的监督检查，违章者将按港区相关规定扣除相应的安全生产履约保证金。

相关方施工作业单位应设立现场安全管理人员具体负责现场安全监管工作。 2米以上高空作业、临水作业或有限空间作业时，应提前向港方报备，做好现场安全防护措施，严禁私自作业；高于 2 米高空作业必须做好安全防护措施，带好安全带；临水作业时必须做好安全防护措施，穿好救生衣，系好安全带；相关方作业人员严禁进入港区机械设备作业区域 8 米范围内，严禁人机混合作业。

相关方单位要落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门。未经允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。确保驻港大楼的楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。严禁出现“三合一”情况。

在港区内如需动火作业的，必须先向港方申请办理动火许可，按照有关制度执行，做好安全防护措施，动火作业人员必须持有效证件进行作业，动火作业现场应由专人进行监管。在港区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行。

相关方人员只准在规定的区域内作业，不能随处乱走，乱动与作业无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。相关方人员应在完工后将作业现场清理干净，恢复完好。

相关方作业单位使用的机械设备必须符合国家相关要求， 并取得相应的运营资格证书，操作人员必须持证作业。设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明， 需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。

相关方作业单位应遵守港区安保防盗相关规定，相关方人员携带物品、器具等出港必须出具有效的出门单方可出港。

外来作业队伍作业前要辨识出作业过程中的风险隐患等危险因素，并制定出防范措施后，方可进行作业。

相关方人员在港区要遵守国家法律法规，发现有偷窃、打架、斗殴或进行“黄赌毒”行为的，将按港区有关规定处置，造成一定不良后果的，追究该相关方全部责任，并将当事人移交公安机关。 相关方单位要严把人员招聘关，防止有前科、恶迹的人员进入港区驻 港工作或作业。

要爱护港区公共、安全设施，禁止任意破坏港区设施设备行为，出现损坏或事故及时汇报至港方管理部门（安全卫环部），任何瞒报、谎报、逃逸的行为将加重处罚。

本告知书未尽事宜，港方通过公告、通知、电话等方式将最新安全、环保、消防、综治等工作要求传达至各相关方单位，相关方单位要及时做好内部传达学习。

注：需盖骑缝章。

                         金洋公司安全卫环部宣

相关方单位签字盖章：           

年   月   日

附件7：
温州金洋集装箱码头有限公司

社会治安综合治理责任书

为深化“平安国企”“平安温港”建设，贯彻落实上级加强港区管理的精神和要求，维护好港区良好的生产、作业、交通、办公秩序，根据港区社会治安综合治理相关要求，温州金洋集装箱码头有限公司（以下简称“金洋公司”）与相关方单位（以下简称“相关方单位”）签订本责任书。 

一、相关方单位应加强对综治维稳工作的领导，将其摆上重要议事日程，贯彻“生产、综治两手抓”的原则，根据本责任书要求，严格抓好单位内部的综合治理工作，对本单位的综合治理工作负有直接责任。

二、相关方单位应积极组织职工学习法律法规、规章制度和安全业务知识，做好职工人身、财产安全管理和提醒工作，教导职工文明上下班、文明开展工作，不断增强职工的法制观念、安全意识。

三、相关方单位应积极做好职工思想政治工作，随时掌握职工思想情绪和动态，排查各类不稳定因素，并及时化解矛盾，防止矛盾激化。

四、相关方单位应加强防火防盗工作，做好治安安全检查和自备（或指定）消防设施、消防器材等各类安全器材的保管保养工作，不得随意挪动、破坏、占用消防设备设施。抓好环境卫生工作，保持通道畅通，消除不安全因素。

五、相关方单位应加强人员入港管理，驻港工作人员资料提前报金洋公司安全卫环部备案办理《进港证》，人员变动应及时向金洋公司报备更新。因港方业务需要进入港区生产区域的，港方业务对口部室负责相关方人员的备案及港内引领工作。无关人员禁止进入港区生产区域。

六、相关方单位人员在进入港区前，该人员归属相关方单位应及时传达港区综治工作要求，了解港区相关管理规章制度，掌握必要的安全消防环保等常识，了解港区的安全环境特点，安全规程要求及作业秩序纪律和其它安全规定。

七、相关方单位应加强车辆入港管理，入港车辆资料提前报金洋公司安全卫环部备案办理《进港证》，并按港方指定路线行驶。港区生产作业区域除施工车辆、作业车辆、送货车辆、特种车辆外，其他车辆未经允许禁止通行。

八、相关方单位应加强出入管理，港区已备案的相关方驻港人员、汽车、摩托车、电瓶车等，应主动出示证件或持《进港证》进入，外来客户需引领登记进港。港区原则上实行“西进东出”通行规则，步行人员可从西大门人员门禁出港，先出后入。人员应走人行道，汽车、摩托车、电瓶车按区域规定停放。

九、相关方单位应严格遵守禁止共享单车进入本港区规定，严禁一切跟车(人)闯港等行为，做到一车(人)一杆。

十、相关方单位人员应遵守国家及省市相关环境法律法规的要求，严格执行港区环境保护管理有关规定制度；严禁在港区乱扔垃圾，乱倒废水、废渣；废弃物应按照港区要求进行分类，并投至相应垃圾桶。

十一、相关方船舶严禁私自在码头靠离泊，在港船舶的船员下船须提前申报，做到非必要不出舱、非必要不下船，有必要下船必须应穿戴好安全帽、反光衣，并向金洋公司通报，要出港通知代理公司接送。

十二、相关方单位要落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害。每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门。未经允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。确保驻港大楼的楼道以及其他消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。严禁出现“三合一”情况。

十三、相关方单位作业使用的机械设备必须符合国家相关要求，并取得相应的运营资格证书，操作人员必须持证作业。设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明，需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。

十四、相关方单位作业应遵守港区安保防盗相关规定，相关方人员携带物品、器具等出港，必须出具出门单等有效证明并经检查后方可出港。

十五、相关方单位外来作业队伍作业前要辨识出作业过程中的风险隐患等危险因素，并制定落实相关防范措施，方可进行作业。

十六、相关方单位人员在港区要遵守国家法律法规，发现有偷窃、打架斗殴、酒驾醉驾或进行“黄赌毒”行为的，将按港区有关规定处置，造成一定不良后果的,追究该相关方全部责任,并将当事人移交公安机关。相关方单位应严把人员招聘关，防止有前科、恶迹的人员进入港区驻港工作或作业。

十七、相关方单位负责人应将生产经营和综治维稳统筹兼顾，及时检查、督促、指导工作，把综治维稳工作各项措施落实到位，支持配合好金洋公司归口部门关于综治工作的日常管理。

十八、本责任书正本一式二份，金洋公司综合治理办公室与各相关方单位各执一份。本责任书由金洋公司综合治理办公室负责解释，有效期自合同签订日起至物资验收合格日止。期间如双方有人事变动，由继任者履行责任书职责。

金洋公司(盖章）：              相关方(盖章）：   

代表(签字)：                   代表(签字)：

第六章  投标文件格式

1. 投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。

第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）营业执照；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）投标人信用查询；

（6）业绩；

（7）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；

（8）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 

（3）随机配件清单（格式自拟，包含型号以及产品简介）；

（4）同类项目业绩表；

（5）企业综合实力（格式自拟）；

（6）质保期交货期承诺函；

（7）综合性能（格式自拟）；

（8）设备可维护性（格式自拟）；

（9）安全保障（格式自拟）；

（10）售后服务及培训方案（格式自拟）；

（11）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；

（12）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：价格标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

1. 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：    年   月   日

经营期限：
姓名：          性别：          年龄：           职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签章）：
日期：   年   月   日

	法定代表人身份证正反面复印件


法定代表人授权委托书

致招标人：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签章）：                  法定代表人（签章）：
职务：                              职务：

被授权人手机号码：

投标人（盖章）：

日期：  年   月   日

	授权代表身份证正反面复印件


注：1、如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

2、如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅需提交法定代表人身份证明书，无需提交法定代表人授权委托书。
2. 投标人资格声明函

投标人资格声明函

（一）我单位：

1、具有合法有效的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

（三）我单位非联合体投标。

（四）如获中标，将严格履行合同义务，绝不转包或违法分包本项目。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3. 营业执照

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

4. 投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、XXXX年-XXXX年的资产负债情况：

（1）固定资产________________________

（2）流动资产________________________

2、投标人XXXX年到XXXX年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。

（1）营业收入________________________

（2）营业利润________________________

（3）利润总额________________________

（4）净利润______________________

	备注
	


5. 投标人信用查询

投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

说明：提供查询截图。

6. 业绩
投标人或投标产品的制造商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有龙门吊或桥吊吊具销售业绩。须提供合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章。

7. 制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）

制造商承诺函

致： （招标人） 

我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：

1、我公司为本项目所采购产品：         的制造商,我司承诺本次投标的        产品为我方制造。

2、我方具有履行合同所必需的能力。

3、保修期内，我方认真履行售后服务内容。如物资设备在使用过程中出现质量问题，我方免费提供维修或提供同等及以上性能的物资设备进行替换。

4、我公司对投标产品所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。若中标后产生的一切产权纠纷由我公司负责，并赔偿贵公司就此所承担的一切费用，我司对此无异议。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

8. 制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）

9. 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）

1.商务响应表

商务响应表

	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：

主要针对招标文件“第二章  招标需求”的“商务要求”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

2.技术响应表
技术响应表

	条款号
	名称
	招标文件技术需求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

投标人应对招标文件的技术要求进行响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3.随机备件清单（格式自拟，包含型号以及产品简介）
4.同类项目业绩表

同类项目业绩表
	项目名称

（主要实施内容）
	采购方
	合同签订时间
	合同价
	联系人、联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人2023年1月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）具有所投品牌液压吊具销售业绩（供货业绩包含桥吊或龙门吊整机配套吊具）

须提供合同关键页复印件（包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容）。
法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

5.企业综合实力（格式自拟）；
6.质保期交货期承诺函

承诺函

致： （招标人） 
我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：

1.自全部吊具安装调试完毕且通过招标人验收合格之日起，质保期为     个月。

2.自合同签订生效之日起    个日历天内，完成全部货物供货、现场指导安装调试等工作，并通过招标人验收。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

7.综合性能（格式自拟）；

8.设备可维护性（格式自拟）；

9.安全保障（格式自拟）；

10.售后服务及培训方案（格式自拟）；
11.商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；

12.投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）。

第三部分：价格标
1. 投标函

投标函

致招标人：

根据贵方     （项目名称）     的招标公告（项目编号：      ），我方递交投标文件价格标  1  份、资信标  1  份、商务技术标  1  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.总投标价为人民币（大写）：                    元；

                  （小写）：                    元。

3.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5.本投标有效期自开标日起90日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：                

电话：______________ 传真：               

投标人代表姓名：               职务：______________              

投标人名称（公章）： _________________                 

开户银行：_________________ 银行账号：_________________

法人代表或授权代表签章：                                

日期：_____年___月___日

2. 报价表
报价表

	内容
	数量
	单价
	制造商/品牌
	备注

	龙门吊液压吊具
	1台
	
	
	

	桥吊液压吊具
	2台
	
	
	

	合计
	大写：人民币          元

小写：¥               


注：1、投标报价为固定总价包干报价，包含但不限于货物本身价款、13% 增值税税费、包装费、运输费、保险费、装卸费、制作制造费、现场指导安装调试费、培训费、售后服务费、质保期服务费、安全文明施工及风险费、平台交易服务费、踏勘现场费、备品备件、辅材耗材相关费用以及完成本项目全部工作所产生的一切相关费用。本项目实行总价包干，投标报价涵盖全部工作内容，招标人不再另行支付任何其他费用；中标人后期不得以任何理由、任何方式向招标人提出增加费用、补贴及其他额外付款要求。

★2、资审文件和商务技术标中不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
★3、本次招标控制价143.5万元，超过招标控制价的投标为无效标。
法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。


