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[bookmark: _GoBack]第一章  招标公告
[bookmark: gxebd_biddingMethod_2]华信咨询设计研究院有限公司受温州港集团有限公司的委托，拟对温州港集团有限公司精密空调采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
一、项目编号
JTGCXXWZCG2026167
[bookmark: gxebd_procurementMethod_1]二、本项目采用公开招标，资格后审方式。
三、采购内容、交货期、质保期及最高限价：
[bookmark: gxebd_projectOverviewScope_1][bookmark: OLE_LINK1]1. 采购内容：本项目为“交钥匙”项目，包含 2 台 20KW 制冷量机房精密空调全套设备供货、安装、布线、管路敷设及配套；原有室内机、室外机拆除、搬运至其他楼、垃圾清运出场；原有柜机外机移位加固、管线加长、制冷剂充填、整机调试、检测；配合招标人完成验收、3年巡检等全部工作，所有辅材、耗材、人工、税费等均包干，无任何额外增项。技术标准、设备参数详见第二章招标需求。
2. 交货期：合同签订后40个工作日内完成供货及安装调试，并通过招标人验收。
3. 质保期：自招标人验收合格后起计，质保期3年。且质保期内每季度开展一次巡检服务。
4. 最高限价：24万元（人民币）。
四、合格投标人的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力，具有完成本次招标项目的能力，提供有效的营业执照扫描件加盖公章。
2.制造商和其代理商不能同时参加投标，否则招标人只接受制造商的投标，其代理商的投标按无效标处理；如同时有两家或以上合法代理商参加投标的，应当作为一个投标人计算，在此种情况下，以制造商对本次招标的唯一指定代理商为准（若代理商均未获得制造商对本次招标的唯一授权，则以报价最低者为准），其余投标按无效标处理。
3.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
4.单位规模20人及以上。（须提供近一个月单位社保证明）。
5.具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。（即合同签订时间在2023年8月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）。
6.近3年内投标人所承担业务范围内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）（需提供承诺函并加盖单位公章）。
7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
8.本项目不允许联合体投标和分包转包。
五、招标文件的获取
1. 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程－电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。
[bookmark: gxebd_docDownloadStartTime_1][bookmark: gxebd_docDownloadEndTime_1]2. 招标文件下载时间：2026年  月  日 至2026年  月  日  时  分。
3. 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。
六、投标保证金
1. 金额：人民币大写肆仟捌佰元整（小写：¥4800.00）。
[bookmark: gxebd_bidBoundEndTime_1]2. 投标人应于2026年  月  日  时  分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户、，否则视为投标保证金无效。
3. 投标保证金须通过投标单位银行基本账户汇入、，否则视为投标保证金无效。
七、投标截止时间和地点
[bookmark: gxebd_submitEndDate_1]1. 投标文件递交截止时间：2026年  月  日  时  分。
2. 投标文件递交方式：
[bookmark: gxebd_submitEndDate_2]线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日  时  分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 
八、开标时间地点及注意事项
[bookmark: gxebd_submitEndDate_3]本项目将于2026年  月  日  时  分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线公开开标。
注意事项：
★1、本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人投标文件中的“资审文件 ”及“商务技术标 ”，第二阶段待“资审文件 ”及“商务技术标 ”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标 ”。
★2、各投标人提交的投标文件中的“资审文件 ”及“商务技术标 ”不允许出现本项目的“价格标 ”内容及投标报价，否则作无效标处理。
3、投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误；
4、本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。
九、联系方式
1、招标人信息
名 称：温州港集团有限公司
地 址：温州市鹿城区瓯江路海港大厦
联系人：陈先生
联系方式：0577-56688100
2、招标代理机构信息
名 称：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：杭州市滨江区春波路999号
联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖
联系方式：15225996022、15257143905
异议信息反馈电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com
3、招标监督部门：温州港集团有限公司纪检室
投诉联系电话：0577-56688130
4、电子招标采购平台咨询电话：0574—27680520
[bookmark: _Toc8555][bookmark: _Toc20860]5、CA咨询热线：400—666—4230

第二章  招标需求
[bookmark: _Toc21325]一、招标内容
	招标内容
	本项目为“交钥匙”项目，包含 2 台 20KW 制冷量机房精密空调全套设备供货、安装、布线、管路敷设及配套；原有室内机、室外机拆除、搬运至其他楼、垃圾清运出场；原有柜机外机移位加固、管线加长、制冷剂充填、整机调试、检测；配合招标人完成验收、3年巡检等全部工作，所有辅材、耗材、人工、税费等均包干，无任何额外增项。


[bookmark: _Toc50128376]二、商务要求
	质保期
	自招标人验收合格后起计，质保期3年。且质保期内每季度开展一次巡检服务。

	★交货期及交货地点
	交货期：合同签订后40个工作日内完成供货及安装调试，并通过招标人验收。
交货地点：浙江省温州市鹿城区瓯江路海港大厦1号楼20楼。

	★付款条件
	1、双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行转账方式进行结算，不采取现金结算。
2、中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在20个日历天内无息向中标人退还。
3、合同签订后20个日历天内，中标人开具合同总价30%的收据给招标人，招标人向中标人预付合同总价的30%；招标人收到货物且验收合格且收到全额增值税专用发票（货物销售税率13%，服务税率6%）后，20个日历天内支付合同总价的65%；其余作为质保金待质保期满后20个日历天内支付，如质保期内产品出现质量问题，则待质量问题彻底解决后再支付。

	合同签订
	本项目最终合同由招标人与中标人签订。

	★知识产权
	中标人应使招标人在中国使用其产品或其任何部分过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计的侵权行为而提出赔偿要求。如果任何第三方提出侵权损失赔偿的要求，中标人应把同第三方的纠纷承接过去并负担由此而造成的一切法律和经济责任。




三、技术规格书
（一）项目概述
温州港集团有限公司本部中心机房在大厦20楼，面积约为70平方，静电地板高度30cm。机房现有10个机柜，1台30KW制冷量的精密空调与1台12KW的立式柜机。原精密空调使用年限已久，制冷效果不佳，现根据机房使用需求，增加2台20KW制冷量的精密空调，并拆除旧的精密空调，同时为使设备阳台具有足够的安装空间，需要将柜机的外机进行移位安装至墙上或者上一层的设备阳台。
（二）采购内容
1、采购清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	精密空调主机
	恒湿恒温，20千瓦
	2
	台
	非下沉风机，下送风

	2
	外机
	/
	2
	台
	配套对应室内主机

	3
	铜管
	含φ19mm的气管与φ12mm的液管
	45
	米
	含保温材料

	4
	室外机电缆线
	RVV-3×4mm²
	45
	米
	

	5
	主电缆线
	RVV-5×10mm²
	35
	米
	

	6
	室内机支架
	防震，根据现场实际尺寸
	2
	个
	需做防腐处理

	7
	室外机支架
	加厚热镀锌材质 + 配户外减震垫，根据现场实际尺寸
	2
	个
	需做防腐处理，具体参数以招标人意见为准

	8
	制冷剂
	R410A
	6
	瓶
	

	9
	综合辅料
	/
	1
	批
	含冷冻油、焊条、氧气、乙炔、铜鼻子等项目实施所需的所有其他材料。无额外收费。

	10
	安装调试服务
	/
	1
	项
	含旧机拆除搬运、柜机外机移位安装、混凝土基础制作、水管改造、地板下空间整理、线路改造、静电地板改造等。

	11
	巡检
	每季度巡检
	1
	项
	3年，定期更换耗材


注：
（1）本项目为“交钥匙”项目，包含 2 台 20KW 制冷量机房精密空调全套设备供货、安装、布线、管路敷设及配套；原有室内机、室外机拆除、搬运至其他楼、垃圾清运出场；原有柜机外机移位加固、管线加长、制冷剂充填、整机调试、检测；配合招标人完成验收、3年巡检等全部工作，所有辅材、耗材、人工、税费等均包干，无任何额外增项。
（2）投标人应自行前往现场勘察安装环境（包括但不限于机房空间、电梯尺寸、供配电条件等），并与招标人充分沟通确认实施范围。中标后因现场条件导致的任何额外费用均由中标人自行承担。对于技术需求及清单中的遗漏或缺项，投标人有义务应予以补齐，相关费用由中标人承担，技术需求中要求的项目视为已包含在投标价格中。
（3）空调推荐品牌：依米康、维谛技术、华为或具有同等技术性能的产品。
2、实施内容（本项目实施范围包括但不限于以下内容）：
（1）新机采购：按照招标文件要求的参数及数量采购全新原厂恒温恒湿精密空调，确保产品为原厂正品，具备完整的产品合格证、原厂质保承诺书、检测报告等相关资料。
（2）新机安装：包括但不限于空调室内主机、室外机的定位安装、固定；连接铜管的铺设；冷凝水管的铺设、固定；电线的连接、布线（需符合国家电气安全规范）；空调调试等全部安装工序。
（3）旧精密空调拆除及清运：负责将原有旧精密空调（含室内机、室外机、连接铜管、电线等全套组件）拆除，拆除过程中需保护机房墙体、门窗、地面等原有设施不受损坏；拆除后的旧空调及废弃物需按照环保要求和招标人指定地点进行清运。
（4）旧柜机空调外机移位及安装：负责将原有的柜机外机移位安装至墙上或者上一层的设备阳台，并重新连接正常；移位安装所需的铜管、线缆、支架等均由投标人负责提供，费用包含在投标报价内。
（5）辅助材料及配件：安装过程中所需的辅助材料（如扎带、固定支架、膨胀螺丝、密封胶等）均由投标人负责提供，且需符合国家相关质量标准，费用包含在投标报价内。
（6）验收及售后服务：负责配合招标人完成项目验收，提供符合要求的验收资料；提供3年免费质保服务，免费质保期内每季度开展一次巡检服务。
（三）技术要求
1、技术参数要求
	室内主机

	机组配置
	恒温恒湿

	总冷量-kW
	≥20

	显冷量-kW
	≥18.3

	风量-m3/h
	≥6500

	加热量-kW
	≥6

	加湿量-kg/h
	≥5

	电源型式-V
	380

	频率-Hz
	50

	相数
	3相

	室外主机

	风量-m3/h
	≥8000

	频率-Hz
	50

	噪声-dB(A)
	≤55

	铜管

	管材
	采用 R410A 专用无缝紫铜管（TP2），去油脱脂处理。

	规格与壁厚
	符合R410A冷媒承压要求的去油脱脂无缝紫铜管。

	保温
	采用闭孔发泡橡塑保温材料，防火等级 B1级（难燃）。
Φ12.7mm 管道保温厚度 ≥ 15mm；
Φ19.05mm 管道保温厚度 ≥ 20mm。



2、精密空调产品要求：
▲（1）投标人投标时提供精密空调制造厂商ISO9001证书、ISO50001能源体系证书、整机ROHS环保报告；
（2）单系统设计，压缩机类型：涡旋式；
（3）机组采用静电地板下送风，整机尺寸≤800mm（宽）*1000mm（深）*2000mm(高)，投标人需根据现场实际运输、安装空间（特别是电梯、机房通道等）提供详细的设备外形尺寸图及安装方案，确保设备能顺利运入机房并留有足够的维护空间。
（4）控制器采用液晶触摸屏显示器，尺寸≥7寸彩色，能显示温湿度，能显示机组内各组件的运行状态，易操作，全中文背光显示。
（5）机组标配电子可调速且节能的EC风机，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；
（6）温度范围和精度为17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；
（7）精密空调报警记录储存量不少于500条；
（8）显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.0；
（9）具备可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿器具备自动定时排水控制功能，提供空调控制软件相关著作权登记证书并加盖原厂家公章；
（10）空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件证明；
（11）机房专用空调机组应具备低碳节能性，提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，并加盖原厂公章证明；
（12）精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 
★（13）机房静电地板下空间高度为30cm，空调须采用非下沉风机，下送风模式。
▲（14）精密空调原厂商需具备完善的售后服务体系及良好的售后服务能力，提供GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系认证证书，证书涵盖范围须包括：精密空调的售后服务，且认证等级达到五星级。
3、安装要求
（1）所有保温管、保温板必须闭口，加贴密封胶带。
（2）冷凝水排水落差≥1%，通气孔设置满足设备生产厂家要求。
（3）铜管焊接时必须充氮气保护。
（4）室外机需加装减振垫，并用螺丝固定。
4、巡检要求：
（1）检查控制系统报警记录、菜单设置、控制板电子元件、探头等工作情况。
（2）检查空气过滤系统，每季度更换空调过滤网。	
（3）检查加湿系统，并对加湿器进行清洗或更换，检查上水、漏气等。
（4）检查冷凝器并进行清洗，检查风扇、外 机电源线等。
（5）检查蒸发器漏水等。
（6）检查室内风机电机，皮带等运行情况。
（7）检查电加热器的运行情况。
（8）检查主电源及各支路电源、所有接触器、24V控制线路、各保护元件的运行状态。
（9）检查制冷系统、检查压缩机等运行状态。
（10）提出机房设备分布的合理化建议。
（四）安全要求
★（1）本项目实施现场至少配备兼职安全员1名，需提供单位社保一个月以上证明。（须提供有效的安全员证书）
★（2）项目安装实施人数≥2人，安装人员须具备电工作业证、焊接与热切割作业证、制冷与空调作业证、高处作业证，需提供证书复印件及单位社保一个月以上证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全，作无效标处理。
（五）其他要求
（1）投标人应充分考虑招标人现场安装环境、运输条件与供电情况，包括机房安装空间、电梯承载、供配电线路等。如有必要，需自行联系招标人前往现场查看，中标后有材料、设备增加的情况不予以增加费用。
（2）设备原厂质保3年，提供7*24小时的服务电话，自接到招标人故障报修通知后，8小时内到达现场开展故障排查和修复工作。
（3）中标人需负责旧设备的拆除、搬运。拆除过程中涉及的冷媒回收需符合环保要求，严禁直接排放。
[bookmark: _Toc22603]
第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：温州港集团有限公司精密空调采购

	★2
	投标报价及费用：
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2、本次最高限价24万元，超过最高限价的投标为无效标。

	★3
	投标保证金：人民币大写肆仟捌佰元整（小写：¥4800.00）。

	4
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	5
	投标文件组成：资审文件、商务技术标、价格标。

	6
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	7
	开标时间、地址：详见招标公告。

	8
	评标办法及评分标准：本项目采用两步开标法，分两个阶段进行评审，详见第四章。

	9
	评标结果公示：评标结束后，评标结果于浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）公示不少于3日。

	10
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	★12
	履约保证金：中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在20个日历天内无息向中标人退还。

	13
	采购资金来源：自筹。

	★14
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★15
	1、本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。
2、根据集团相关要求，按新收费标准执行。具体收费标准如下：
集团电子招标采购平台交易服务费收取标准
	中标价
	收费标准（万元）

	200万（含）以下
	0.1

	200万-500万（含）
	0.25

	500万-1000万（含）
	0.75

	1000万-2000万（含）
	1.25

	2000万-5000万（含）
	1.75

	5000万-1亿（含）
	2.5

	1亿-5亿（含）
	3.5

	5亿—10亿（含）
	5

	10亿以上
	6

	注：
1.交易服务费由中标单位承担。
2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。
3.对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。
4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。




	★16
	招标代理服务费：由招标人支付。

	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。



一、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于温州港集团有限公司精密空调采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “招标人”系指组织本次招标的单位。
2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。
7. 带“★”条款系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标。
（七）转包
★本项目不允许转包和违法分包。
（八）特别说明
★1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。
★2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（九）异议和投诉
1. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。
2. 异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
[bookmark: _Toc430]二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及评分标准
5. 合同条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改
1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。
2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。
3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。
三、投标文件的编制
（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分 内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（2）投标人资格声明函（格式见附件）；
（3）营业执照；
（4）投标人基本情况表（格式见附件）；
（5）投标人信用查询（格式自拟）；
（6）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；
（7）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；
（8）单位规模及业绩（格式自拟）；
（9）无安全生产责任事故承诺函（格式见附件）；
（10）招标文件的其他实质性要求（格式自拟）；
（11）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。
第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）商务响应表（格式见附件）；
（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 
（3）项目业绩；
（4）综合实力（格式自拟）；
（5）设备关键指标（格式自拟）；
（6）技术参数符合性（格式自拟）；
（7）设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
（8）安全保障措施（格式自拟）；
（9）售后及巡检服务（格式自拟）；
（10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
（11）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。
第三部分：价格标
（1）投标函（格式见附件）；
（2）报价表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
[bookmark: _Toc14400]（二）投标文件的语言及计量
★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc30109]（三）投标报价
[bookmark: _Toc26553]1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Toc27262]2. 投标报价须为完全满足招标需求要求的、完成项目应有的全部费用，包括但不仅限于设备采购、运输、拆除、安装、敷设、调试、技术服务等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、巡检、增值税（其中货物税率为13%，服务税率为6%）、平台交易服务费等与此有关的一切费用。中标人不得以任何理由要求招标人另行支付其他费用。
[bookmark: _Toc4050]3. 投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
[bookmark: _Toc11291]（四）投标文件的有效期
★1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc13025]3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
[bookmark: _Toc19039]4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。
[bookmark: _Toc1123]（五）投标保证金
★1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2. 保证金形式：电汇。
3. 中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。
4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；
（3）投标人在投标过程中存在串通投标、弄虚作假、提供虚假材料等行为的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc2315]（六）投标文件的签署
1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。
★3. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签章或盖法人章、被授权人签章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签章并加盖单位公章，投标人应写全称。
4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的递交、修改和撤回
1. 投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。
2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资审文件和商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效:
(1)投标人的资格条件不符合招标文件要求的。
(2)投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。
(3)投标交件未按招标文件要求签字盖章的。
(4)投标有效期不足的。
(5)未按招标文件要求格式编制或未上传完整的资审文件和商务技术标。
(6)与招标文件有重大偏离，投标文件不满足招标文件及澄清文件中实质性条款(★)的。
(7)经评标小组认定为串标投标或弄虚作假或有违反有关招投标法律、法规、规章行为的。
(8)不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。
(9)资审文件或商务技术标中出现“价格标”内容或投标报价。
(10)投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
(11)投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
2.在价格标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效 :
(1)未按招标文件要求格式编制或未上传完整的价格标。
(2)投标交件未按招标文件要求签字盖章的。
(3)投标报价高于招标文件规定的招标控制价的。
(4)在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
(5)投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
(6)投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
四、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
1. 至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。
2. 投标截止时间止，投标人少于3个的。
3. 评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
五、开标
招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后五分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。
本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人投标文件中的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。
六、评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。
（三）评标程序
1. 形式审查
评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2. 实质审查与比较
（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。
（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。
（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（五）评标原则和评标办法
1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
（六）评标过程的监控
投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、定标
1. 评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台网站上公示不少于3日。
2. 投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
3. 招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。
八、合同授予
1. 中标人须与温州港集团有限公司在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
九、履约保证金
1.中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向招标人提交人民币合同总价5%的履约保证金。
2.履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
[bookmark: _Toc10133]3.履约保证金自合同签订之日起至合同履行完毕之日止有效。有效期满后，履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在20个日历天内无息向中标人退还。
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第四章  评标办法及评分标准
一、总则
温州港集团有限公司精密空调采购采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。
二、评标组织
评标委员会：根据项目的内容特点按照相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。
三、评标程序
1. 第一阶段评审
1.1 资审文件及商务技术标初步审查
初审分为资格审查和初步评审。
资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查， 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
1.2 商务技术标详细评审
评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。
详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。
评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。
如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。
2. 第二阶段评审
2.1 价格标初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。
2.2 价格标详细评审
2.2.1 错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
2.2.2 价格调整的原则
（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。
（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。
（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。
（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。
（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。
2.2.3 价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认 （计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
3. 澄清问题
评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。
4. 中标原则
评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由招标人抽签决定。
5. 中标结果
招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。
中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。
[bookmark: _Toc16873][bookmark: _Toc317116871]四、评分标准
本项目评审办法是综合评分法。
满分100分，综合评分包括商务技术和价格评分。
商务技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。
第一阶段评审
1、商务技术分30分
	评分因素
	分值
	评分标准说明

	商务资信及技术部分30分
	综合实力
	4
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、中国设备维修安装企业能力等级A类Ⅱ级及以上、ISO14001环境管理体系认证、五星售后服务认证证书(GB/T 27922-2011)的，每提供一个得1分，最高得4分。
注：认证范围包含空调相关，投标人应提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。

	
	设备关键指标
	4
	根据投标人提供的投标产品的总冷量、显冷量、风量、能效比关键指标进行横向比较，酌情评分：优（3-4]分：良（1-3]分：一般（0-1]分。

	
	技术参数符合性
	8
	根据投标人提供的产品技术参数和功能设计是否满足招标文件技术参数及产品要求进行评分。
带“★”的实质性技术指标不允许负偏离，否则按无效标处理；带“▲”的技术指标每负偏离一项扣1分；其他指标每负偏离一项扣0.5分。本项扣完为止，正偏离不加分。
注：技术参数中要求提供的证书、报告等须编入投标文件并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离。

	
	设备安装、调试、验收的方案和措施
	4
	评委根据投标人设备安装、调试、验收的方案和措施进行综合评议：
优（3-4]分：设备安装、调试、验收的方案和措施完全满足项目需求的。
良（1-3]分：设备安装、调试、验收的方案和措施基本满足项目需求的。
一般（0-1]分：设备安装、调试、验收的方案和措施不能满足项目需求的。
注：未提供的不得分。

	
	安全保障措施
	3
	根据投标人对本项目的现场安装过程中的安全防护及监管、环保措施、应急处置等进行横向比较，酌情评分：优（2-3]分：良（1-2]分：一般（0-1]分。

	
	项目业绩
	4
	投标人自2023年8月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）单项合同金额在10万元及以上的精密空调供货或安装业绩。
每提供一份有效业绩得1分，最多得4分。
注：须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②任意一张结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。

	
	售后及巡检服务
	3
	评标委员会根据投标人提供的售后及巡检服务方案，售后服务体系，巡检人员配备，响应时间等方面进行综合比较，评分：
优（2-3]分：方案内容全面、针对性强、安全措施具体可行；
良（1-2]分：方案较完整、措施基本可行；
一般（0-1]分：方案简单、针对性一般。
注：未提供方案则不得分。


第二阶段评审
2、价格标评分70分
	评分因素
	分值
	评分标准说明

	价格部分
70分
	70
	A=评标基准价=经评审合格的最低报价为评标基准价；
B=各有效投标人的有效投标报价，计算价格分方法如下： 
（1）评标价格为评标基准价的得70分；
（2）投标报价得分=(A/B)×70%×100 。


注：
1、上述评分表中“(”、“）”不含本数，“[”、“]”包含本数。
2、投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。	
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第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc317116872][bookmark: _Toc13179]
精密空调采购合同

甲方：
住所地：
联系人：          电话：          电子邮箱：          
乙方：
住所地：
联系人：          电话：          电子邮箱：          

甲方因生产经营需要，向乙方采购XX物资，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经友好协商，订立本合同。
一、产品基本信息
1、产品名称：          详见附件清单                            
2、型号及数量：        详见附件清单                             
3、技术规格：          详见附件清单                             
二、产品质量要求
1、合法授权：乙方保证产品为原装正品，并且具有产品生产商、专利权利人、商标权利人的合法授权。
2、产品质量标准：符合国家标准、地方标准、行业标准
3、甲方对产品质量的特殊要求：            无                     
三、合同金额
1、总价：人民币大写金额：        元整，即¥        （含税）。
本项目为“交钥匙”项目，包含 2 台 20KW 制冷量机房精密空调全套设备供货、安装、布线、管路敷设及配套；原有室内机、室外机拆除、搬运至其他楼、垃圾清运出场；原有柜机外机移位加固、管线加长、制冷剂充填、整机调试、检测；配合招标人完成验收、3年巡检等全部工作，所有辅材、耗材、人工、税费等均包干。
2、本合同金额包括设备采购、运输、拆除、安装、敷设、调试、技术服务等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、巡检、增值税（其中货物税率为13%，服务税率为6%）、平台交易服务费等与此有关的一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方另行支付其他费用。
四、产品的交付、包装、运输和安装调试
1、产品交货期：合同签订后40个工作日内完成供货及安装调试，并通过甲方验收
2、交货地点：甲方指定地点。
3、包装要求： 按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的标准履行 。
4、运输方式：乙方负责送货上门。
5、安装调试：乙方负责安装调试，安装调试过程中非因甲方过错造成的一切损失均由乙方承担。
五、产品的验收
1、 乙方按期将产品送至甲方指定的地点后，甲方对产品数量、规格型号、包装进行验收，以确认乙方是否按照合同约定交货。
2、 乙方交付的产品不允许溢短装。产品数量少于合同约定的，乙方应当在交付之日起    日内补足数量；产品数量多于合同约定的，甲方有权拒收。因产品溢短装产生的一切费用均由乙方承担。
3、 甲方对产品的交货验收不视为甲方对乙方产品质量的确认，不减轻或免除乙方本合同项下应承担的质量责任。
4、 产品交付后，甲方在安装和/或使用过程中，发现产品存在质量问题，或者产品性能不符合本合同约定、相关质量标准或甲方的使用要求的，乙方应无条件予以更换，更换所产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。若乙方怠于更换的，甲方有权另行采购相应产品，因此产生的一切费用概由乙方承担。
六、产品质保
1、自甲方验收合格后起计，质保期3年。且质保期内每季度开展一次巡检服务。
2、质保期内，因产品故障或发生质量问题时，乙方应自接到甲方书面通知之日起    日内进行修理或更换，因修理或更换所产生的费用由乙方承担。不能修理，或经   次修理仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应根据合同约定向甲方承担违约责任。
3、如对产品故障或质量问题产生争议的，可将该争议提交双方认可的国家质检机构检测，双方认可检验报告为产品质量的结论性证据。乙方不配合检测的，甲方可自行委托检测。检测结果为产品合格的，检测费由甲方承担；检测结果为产品不合格的，检测费由乙方承担。
4、任何时候，因产品故障或质量问题造成甲方或任何其他方人员、财产及生产经营损失的，由乙方负责赔偿。若甲方为此垫付相关费用或已先行承担责任的，则有权向乙方追偿。
5、质保期届满后，乙方同意仍然按照优惠价格（不高于市场价）提供产品的维修、零配件的更换。
七、货款结算与支付
1、结算方式：本合同签订后20个日历天内，乙方开具合同总价30%的收据给甲方，甲方向乙方预付合同总价的30%；甲方收到货物验收合格且收到全额增值税专用发票（货物销售税率13%，服务税率6%）后，20个日历天内支付合同总价的65%；其余作为质保金待质保期满后20个日历天内支付，如质保期内产品出现质量问题，则待质量问题彻底解决后再支付。
2、履约保证金：乙方应在合同签订前向甲方提交履约保证金，形式为现金，金额为人民币   元整（合同总价的5%），并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后，并收到乙方开具的收据后，甲方在20个日历天内无息向乙方退还。
3、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具全额增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付。甲方在满足上述付款条件并收到正确发票后 20 个工作日内以转账方式支付。
4、乙方指定收款账号：
户名：
账号：
开户行：
5、甲方发票信息如下：
公司名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
6、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均有权在应付款项中直接扣除。
7、本合同中约定的价款或交易金额为含税金额，合同履行期间，如国家调整增值税率，则价款按不含税价不变的原则进行调整。
八、违约责任
1、甲方延迟支付货款的，每延迟一日，甲方应当支付给乙方延迟支付部分货款金额    %的违约金。
2、乙方未在合同约定的期限内完成交货并经甲方验收合格的，每逾期一日，乙方应当支付给甲方逾期交货部分货款总金额       %的违约金；逾期交付超过     天的，甲方有权单方解除合同，且乙方应返还甲方全部已付货款，并支付合同金额  %的违约金。因逾期交货造成甲方不能正常生产经营的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。
3、乙方交付的产品    次（含本数）以上不符合本合同约定的质量要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额    %的违约金。
4、如乙方交付的产品以次充好、假冒伪劣、掺假掺杂、无权销售或存在其他欺诈行为的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同金额三倍的赔偿金，因此造成甲方人员、财产、生产经营损失的，乙方还需赔偿给甲方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益的损失以及主张权利的费用）。
5、乙方交付的产品侵犯他人知识产权的，则由乙方承担全部责任，如因此使甲方承担责任的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失。
6、乙方保证严格甲方“招标需求”履约并提供相关服务，否则甲方有权追究乙方的违约责任，并视情形要求乙方承担不超过合同总价5%的违约金。
7、合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、执行费等。
9、 纠纷处理
因本合同发生的，或者与本合同有关的全部争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他约定事项
1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件。
2、采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十二、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

附件1：采购清单
附件2：合作伙伴合规承诺函
附件3：安全管理协议




甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

        年    月    日                               年    月    日


附件1：
采购清单
	序号
	设备名称
	型号或规格
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	精密空调主机
	
	
	台
	2
	
	

	2
	外机
	
	
	台
	2
	
	

	3
	铜管
	
	
	米
	45
	
	

	4
	室外机电缆线
	
	
	米
	45
	
	

	5
	主电缆线
	
	
	米
	35
	
	

	6
	室内机支架
	
	
	个
	2
	
	

	7
	室外机支架
	
	
	个
	2
	
	

	8
	制冷剂
	
	
	瓶
	6
	
	

	9
	综合辅料
	
	
	批
	1
	

	

	10
	安装调试服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	巡检
	
	
	项
	1
	
	

	含税总价
	大写：人民币          元
小写：¥               元



附件2：
温州港集团有限公司
合作伙伴合规承诺函
为配合               公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：
1.本公司理解              公司合规管理需求，在合作范围内遵守             公司对第三方的合规管理要求。
2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。
3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：
（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。
（二）本公司员工不得给予               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（三）本公司员工不得接受               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（四）本公司员工不得参加               公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。
（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。
4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守               公司的商业秘密。
5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、终止以及不履行合同，发生履约突发事件时将及时通知               公司。
6.本公司同意在合同范围内配合               公司的合规检查，不得隐瞒可能造    成               公司利益受损的信息。
7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给               公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，   且               公司有权终止相关合同。
本承诺函一式两份，经承诺人签字后生效，由承诺人和               公司各保留一份。
承诺人（盖章）：
                                年   月   日



附件3：
安全管理协议书
甲方：
住所地：
联系人：          电话：         
乙方：
住所地：
联系人：          电话：          
为了加强在温州港集团有限公司管辖范围内外来单位作业活动的安全管理，规范外来单位作业人员的安全行为，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等规定，切实搞好本项目的安全管理工作，确保项目实施范围内甲方设施设备安全，经甲乙双方协商一致达成以下协议： 
1.确定协议管理内容：温州港集团有限公司精密空调采购项目；甲方同意乙方在项目实施范围内从事相关作业。
2. 甲方指派           （电话：         ）、乙方指派        （电话：       ）作为各自单位负责本协议现场安全有关事项的联系、协调工作。同时负有管理、检查、督促职责。
3. 甲方责任
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行现场安全管理，项目管理人为安全生产管理主要责任人。
(3) 项目实施前对乙方进行安全交底。
(4) 组织对乙方项目实施现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，对乙方不符合安全生产要求的行为有权要求其整改。
4.乙方职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关安全生产的法律法规的规定；认真执行项目实施中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育，增强实施人员安全生产意识，项目实施人员必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到实施与安全工作同时计划、布置、检查。
(3)建立健全安全生产责任制，及时发现并消除安全隐患。确保安全管理经费有效投入，各防护用品到位，并能正确使用，防止事故发生。乙方应根据安全生产相关法律法规的规定配备相应资质的安全管理人员，确保项目安全实施。
(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)乙方参加项目实施的人员，必须严格执行国家有关法律、法规和甲方的有关规定，对有关人员进行安全教育和相关培训，并熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。特种作业人员必须持证上岗，项目实施现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有实施人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
(7)项目实施安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有项目实施用的机具、设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。一经开工，就表示乙方已确认该实施现场、作业环境、设施设备和工器具等符合安全生产要求和处于安全状态。项目实施过程中因乙方原因或由于上述因素不良而导致的事故及造成第三责任事故均由乙方承担事故责任，并赔偿其事故的一切经济损失。
(9)项目实施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，项目实施现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)乙方在项目实施过程中如需动用明火或借用甲方设备设施等，乙方必须事先向甲方主管部门办理审批手续，经甲方同意后，由专人负责落实。
（11）乙方人员下班后应切断电源，确保用电安全。如遇大风、大雾天、雷暴雨等恶劣气候影响安全时，禁止作业。
（12）乙方在项目实施结束后，必须对实施现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，并及时通知甲方项目负责人验收。
5. 甲方建议乙方对其项目实施人员购买相应的财产一切险或其他险种等。
6.违约责任
（1）乙方在施工过程中未按照甲方要求进行实施或乙方实施人员发生“三违”等现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。
（2）乙方在实施作业中发生事故，由乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》向事故发生地的负责安全生产监督管理职责的有关部门的报告，同时立即告知甲方。事故善后工作由乙方负责处理，甲方应配合乙方做好事故调查处理工作。
（3）事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。
（4）由于乙方或自然原因、意外事故引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，乙方应自行做好善后工作，防止事态扩大。如因乙方或乙方实施人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失。
（5）乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改，每逾期一天，乙方应按100元至500元/天承担违约责任。
7.本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
8.本协议在执行过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，无法达成共识时应提交温州仲裁委员会申请仲裁，在裁决期间，如果争议是局部的，除正在进行裁决部分外，其他部分应继续执行。
9.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。
10.本协议一式二份，双方各执一份。





甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

        年    月    日                               年    月    日
[bookmark: _Toc7828]
第六章  投标文件格式
1. 投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容。
第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（2）投标人资格声明函（格式见附件）；
（3）营业执照；
（4）投标人基本情况表（格式见附件）；
（5）投标人信用查询（格式自拟）；
（6）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；
（7）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；
（8）单位规模及业绩（格式自拟）；
（9）无安全生产责任事故承诺函（格式见附件）；
（10）招标文件的其他实质性要求（格式自拟）；
（11）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。
第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）商务响应表（格式见附件）；
（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 
（3）项目业绩；
（4）综合实力（格式自拟）；
（5）设备关键指标（格式自拟）；
（6）技术参数符合性（格式自拟）；
（7）设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
（8）安全保障措施（格式自拟）；
（9）售后及巡检服务（格式自拟）；
（10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
（11）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。
第三部分：价格标
（1）投标函（格式见附件）；
（2）报价表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

第一部分：资审文件
1. 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓名：          性别：          年龄：           职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签章）：
日期：   年   月   日
	

法定代表人身份证正反面复印件



法定代表人授权委托书
致招标人：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签章）：                  法定代表人（签章）：
职务：                              职务：
被授权人手机号码：

投标人（盖章）：
日期：  年   月   日
	


授权代表身份证正反面复印件


注：1、如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；
2、如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅需提交法定代表人身份证明书，无需提交法定代表人授权委托书。

2. 投标人资格声明函

投标人资格声明函

（一）我单位：
1、具有合法有效的营业执照；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的能力，具有完成本次招标项目的能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、具有独立承担民事责任的能力；
6、参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位承诺遵守以下要求：
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（三）我单位非联合体投标。
（四）如获中标，将严格履行合同义务，绝不转包或违法分包本项目。
特此承诺。

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日


3. 营业执照

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
说明：
1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。






4. 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、2024年-2025年的资产负债情况：
（1）固定资产________________________
（2）流动资产________________________
2、投标人2024年到2025年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。
（1）营业收入________________________
（2）营业利润________________________
（3）利润总额________________________
（4）净利润______________________

	备注
	




[bookmark: _Toc14111][bookmark: _Toc9870]
5. 投标人信用查询
投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
说明：投标人投标时可不提供，由招标人或招标代理机构在资格审查时的查询结果为准。






6. 制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）
制造商承诺函
致： （招标人） 
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：
1、 [bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]我公司为本项目所采购产品：         的制造商,我司承诺本次投标的        产品为我方制造。
2、我方具有具有履行合同所必需的能力，具有完成本次招标项目的能力。
3、保修期内，我方认真履行售后服务内容。如物资设备在使用过程中出现质量问题，我方免费提供维修或提供同等及以上性能的物资设备进行替换。
4、我公司对投标产品所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。若中标后产生的一切产权纠纷由我公司负责，并赔偿贵公司就此所承担的一切费用，我司对此无异议。
特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

7. 制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）






8. 单位规模及业绩（格式自拟）
单位规模20人及以上。（须提供近一个月单位社保证明）。
合同签订时间在2023年8月1日以前的业绩，须提供合同复印件并加盖单位公章。




9. 无安全生产责任事故承诺函

无安全生产责任事故承诺函

本单位郑重承诺：
我单位所承担业务外包范围内近三年内无 1 人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。
以上承诺如有虚假或违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任，包括但
不限于取消投标资格、中标资格，解除合同，并赔偿招标人及相关方的全部损失。
特此承诺！



法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：



日期： 年 月 日




10.招标文件的其他实质性要求（格式自拟）
★（1）本项目实施现场至少配备兼职安全员1名，需提供单位社保一个月以上证明。（须提供有效的安全员证书）
★（2）项目安装实施人数≥2人，安装人员须具备电工作业证、焊接与热切割作业证、制冷与空调作业证、高处作业证，需提供证书复印件及单位社保一个月以上证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全，作无效标处理。






11. 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。


第二部分：商务技术标
1.商务响应表
商务响应表
	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：
主要针对招标文件“第二章  招标需求”的“商务要求”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日



2.技术响应表
技术响应表
	[bookmark: _Toc83554784][bookmark: _Toc24082][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc51656393][bookmark: _Toc83476753]条款号
	[bookmark: _Toc83554785][bookmark: _Toc26003][bookmark: _Toc21048][bookmark: _Toc83476754][bookmark: _Toc51656394]名称
	[bookmark: _Toc51656395][bookmark: _Toc27169][bookmark: _Toc83554786][bookmark: _Toc83476755][bookmark: _Toc16766]招标文件技术需求
	[bookmark: _Toc83554787][bookmark: _Toc83476756][bookmark: _Toc26220][bookmark: _Toc51656396][bookmark: _Toc18614]投标人的承诺和说明
	[bookmark: _Toc51656397][bookmark: _Toc83476757][bookmark: _Toc30797][bookmark: _Toc83554788][bookmark: _Toc28653]偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
投标人应对招标文件的技术要求进行响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日




3.业绩
同类项目业绩表

	项目名称
（主要实施内容）
	采购方
	合同签订时间
	合同价
	联系人、联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人自2023年8月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）单项合同金额在10万元及以上的精密空调供货或安装业绩。
须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②任意一张结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日


4.综合实力（格式自拟）；
有效的ISO9001质量管理体系、中国设备维修安装企业能力等级A类Ⅱ级及以上、ISO14001环境管理体系认证、五星售后服务认证证书(GB/T 27922-2011)。
注：认证范围包含空调相关，投标人应提供证书复印件并加盖公章。
5.设备关键指标（格式自拟）；
6.技术参数符合性（格式自拟）；
▲（1）投标人投标时提供精密空调制造厂商ISO9001证书、ISO50001能源体系证书、整机ROHS环保报告；
（9）具备可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿器具备自动定时排水控制功能，提供空调控制软件相关著作权登记证书并加盖原厂家公章；
（10）空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件证明；
（11）机房专用空调机组应具备低碳节能性，提供权威第三方机构出具的投标同系列产品的低碳认证证书，并加盖原厂公章证明；
▲（14）精密空调原厂商需具备完善的售后服务体系及良好的售后服务能力，提供GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系认证证书，证书涵盖范围须包括：精密空调的售后服务，且认证等级达到五星级。
注：技术参数中要求提供的证书、报告等须编入投标文件并加盖投标人公章，未提供的视为负偏离。
7.设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
8.安全保障措施（格式自拟）；
9.售后及巡检服务（格式自拟）；
10.商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；
11.投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）。

第三部分：价格标
1. 投标函
投标函
致招标人：
根据贵方     （项目名称）     的招标公告（项目编号：      ），我方递交投标文件价格标  1  份、资信标  1  份、商务技术标  1  份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.提供投标须知规定的全部投标文件。
2.总投标价为人民币（大写）：                    元；
                  （小写）：                    元。
3.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
4.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
5.本投标有效期自开标日起90日历天。
6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
8.投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：                
电话：______________ 传真：               
投标人代表姓名：               职务：______________              
投标人名称（公章）： _________________                 
开户银行：_________________ 银行账号：_________________
法人代表或授权代表签章：                                

日期：_____年___月___日

2. 报价表
报价表
	项目名称
	温州港集团有限公司精密空调采购

	投标报价
（含税总价）
	大写：人民币          元
小写：¥               元



注：1、报价内容包含但不仅限于设备采购、运输、拆除、安装、敷设、调试、技术服务等，以及产品保护、现场清理、验收、维保、巡检、增值税（其中货物税率为13%，服务税率为6%）、平台交易服务费等与此有关的一切费用。
★2.不提供报价表的投标文件将被视为未实质性响应的投标文件。
★3.本次招标最高限价24万元，超过最高限价的投标为无效标。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

3. 分项报价表
分项报价表
	序号
	设备名称
	型号或规格
	投标品牌
	单位
	数量
	投标单价（元）
	合计（元）

	1
	精密空调主机
	
	
	台
	2
	
	

	2
	外机
	
	
	台
	2
	
	

	3
	铜管
	
	
	米
	45
	
	

	4
	室外机电缆线
	
	
	米
	45
	
	

	5
	主电缆线
	
	
	米
	35
	
	

	6
	室内机支架
	
	
	个
	2
	
	

	7
	室外机支架
	
	
	个
	2
	
	

	8
	制冷剂
	
	
	瓶
	6
	
	

	9
	综合辅料
	
	
	批
	1
	

	

	10
	安装调试服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	巡检
	
	
	项
	1
	
	

	投标报价
（含税总价）
	大写：人民币          元
小写：¥               元



注：1.在满足招标文件要求的前提下，若由于投标人自身的原因造成缺报、漏报的风险均由投标人自行承担。
★2.投标人应根据招标需求提供分项报价，不提供详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。 
3.此处的“投标报价（含税总价）”应与“报价表”中“投标报价（含税总价）”相一致。
法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

  4


